

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Муниципальное образование

«Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Постановление**

 **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_**

Об утверждении Положения о проведении оценки технического
состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения МР «Бабаюртовский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом Минтранса России от 7 августа 2020 года №288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», администрация муниципального района, **постановляет:**

1. Утвердить Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального района «Бабаюртовский район», согласно Приложению!;
2. Утвердить Положение о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МР «Бабаюртовский район» согласно Приложению 2;
3. Создать и утвердить комиссию по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования МР «Бабаюртовский район», согласно Приложению 3.

Глава муниципального района Д.П. Исламов

исп. И.И. Насурдинов

Приложение №1

 к постановлению муниципального района

 «Бабаюртовский район

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_\_\_

**Порядок
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных на территории
муниципального района «Бабаюртовский район».**

1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее -Порядок) устанавливает правила определения соответствия транспортно-­эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Бабаюртовский район» Республики Дагестан, а также иным нормативным актам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования.
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины:
* Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального района МР «Бабаюртовский район» Республики Дагестан - установление соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, полученных на основании данных ее диагностики, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным документам в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации в сфере технического регулирования;
* Диагностика автомобильной дороги местного значения понимается комплекс работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений её элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков;
* Транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги - комплекс характеристик технического уровня автомобильной дороги и её эксплуатационного состояния, обеспечивающий требуемые потребительские свойства автомобильной дороги;
* Технический уровень автомобильной дороги - степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги;
* Эксплуатационное состояние автомобильной дороги - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги;
* под потребительскими свойствами автомобильной дороги понимается совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду.
1. К основным постоянным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим её технический уровень, относятся:
* ширина проезжей части и земляного полотна; габарит приближения; длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов; протяжённость подъёмов и спусков; продольный и поперечный уклоны; высота насыпи и глубина выемки; габариты искусственных дорожных сооружений; наличие элементов водоотвода; наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.
1. К основным переменным постоянным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим её эксплуатационное состояние относятся:
* продольная ровность и колейность дорожного покрытия; сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин; прочность дорожной одежды; грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; объём и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.
1. К основным показателям потребительских свойств относятся:
* средняя скорость движения транспортного потока; безопасность и удобство транспортного потока; пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением; среднегодовая интенсивность движения и состав транспортного потока; способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами; степень воздействия дороги на окружающую среду.
1. Оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения проводится:
* в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов - администрацией муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, либо уполномоченной ей организацией.
1. Для проведения работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального района «Бабаюртовский район» могут привлекаться организации, имеющие необходимые приборы, оборудование, передвижные лаборатории и квалифицированный персонал, на основе конкурсов (аукционов), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения, проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. При проведении диагностики автомобильных дорог должно использоваться измерительное оборудование приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о поверке, утверждённое в установленном порядке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений, либо должно быть метеорологически аттестованным.
3. Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги используются для:
* формирования и обновления автоматизированного банка дорожных и мостовых данных;
* заполнения форм государственной статистической отчётности;
* оценки потребности в работах по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
* ежегодного и среднесрочного планирования работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
* разработки обоснований по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и развитию дорожной сети с выбором приоритетных объектов;
* разработки программ по повышению безопасности дорожного движения;
* определения возможности движения транспортного средства, осуществляю­щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильной дороге;

организации временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

* оценки эффективности использования новых технологий, материалов, машин и механизмов при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог;
* формирования муниципального реестра автомобильных дорог местного значения;
* иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан.

Приложение №2

 к постановлению муниципального района

 «Бабаюртовский район

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения, муниципального
района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан.

1. Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан (далее - комиссия) является коллегиальным органом, осуществляющим обследование состояния дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, расположенных на территории муниципального района «Бабаюртовский район», с целью выработки предложений по устранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными, республиканскими законами, муниципальными правовыми актами муниципального района «Бабаюртовский район» и настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является оценка соответствия технического состояния и уровня содержания, автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, расположенных на территории муниципального района «Бабаюртовский район», установленным государственными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими нормативными документами.
4. Основной функцией комиссии является непосредственное обследование автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений путем визуального осмотра. Для осмотра автомобильных дорог общего пользования могут привлекаться специализированные организации.
5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится комиссией не реже одного раза в год.
6. Организация работы комиссии осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым председателем комиссии, а в случае необходимости - по инициативе председателя комиссии.
7. Виды диагностики приведены в приложении 1.
8. В процессе диагностики технического состояния автомобильных дорог определяются:
9. параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):
* ширина проезжей части и земляного полотна;
* габарит приближения; длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;
* протяженность подъемов и спусков; продольный и поперечный уклоны; высота насыпи и глубина выемки;
* габариты искусственных дорожных сооружений; наличие элементов водоотвода;
* наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;
1. параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):
* продольная ровность и колейность дорожного покрытия;
* сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;
* прочность дорожной одежды;
* грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;
* объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;
1. характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду (потребительские свойства автомобильной дороги):
* средняя скорость движения транспортного потока;
* безопасность и удобство движения транспортного потока;
* пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением;
* среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;
* способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;
* степень воздействия дороги на окружающую среду.
1. Результаты обследования дорожных условий оформляются актом оценки технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального района «Бабаюртовский район» (далее - акт), согласно приложению 2, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации действующих дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.
2. Результаты обследования дорожных условий автомобильных дорог, по которым проходят автобусные маршруты, оформляются актом обследования автобусного маршрута, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации действующих дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. В случае выявления недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, в акте отражаются предложения комиссии по проведению неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования.
3. Акт подписывается председателем комиссии, если за него проголосовало не менее двух третей от числа членов комиссии.
4. Акты передаются в администрацию муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан для принятия мер по устранению выявленных недостатков. Копии актов с предложениями по проведению мероприятий для устранения выявленных недостатков направляются в дорожные и другие организации, в ведении которых находятся автомобильные дороги, искусственные сооружения

Приложение №3

 к постановлению муниципального района

 «Бабаюртовский район

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_\_\_

**СОСТАВ
комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения в МР «Бабаюртовский район»**

**Председатель комиссии:** Заместитель главы администрации муниципального района «Бабаюртовский район» по земельным и имущественным вопросам

**Члены комиссии:**

1. Руководитель МКУ «Управления капитального строительства и жилищно- коммунального хозяйства» МР «Бабаюртовский район»
2. Главный инженер ОАО «Бабаюртовское ДЭП-5», по согласованию;
3. Государственный инспектор организации движения и дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Бабаюртовскому району;
4. Главный специалист технического контроля МКУ «Управление капитального строительства и ЖКХ» МР «Бабаюртовский район»;
5. Главный специалист по делам архитектуры МР «Бабаюртовский район» \_
6. Главный специалист отдела имущественных и земельных отношений МКУ

«Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» МР «Бабаюртовский район»

8. Представитель подрядной организации по согласованию

Приложение 1

к Положению о комиссии

по оценке технического состояния автодорог общего пользования местного значения

МР «Бабаюртовский район»

**Виды диагностики
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
расположенных на территории МР «Бабаюртовский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид диагностики | Состав работ | Периодичность проведения диагностики |
| 1. | Первичная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно­эксплуатационные характе­ристики автомобильных дорог | один раз в 3-5 лет |
| 2. | Повторная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование с выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуата­ционные характеристики автомобильных дорог | один раз в год |
| 3. | Приемочная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспртно- эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | При вводе автомобиль­ной дороги (участков дорог) в эксплуатацию после строительства, реконст­рукции или капиталь­ного ремонта |
| 4. | Специализированная диагностика | Детальное инструментальное и визуальное обследование автомобильных дорог или участков автомобильных дорог по заданному числу параметров с использованием элементов изыскательных работ | При определении возможности движения транспортного средст­ва, осуществляющего перевозки тяжеловес­ных и (или) крупнога­баритных грузов по автомобильной дороге, а также в иных случаях, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | когда необходимо выявление причин снижения параметров и характеристик элементовавтомобильных дорог |

Приложение 2

к Положению о комиссии

по оценке технического состояния автодорог общего пользования местного значения

МР «Бабаюртовский район»

**АКТ**

**оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Бабаюртовский район»**

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан от№ в составе:

председателя комиссии:

секретаря комиссии:

членов комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рассмотрев представленную документацию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 и проведя визуальное обследование объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование объекта и его функциональное назначение)

по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, сел. Бабаюрт, ул. (автодорога) год ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата последнего ремонта, реконструкции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, протяженность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ п.м.,

установила следующее:

1) Параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ширина проезжей части | пог. м. |  |
| 2. | Габарит приближения | пог. м. |  |
| 3. | Длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов | пог. м. |  |
| 4. | Протяженность подъемов и спусков | пог. м. |  |
| 5. | Продольный и поперечный уклоны | градус |  |
| 6. | Высота насыпи и глубина выемки | пог. м. |  |
| 7. | Габариты искусственных дорожных сооружений | м |  |
| 8. | Наличие элементов водоотвода | шт./м |  |
| 9. | Наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения | шт. |  |

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Характеристики |
|  | 2 | 3 |
| 1. | Продольная ровность и колейность дорожного покрытия |  |
| 2. | Сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин |  |
| 3. | Прочность дорожной одежды |  |
| 4. | Грузоподъемность искусственных дорожных сооружений |  |
| 5. | Объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и техническихсредств организации дорожного движения |  |

3 Характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду (потребительские свойства автомобильной дороги):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Средняя скорость движения транспортного средства |  |
| 2. | Безопасность и удобность движения транспортного потока |  |
| 3. | Пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением |  |
| 4. | Среднегодовая суточная интенсивность движения с остов транспортного потока |  |
| 5. | Способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами |  |

Заключение: 1. Заключение по оценке технического состояния объекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Предложения по проведению неотложных и перспективных мероприятий:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии

Члены комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | / | (Ф.И.О.)/ |
| (подпись) | / | (Ф.И.О.) | / |
| (подпись) | / | (Ф.И.О.) | / |
| (подпись) | / | (Ф.И.О.) | / |
| (подпись) | / | (Ф.И.О.) | / |
| (подпись) | / | (Ф.И.О.) | / |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |