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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Муниципальное образование

«Бабаюртовский район»
Администрация муниципального района

Постановление

«_____» _______________2026 г.                                         № _______________

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального района «Бабаюртовский район» на период 2026-2040 гг. и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «село Бабаюрт» муниципального района «Бабаюртовский район» на период 2026-2040 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и поручением Президента России от 14 марта 2016 года № Пр-637 администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального района «Бабаюртовский район» на период 2026-2040 годы (приложение № 1).

2. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «село Бабаюрт» муниципального района «Бабаюртовский район» на период 2026-2040 годы (приложение № 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Бабаюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района «Бабаюртовский район» М.Ш. Бутаева.
Глава муниципального района                           Ш.Т. Истанбулов

РАЗРАБОТАЛ                                                                                          УТВЕРЖДАЮ
ООО «Центрэнергоаудит»                                             __________________________ 

                                                                                 __________________________
___________________ Саламова М.Н.                           __________________________
«      » ______________202__г.                                         «      » ______________202__г.
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реализации программы комплексного развития Бабаюртовского района на период 2026- 2040 годы»




Перечень сокращений и обозначений

	БДД
	безопасность дорожного движения 

	ГПТОП
	городской пассажирский транспорт общего пользования

	ДТП
	дорожно-транспортное происшествие

	КСОДД           

ПИР

ПКРТИ
	комплексная схема организации дорожного движения

проектно-изыскательские работы

программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

	ПОДД

СТП 
	проект организации дорожного движения

схема территориального планирования

	ТСОДД УДС
	технические средства организации дорожного движения улично-дорожная сеть


ПАСПОРТ 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального района «Бабаюртовский район» на период 2026-2040 гг.

	Наименование Программы
	 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального района «Бабаюртовский район» на период 2026-2040 года» (далее – Программа)

	Основания для разработки Программы
	- Федеральный закон от 26 декабря 2017 года № 443 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Заказчик программы   
	МКУ «Управление КСА и ЖКХ МР «Бабаюртовский район» 

Местоположение: 
Республика Дагестан, 

Бабаюртовский район, село Бабаюрт

	Разработчик программы  
	Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергетических обследований и аудита» (ООО «Центрэнергоаудит»)

Адрес: 367000, Дагестан Респ, Махачкала г, ул. И.Казака, дом № 2-б

ИНН 0570006879/КПП 057201001

Р/сч 40702810100000000563

РНКО "АМАНАТ" (ООО)

БИК 048209395

	Цель   программы
	 Определение перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами

	Задачи программы
	- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений;

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения на территории Бабаюртовского района;

- обеспечение доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселений;

- создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- обеспечить эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

	Целевые показатели реализации   программы  
	- Увеличение доли асфальтированных дорог -                           до 100%

- Проектирование и реконструкция улиц с асфальтовым покрытием -           197,442 км 

- Устройство уличного освещения на асфальтированных улицах -          197,442 км                                   

- Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%

- Количество приведенных в соответствие с ГОСТ ТСОДД   - 100%

- Сокращение среднего времени поездки на личном автомобильном транспорте -    на 30%

- Сокращение среднего времени поездки на пассажирском транспорте общего пользования - на 15 %

-Установка остановочных павильонов -  79 ед.

 - Проектирование и строительство АЗС и АГЗС - 15 объектов

- Проектирование и строительство автосервиса - 10 объектов

- Обеспечение безаварийной ситуации в поселениях – 0 ДТП

	Сроки (этапы) реализации программы
	Срок реализации 2026-2040
1 этап 2026-2030гг.

2 этап 2031-2040гг.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий программы
	1 этап – Обустройство и приведение существующей сети дорог и пешеходных объектов в нормативное состояние.

2 этап – Развитие УДС на территории поселений, повышение связанности территории, обустройство тротуаров, обустройство уличного освещения. Эффективное использование действующей транспортной инфраструктуры.

	Объемы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования составляет:  

8 780 022,24 тыс. рублей,     

в том числе, средства бюджета

Бабаюртовского муниципального района  

2026г.- 2040 г.    – 5 194 362,24 тыс. руб.

Регионального бюджета – 2 220 660 руб.
Федерального бюджета – 1 410 000 руб.

Внебюджетных средств – 0 руб.


1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселений, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.
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Рисунок 1.1 – Местоположение Бабаюртовского района на территории Республики Дагестан 

1.1 Анализ положения Бабаюртовского района в структуре пространственной   организации субъекта Российской Федерации
Бабаюртовский район – муниципальный район, один из самых больших по территории и один из слабозаселенных районов республики, расположен на плоскости, входит в состав Северной зоны Дагестана.
Граничит: на севере – с Кизлярским районом, на юге – с Хасавюртовским, Кизилюртовским и Кумторкалинским районами, на западе – с Чеченской Республикой, на востоке омывается Каспийским морем.

   Территория – 3255,22 кв. км, или 6,48% от общей площади Дагестана.
Население – 53,972 тыс. человек или 1,65% от общей численности населения республики.
Все население – сельское.
        Плотность населения – 16,58 чел/км2. 

Национальный состав населения: кумыки – 47,8%, аварцы – 19,3%, ногайцы – 17,2%, чеченцы – 6,7%, даргинцы– 6,2%, другие – 8,6%.

Административный центр – село Бабаюрт, с численностью населения 18,211 тыс. человек, или 33,74 % от общей численности населения района.

Расстояние до республиканского центра – 110 км.

Расстояние до ближайшей ж/д станции Хасавюрт– 45 км.

На территории Бабаюртовского муниципального района образовано 15 сельских муниципальных образований – сельских администраций, с общим числом сельских населенных пунктов – 22.

Из 22 населенных пунктов только один – крупный, это – с. Бабаюрт, 3 населенных пункта относятся к категории «Малые»: с. Шахболат-Отар с. Оразгул-Аул, с. Янгелбай; 7 населенных пунктов относятся к категории «Средние»; 8 населенных пунктов относятся к категории «Большие». 

Местные (локальные) центры – административные центры муниципальных сельских поселений. В этих центрах необходим элементарный набор учреждений повседневного пользования.

Для отдельных сельских поселений, население которых не достигло величины, необходимой для организации в их пределах рационально функционирующих центров обслуживания, полноценное обеспечение населения услугами повседневного спроса предусмотрено за счет организации передвижных форм обслуживания, а в части нетранспортабельных услуг - за счет организации централизованного подвоза потребителей в ближайшие стационарные центры специальным транспортом.

Таблица 1.1 - Состав муниципальных образований Бабаюртовского района и   численность населения на 01.01.2024 г.
	Наименование сельского поселения
	Населенные пункты
	Численность населения, чел.

	1
	Сельское поселение сельсовет Адиль-Янгиюртовский
	с. Адиль-Янгиюрт

с. Чанкаюрт
	5098

	2
	Сельское поселение село Бабаюрт
	с. Бабаюрт
	18211

	3
	Сельское поселение сельсовет Геметюбинский
	с. Геметюбе 

с. Алимпашаюрт
	2399

	4
	Сельское поселение село Герменчик
	с. Герменчик
	2363

	5
	Сельское поселение село Львовский №1
	с. Львовское 


	1456

	6
	Сельское поселение село Люксембург
	с. Люксембург 
	1767

	7
	Сельское поселение сельсовет Мужукайский
	с. Мужукай

с. Янгелбай 
	729

	8
	Сельское поселение село Новокаре
	с. Ново-Каре
	1784

	9
	Сельское поселение сельсовет Новокосинский
	с. Новая Коса

с. Оразгул-Аул
	745

	10
	Сельское поселение сельсовет Тамазатюбинский
	с. Тамазатюбе

с. ст. Тамазатюбе
	2168

	11
	Сельское поселение село Татаюрт
	с. Татаюрт
	2910


	12
	Сельское поселение сельсовет Туршунайский
	с. Туршунай

с. Советское
	2753

	13
	Сельское поселение село Уцмиюрт
	с. Уцмиюрт
	4940

	14
	Сельское поселение село Хамаматюрт
	с. Хамаматюрт
	5475

	15
	Сельское поселение сельсовет Хасанайский
	с. Хасанай

с. Шахболат-Отар
	1174

	ИТОГО по Бабаюртовскому муниципальному району:
	    53 972


Динамика численности населения за период с 2020 по 2024 гг. приведена в таблице 1.2.

     Таблица 1.2 - Динамика численности населения за период с 2020 по 2024 гг. (по данным сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации https://rosstat.gov.ru/)

	Муниципальный район
	Численность населения, чел

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Бабаюртовский муниципальный район
	48425
	48606
	48550
	53733
	53972


Проектные предложения предусматривают совершенствование и развитие Бабаюртовской районной системы расселения путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, улучшения среды обитания населения за счет:

· административных центров муниципальных сельских поселений;

· локальных центров;

· совершенствования транспортной сети: реконструкции и модернизации железной и автомобильных дорог, строительства новых автомобильных дорог и улучшения их качества;

· восстановления и дальнейшего развития экономической базы района, улучшения среды обитания населения, развития функций по социально-культурному обслуживанию населения.
Транспортно-географическое положение
Бабаюртовский район является равнинным районом Дагестана, и имеет благоприятное положение по отношению к столичному центру – г. Махачкала и к большинству районов республики, так как район пересекают важнейшие транспортные коммуникации, связывающие центральные и южные районы республики с северными районами Дагестана и с другими регионами России. Через территорию района проходит участок железной дороги «Астрахань – Кизляр – Кизилюрт – Махачкала».

Связь с другими районами республики, а также с другими регионами России осуществляется по территории Хасавюртовского и Кизлярского районов. 

Основа автодорожной сети района – федеральная автодорога «Астрахань – Кизляр – Махачкала», обеспечивающая большую часть внешних связей республики и Бабаюртовского района.

Район имеет выход к Каспийскому морю на северо-востоке района, что является предпосылкой развития в будущем морского транспорта.
Современная сеть автодорог района, обеспечивающая его внешние связи, включает:

· Автомобильные дороги федерального значения;

· Автомобильные дороги республиканского значения; 

· Автомобильные дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах района составляет 646,5 км.
Протяженность дорог общего пользования федерального значения – 117,5 км, регионального значения – 135 км, местного значения – 394 км.
Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения с асфальтным покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования составляет – 12 %.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составляет около 50 %. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 68 км на 1000 кв. км. 
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Рисунок 1.2 - Схема территории Бабаюртовского района
Район имеет бюджетные инвестиционные ресурсы, направляемые на развитие социальной сферы, но проблемы обеспеченности населения социальными услугами остаются все еще острыми.

Экологическая ситуация на территории района остается в целом относительно благоприятной (при наличии отдельных частных проблем загрязнения воздуха, воды, проблем обращения с отходами).

Малый бизнес и предпринимательство нуждается в различных видах поддержки со стороны органов управления как муниципального, так и регионального уровня.

Бабаюртовский район расположен в северной части республики Дагестан. На северо-востоке небольшая территория района омывается Аграханским заливом. По площади район достаточно большой, и по природным показателям территория района является достаточно привлекательной для развития рекреации и туризма.

Однако, при наличии природно-рекреационного потенциала, в Бабаюртовском районе рекреационно-туристских объектов нет (инфраструктура отсутствует), и ее целесообразно развивать.

На территории района из общего списка особо охраняемых природных территорий Дагестана находится часть Аграханского зоологического заказника федерального значения (на юго-востоке района), часть Хамаматюртовского и Янгиюртовского зоологических заказников республиканского значения. Они могут служить объектами посещения туристов. К данным объектам целесообразно организовать туристские маршруты.
Инфраструктура туризма в Бабаюртовском районе не развита, республиканские маршруты по территории не проходят. 
Памятники природы отсутствуют.

На территории Бабаюртовского района историко-культурный потенциал представлен памятниками археологии и истории, которые находятся на государственной охране. Экскурсионный потенциал в районе очень хороший, так как объекты культурного наследия представлены в большом объеме.

На территории Бабаюртовского района находятся 5 памятников археологии федерального значения.

Список объектов культурного наследия федерального значения (памятников истории и культуры) на территории Бабаюртовского района приведен в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Объекты культурного наследия федерального значения на территории Бабаюртовского района.
	№ п/п
	Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры
	Местоположение (адрес)

	Памятники археологии

	1
	Крепость "Гангкала" (Городище "Тенг-Кала") раннее средневековье, 1-я пол.1 тыс
	хут. Ас-аул, 3 км южнее хутора (3 км северо-западнее селения Новая Надежда)

	2
	Курганная группа "Эгиз-Тюбеляр" (200 насыпей) (Курганы "Львовские" (триста шестьдесят курганов)) 2 в. до н.э.-1-я пол.1 тыс. н.э.
	селение Львовское-I, 3км северо-западнее селения, шоссе Главсулак-Бабаюрт, у поворота на Хасавюрт

	3
	Городище "Люксембургское" ("Герменчик-тюбе") VI-IX вв. 
	с. Люксембург, 8 км севернее села

	4
	Городище "Новая Надежда" 

II-VIII вв.
	с.Новая Надежда, 3 км юго-западнее села

	5
	Курганная группа "Тамаза-Тюбе" (30 насыпей) (сто курганов)
	с.Тамаза-Тюбе, 3 км юго-восточнее села


На территории Бабаюртовского района находятся 43 памятника истории и археологии регионального значения и 1 вновь выявленный памятник археологии. (Новонадежинская крепость, II-VIIIв., расположенная в пос. Новая Надежда).

 Список объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры) на территории Бабаюртовского района приведен в таблице 1.4.
Таблица 1.4 - Объекты культурного наследия регионального значения на территории Бабаюртовского района.

	№
	Наименование памятника
	№ постановления
	Дата постановления
	Типология
	Местонахождение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	“8-е ущайские курганы” (28 курганов) 
	117
	24.июл.96
	археологии
	колхоз “Красный 

	2
	Бораульская крепость VI- VIIIв.
	117
	24.июл.96
	археологии
	кутан Бораул
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	3
	“Старый артезиан” курганы (80 курганов овально - вытянутой формы)
	117
	24.июл.96
	археологии
	местность 

	4
	Поселение “Старый артезиан”
	117
	24.июл.96
	археологии
	местность 

	5
	“Львовские №7” курганы (группа из 5 курганов) №7
	117
	24.июл.96
	археологии
	пос. Львовский 

	6
	Адильянгиюртовский курган (курган Чанкаюрт)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Адильянгиюрт

	7
	Бабаюртовские 1-е курганы (18 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Бабаюрт

	8
	Бабаюртовские 1-е курганы (18 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Бабаюрт

	9
	Бабаюртовские 3-и курганы (50 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Бабаюрт

	10
	Бабаюртовский курган
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Бабаюрт

	11
	Памятник В.И.Ленину
	289
	15.авг.75
	истории
	с.Бабаюрт

	12
	Памятник воинам-земля​кам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.
	289
	15.авг.75
	истории
	с.Бабаюрт

	13
	Геметюбинские курганы (4 больших кургана)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Геме-Тюбе

	14
	Герменчикская крепость IV-VIIIв.
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Герменчик

	15
	“Львовские №1” 1-е курганы (около 360 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №1

	16
	“Львовские №1” 2-е курганы - группа из 72 курганов (“Разрушаемый I”)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №1

	17
	“Львовские №1” 3-и курганы (группа из 7 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №1

	18
	“Львовские №1” 4-е курганы - группа из 118 курганов (“Разрушаемый II”)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №1

	19
	“Львовские №11” курганы (группа из 65 курганов) №11
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский 

	20
	“Львовские №12” 1-е курганы (гр. из 159 курганов) №12
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский 

	21
	“Львовские №12” 2-е курганы (2 компактными гр. расположены 129 курганов) №12
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский 

	22
	“Львовские №12” 3-е курганы (гр. из 73 курганов) №12
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский 
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	23
	“Львовские №12” 4-е курганы (2 компактными гр. расположены 253 кургана) №12
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский 

	24
	“Львовские №12” 5-е курганы (гр. из 126 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский 

	25
	“Львовские №3” курганы (два кургана)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №3

	26
	“Львовские №4” курганы (5 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №4

	27
	“Львовские №5” курганы (два больших кургана)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №5

	28
	“Львовские №6” курганы (группа из 163 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №6

	29
	“Львовские №8” 1-е курганы (группа из 87компактно расположенных курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №8

	30
	“Львовские №8” 2-е курганы (двумя компактно расположенными группами находятся 100 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №8

	31
	“Львовские №8” 3-е курганы (группа из 48 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №8

	32
	“Львовские №9” курганы (группа из 92 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Львовский №9

	33
	Городище
	1327 пр.2
	30.авг.60
	археологии
	с.Львовское-1

	34
	Мужукайские курганы (около 25 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Мужукай

	35
	Могильник раннего железа
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Новая Надежда

	36
	Могильник
	1327 пр.2
	30.авг.60
	археологии
	с.Новая Надежда

	37
	Тамазатюбинские курганы (100 небольших кургана) (стар. Курганная группа “Тамаза-Тюбе”)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Тамазатюбе

	38
	Тамазатюбинский 1-й могильник скифское время
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Тамазатюбе

	39
	Тамазатюбинский 2-й могильник средние века
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Тамазатюбе

	40
	Тамазатюбинское посе​ле​ние (поселение Гурлан-аул)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Тамазатюбе

	41
	Памятник В.И.Ленину
	289
	15.авг.75
	истории
	с.Татаюрт
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	42
	Татаюртовские курганы (100 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Татаюрт

	43
	Чопалавтюбинское поселение I-VIIIвв.
	117
	24.июл.96
	археологии
	хут. Чопалае-тепе


1.2 Социально-экономическая характеристика района, характеристика градостроительной деятельности на территории района, деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Бабаюртовский район является преимущественно сельскохозяйственным и формирует, наряду с другими сельскохозяйственными территориями, агропромышленный комплекс Республики.
От того, как будет развиваться сельское хозяйство района и обслуживающие его объекты, от того, как будут решаться на его территории вопросы земельных отношений, будет зависеть и развитие АПК Республики в целом. Насколько рационально будет организовано сельское хозяйство района, настолько рационально будет организована территория Бабаюртовского района.

Главной проблемой социально-экономического и пространственного развития района, это – ограниченность земельного фонда, собственных земельных ресурсов, когда до 70% территории находится в долгосрочной аренде у других 22 муниципальных районов республики, отсутствие единого экономического пространства для развития муниципального образования – Бабаюртовский муниципальный район, сложности в управлении общей территорией, при несовершенной нормативно-правовой базе, позволяющей не целевое использование ценных сельскохозяйственных земель.

Ограниченность пастбищ и сенокосов определяет более растениеводческую специализацию сельскохозяйственного производства территории, при многоотраслевой структуре сельского хозяйства.
В Бабаюртовском районе производится: зерно, картофель, мясо, молоко, шерсть.
Одной из основных отраслей в развитии сельского хозяйства в Бабаюртовском район является развитие овощеводческой отрасли.

Агропромышленный комплекс являются ключевой сферой экономики муниципального района.

В структуре посевных площадей овощей практически все площади приходится на личные подсобные хозяйства.

В структуре посевных площадей виноградников вся площадь виноградников находится в пользовании крестьянско-фермерских хозяйств.

В Бабаюртовском районе, также как и в сельском хозяйстве Дагестана в целом, животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, а среди отраслей животноводства главной отраслью является скотоводство молочно-мясного направления. Второе место принадлежит овцеводству. Разита отрасль коневодства.
В системе АПК в Бабаюртовском районе на 01.01.2024 года зарегистрирован 1 СПоК, сельхозпредприятий – 8, КФХ – 41, ЛПХ -10641.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 41189,69 га, из которых на долю пастбища приходится 13203,69 га или 32,1%, соответственно пашни – 26416 га или 64,1%.
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2023 год составил 5 млрд. 608 млн. Из которых на долю растениеводства приходится 2 млрд. 500 млн. рублей, его доля в общем объеме продукции составила 44,6%. Доля животноводства составляет 3 млрд. 108 млн. рублей или 55,4%.

Собственная переработка сельскохозяйственного сырья не развита, что порождает большие проблемы с реализацией продукции.
Бабаюртовский район относится к агропромышленным территориям Дагестана с устойчивой специализацией в сельскохозяйственном производстве, при слабой собственной переработки плодов и овощей, при наличии кутанных хозяйств с существующими для них проблемами. 
В основном промышленность на территории района представлена как – обрабатывающие производства (производство муки, кирпича жжённого, шлакоблоков, бетона, изготовление пластиковых (двери, окна) и металлических изделий (двери, ворота).
Перечень основных предприятий Бабаюртовского района сведен в таблицу 1.5. 

   Таблица 1.5 – Перечень основных производственных предприятий 
	№
	Наименование предприятия
	Адрес
	Вид деятельности

	1
	КФХ «НУР АГРО-ИНВЕСТ»
	с. Бабаюрт
	Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов

	2
	ООО «Эталон – Пласт»
	с. Бабаюрт
	Производство нетканых текстильных материалов пластиковые окна, жалюзи, корпусная мебель

	3
	«Рахму- Пласт» И.П. Магомедалиев
	с. Бабаюрт
	Пластиковые окна, двери

	4
	КФХ «Атаев Н.»
	с. Бабаюрт
	Молочная продукция

	5
	КФХ «Абдурахманов Р.»
	с. Герменчик
	 Продукция растениеводства

	6
	ИП «Махмудов Ю.»
	с. Адиль-Янгиюрт
	Мука

	7
	ООО «Колос»
	с. Адиль-Янгиюрт
	Смешанное сельское хозяйство

	8
	ООО «ГСС»
	с. Бабаюрт
	Лесоматериалы, строительные материалы

	9
	ООО «МЕЛИОСТРОЙСТАНДАРТ»
	с. Бабаюрт
	Смешанное сельское хозяйство, строительство жилых и нежилых зданий

	10
	ООО «СЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ»
	с. Бабаюрт
	Производство земляных работ, строительство жилых и нежилых зданий

	11
	СПК «Сектор» 
	с. Новокаре
	Смешанное сельское хозяйство


Карта современного использования территории в соответствие со Схемой территориального планирования Бабаюртовского района, представлена на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 - Карта современного использования территории в соответствие со Схемой территориального планирования Бабаюртовского района
Главные проблемы в сельском хозяйстве на данный момент — это:

- отсутствие рынка сбыта и реализации произведенной сельхозпродукции; 

- отсутствие предприятий, ориентированных на переработку сельскохозяйственной продукции;

- изношенность материально-технической базы и отсутствие высокотехнологического оборудования;

- отсутствие механизмов муниципально-частного партнерства в области сельского хозяйства;

- участившаяся за последние годы аномальная жара и засуха, из-за которой страдает растениеводство и понижается урожайность культур.

С целью реализации перспективных направлений развития сельского хозяйства и объектов АПК на территории Бабаюртовского района, Схемой территориального планирования Бабаюртовского муниципального района предусматриваются строительство объектов муниципального значения в сфере сельского хозяйства и объектов АПК:

-Усиление позиций сельского хозяйства в экономике района с целью повышения занятости сельского населения и сокращения дотационности бюджета района;

-Развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья;

-Восстановление развития зерновой отрасли;

-Восстановление развития отрасли садоводства;

-Развитие отрасли виноградарства;

-Восстановление и развитие отрасли овощеводства и картофелеводства;

-Развитие племенного животноводства;

-Развитие мясомолочной отрасли;

-Развитие коневодства;

-Развитие кормовой базы;

-Развитие рыбного хозяйства; 
-Развитие объектов обслуживания сельского хозяйства, прежде всего заготовительно-снабженческих организаций;

-Развитие мелиорации, восстановление внутрихозяйственной оросительной системы;

- Мероприятия по водоснабжению, водоотведению и орошению земель в районе.
Образование

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей. Образование является частью процесса социализации личности, а учреждения образования координируют деятельность множества людей, направленную на удовлетворение такой социально значимой потребности, как потребности в обучении подрастающих поколений, передачи им научных и практических знаний, ценностей, идеологии, социальных норм, аспектов воспитания, профессиональных умений и навыков. Для реализации этой деятельности в обществе сформирована система образовательных учреждений: детские сады, общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения дополнительного образования и техникумы (периодический уровень). 
Внутри района функционируют 21 школа, функционируют 3 учреждения дополнительного образования, 9 детских дошкольных учреждения (таблица 1.6). 
Из общего числа школ только несколько расположены в типовых зданиях, остальные - в приспособленных помещениях, 10 общеобразовательных организаций являются типовыми, 11 школ являются приспособленными, в том числе 4 учреждения являются сборно-щитовыми, 5 учреждения построенны из саманного кирпича.
Охват детей дополнительным образованием в 2024 году составил 60,2%.

Из общего количества дополнительным образованием охвачены 1560 человек в МКУ ДО «ДЮСШ им. Бораганова А.Г» Бабаюртовского района и 1151 человек – в МКУ ДО «ДДТ» Бабаюртовского района.

Дополнительное образование детей также осуществляется в центрах образования «Точка роста» национального проекта «Образование».
Таблица 1.6 – Основные образовательные учреждения Бабаюртовского муниципального района
	№
	Наименование учреждения
	Адрес

	1
	МКОУ "Уцмиюртовская средняя общеобразовательная школа"
	с.Уцмиюрт

	2
	МКОУ "Хамаматюртовская средняя общеобразовательная школа №1 им. Бекишева Р.Я"
	с. Хамаматюрт

	3
	МКОУ "Хамаматюртовская средняя общеобразовательная школа №2 им. З.Х. Хизриева
	с. Хамаматюрт

	4
	МКОУ "Адильянгиюртовская средняя общеобразовательная школа"
	с. Адильянгиюрт

	5
	МКОУ "Туршунайская средняя общеобразовательная школа"
	с. Туршунай

	6
	МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа"
	с. Советское

	7
	МКОУ "Хасанайская средняя общеобразовательная школа"
	с. Хасанай

	8
	МКОУ "Герменчикская средняя общеобразовательная школа"
	с. Герменчик

	10
	МКОУ "Бабаюртовская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.А. Арзулумова"
	с. Бабаюрт

	11
	МКОУ "Бабаюртовская средняя общеобразовательная школа №2 имени Б.Т. Сатыбалова"
	с. Бабаюрт

	12
	МКОУ "Бабаюртовская средняя общеобразовательная школа №3 им 3. А. Мартункаева"
	с. Бабаюрт

	13
	МКОУ "Тюпкутанская средняя общеобразовательная школа"
	с. Алимпашаюрт

	14
	МКОУ "Геметюбинская средняя общеобразовательная школа"
	с. Геметюбе

	15
	МКОУ "Львовская средняя общеобразовательная школа"
	с. Львовский 1

	16
	МКОУ "Татаюртовская средняя общеобразовательная школа"
	с. Татаюрт

	17
	МКОУ "Новокаринская средняя общеобразовательная школа"
	с. Ново-Каре

	18
	МКОУ "Новокосинская средняя общеобразовательная школа имени X. Исмаилова"
	с. Новая-Коса

	19
	МКОУ "Тамазатюбинская средняя общеобразовательная школа"
	с. Тамазатюбе

	20
	МКОУ "Тамазатюбинская начальная общеобразовательная школа"
	с. ст. Тамазатюбе

	21
	МКОУ "Чанкаюртовская начальная общеобразовательная школа"
	с. Чанкаюрт

	22
	МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Бабаюртовская Прогимназия «Орленок»
	с. Бабаюрт


Продолжение таблицы 1.6

	Дошкольные образовательные учреждения

	1
	МКДОУ Ясли-сад «Солнышко»
	с. Бабаюрт

	2
	МКДОУ Детский сад «Дружба»
	с. Бабаюрт

	3
	МКДОУ Ясли «Елочка»
	с. Бабаюрт

	4
	МКДОУ Детский сад «Ласточка»
	с. Татаюрт

	5
	МКДОУ Детский сад «Сказка»
	с. Хамаматюрт

	6
	МКДОУ Детский сад «Радуга»
	с. Хасанай

	7
	МКДОУ Детский сад «Соколёнок»
	с. Геметюбе

	8
	МКДОУ Детский сад «Буратино»
	с. Уцмиюрт

	Дополнительные образовательные учреждения

	1
	МОУ ДО "Дом детского творчества» Бабаюртовского района
	с. Бабаюрт

	2
	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа имени Бораганова А.Г." Бабаюртовского района
	с. Бабаюрт

	3
	МБУ ДО "Бабаюртовская районная детская школа искусств"
	с. Бабаюрт

	
	
	


Современное состояние отрасли в целом неудовлетворительное, при относительно высокой обеспеченности начальными школами и детскими дошкольными учреждениями (средние   школы района работают с перегрузкой, значительна доля школ, не имеющих благоустройства).

Здравоохранение
Здравоохранение - одна из важнейших отраслей обслуживания населения, основная задача, которой состоит в постоянном улучшении состояния здоровья населения и увеличении продолжительности его жизни.
В сфере здравоохранения в Бабаюртовском районе функционируют: 
- ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» с подразделениями:

· Взрослая поликлиника. 

· Детская поликлиника. 

· Женская консультация.

· Родильное отделение. 

· Детское отделение. 

- 3 участковых больницы 
- Фельдшерско-акушерские пункты:

· ФАП «Адиль-Янгиюрт» 

· ФАП «Геметюбе»
· ФАП «Алимпашаюрт» 

· ФАП «Герменчик»
· ФАП «Люксембург»
· ФАП «Мужукай» 

- станция скорой помощи.
Консультативную помощь населению района оказывают и выездные бригады Республиканской клинической больницы и других столичных медицинских центров. 
Все амбулаторно-поликлинические учреждения находятся в приспособленных помещениях и все они нуждаются в капитальном ремонте или новом строительстве. 

Предоставлением социальных услуг в сельских поселениях Бабаюртовского района занимаются социальные работники. Обязанности социального работника в первую очередь состоят в том, чтобы выявлять среди населения отведенного им участка инвалидов и граждан пожилого возраста, которые не могут выполнять самостоятельно работу по дому и остро нуждаются в обслуживании. Работники этой сферы постоянно проводят анкетирование среди пожилых людей, пенсионеров и инвалидов на вверенной им территории, разъясняют им их права, на которые они могут рассчитывать.
Спортивные объекты
Учреждения физической культуры и спорта призваны обеспечивать равные права и возможности жителей, независимо от их доходов и благосостояния, развивать участие всех желающих в массовом спортивном движении, развивать свои спортивные достижения, привлекать детей и взрослых к занятиям физической культурой, формировать у населения устойчивые навыки здорового образа жизни.
Учреждения по физической культуре в Бабаюртовском районе представлены 33 спортивными сооружениями, в том числе 7 спортивными залами (отдельно стоящими и организованными при школах). Спортивные залы требуют коренной реконструкции или замены зданий.
В 2024 году за счет средств администрации осуществилось строительство мини фульбольных полей в с. Уцмиюрт и в с. Алимпашаюрт. Выполнены работы по строительству основания футбольного поля на территории МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1 им. А.А. Арзулумова».
Показатель обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями остается крайне низким, существенно отстает от нормативных значений. 
Дальнейшее развитие сети объектов физической культуры и спорта в поселениях по прогнозным оценкам на среднесрочную и долгосрочную перспективу будет связано с реконструкцией имеющихся мощностей и строительством новых. 
В рамках развития физической культуры и спорта на территории Бабаюртовского района проводятся меропиятия по направлениям:

- обеспечение возможности жителям района систематически заниматься физической культурой и спортом,

- развитие детско-юношеского спорта,

- пропаганда здорового образа жизни среди населения района,

- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других негативных явлений, прежде всего в молодежной среде с помощью привлечения к занятию спортом,

- подготовка спортивного резерва.

Система мероприятий в области физической культуры и спорта нацелена на сохранение культурного потенциала и наследия поселений, поддержку многообразия проявлений культурной жизни, обеспечение растущих потребностей физкультурно-спортивного движения.
Учреждения культуры и искусства
Культурный уровень граждан района в значительной степени определяет его экономические достижения, социально-политическую, идеологическую, образовательную и духовно-моральную структуру общества.

На территории района ведут просветительскую работу: 

- Центр традиционной культуры народов России «Тангчолпан»,

- Герменчикский сельский дом культуры.

В здании Центра традиционной культуры народов России «Тангчолпан» выделено помещение под краеведческий музей им. Батраева, приобретены стеллажи и необходимый инвентарь, а также функционируют Детская школа искусств, районная библиотека, детская библиотека и др. муниципальные организации. Функционируют постоянно действующие коллективы: народный театр, народный хор «Голос равнины», вокальная группа «Шавла», хореографический ансамбль «Бабаюрт».
При Центре традиционной культуры народов России «Тангчолпан» функционируют студии народных промыслов по тастароплетению и ковроткачеству, мастерские по изготовлению музыкальных инструментов, пошиву национальных костюмов.
На территории района ведут просветительскую работу 22 библиотеки. Более 90% библиотек находится в приспособленных помещениях, требующих капитального ремонта. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие сферы культуры в Бабаюртовском районе, являются неудовлетворительное состояние материально-технической базы, отсутствие в библиотеках и клубах необходимого оборудования, ухудшающееся состояние сохранности памятников истории и культуры, необходимость проведения текущего и капитального ремонта из-за высокой степени износа.
Орган местного самоуправления
Главным исполнительно-распорядительным органом на территории района является администрация Бабаюртовского района.

Администрация района наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных функций, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами Республики Дагестан.
На территории Бабаюртовского района ведут деятельность следующие административно-деловые учреждения (таблица 1.7)

Таблицы 1.7 - Административно-деловые учреждения Бабаюртовского района

	№

п/п
	Наименование учреждения

	1
	Администрация МР «Бабаюртовский район»

	2
	Администрация сельского поселения муниципального образования "село Бабаюрт"

	3
	Администрация сельского поселения муниципального образования "село Люксембург"

	4
	Администрация сельского поселения муниципального образования "сельсовет " Хасанайский"

	5
	Администрация сельского поселения муниципального образования"сельсовет Туршунайский"

	6
	Администрация сельского поселения муниципального образования "сельсовет "Адиль-Янгиюртовский"

	7
	Администрация сельского поселения муниципального образования "село Хамаматюрт"

	8
	Администрация сельского поселения муниципального образования "село Уцмиюрт"

	9
	Администрация сельского поселения муниципального образования "село Герменчик"

	10
	Администрация сельского поселения муниципального образования "сельсовет "Мужукайский"

	11
	Администрация сельского поселения муниципального образования "сельсовет "Геметюбинский"

	12
	Администрация сельского поселения муниципального образования "село Татаюрт"

	13
	Администрация сельского поселения муниципального образования "село Новокаре"

	14
	Администрация сельского поселения муниципального образования "сельсовет "Тамазатюбинский"


Продолжение таблицы 1.7

	15
	Администрация сельского поселения муниципального образования "село Львовский №1 " Бабаюртовского района

	16
	Администрация сельского поселения муниципального образования "сельсовет "Новокосинский"

	17
	МКУ "Управление сельского хозяйства" МР "Бабаюртовский район"

	18
	Муниципальное казенное учреждение " Управление ГО и ЧС и ЕДДС"

	19
	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" муниципального района "Бабаюртовский район"

	20
	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования муниципального района " Бабаюртовский Район"

	21
	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по информационной политике и массовым коммуникациям" администрации муниципального района "Бабаюртовский район

	22
	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационный центр" администрации МР "Бабаюртовский район"

	23
	Финансовое Управление Администрации Муниципального района "Бабаюртовский район"

	24
	Контрольно-счетная палата муниципального района "Бабаюртовский Район" Республики Дагестан

	25
	Собрание депутатов муниципального района "Бабаюртовский район"


На современном этапе в пределах района действует следующие основные виды связи:

-почтовая (ФГУП «Почта России»),
-телефонная (стационарная и мобильная) и телеграфная,
-радиосвязь.

Градостроительство
Действующим градостроительным документом, регулирующим развитие территории муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан, является: «Схема территориального планирования Бабаюртовского муниципального района Республики Дагестан» разработана ОАО «ГИПРОГОР» (Москва), в соответствии с Государственным контрактом № 02/08 от 01.08.2008 г.

Проектные решения Схемы территориального планирования республики Дагестан являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования - городских и сельских поселений.

Схема разработана на следующие периоды реализации:

- горизонт планирования - до 2040 г.;

- первая очередь – до 2015 г;

-  расчетный срок - до 2025 г.
Проект положения о территориальном планировании Схемы территориального планирования Бабаюртовского района Республики Дагестан разработан в рамках выполнения муниципального контракта от 19 марта 2024 года № 02.03/24, заключённого между Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан (МКУ «Управление КСА и ЖКХ» МО «Бабаюртовский район») и Обществом с ограниченной ответственностью НВЦ «Интеграционные технологии».

В проекте схемы территориального планирования отображены объекты федерального значения, объекты регионального значения, планируемые для размещения на территории Бабаюртовского муниципального района. Планируемые для размещения объекты местного значения необходимы для осуществления полномочий Бабаюртовского муниципального района в целях решения задач социально-экономического развития.
Проект схемы территориального планирования предусматривает следующие этапы территориального развития:

I очередь - 2034 год;

Расчетный срок- 2044 год.

В целях территориального планирования Схема территориального планирования Бабаюртовского муниципального района предусматривает определение следующих градостроительных функциональных зон.
I. Зона многофункционального территориального ядра района

– с. Бабаюрт и зона его влияния, территория наиболее перспективная для развития, практически для всех видов хозяйственной деятельности 

II. Зона преимущественно жилищного строительства (резервные площадки) 

 резервные площадки под жилищное строительство, предусмотрены для районного центра Бабаюрт, а также для других развиваемых населенных пунктах.

III. Зоны преимущественно сельскохозяйственного назначения
— это земли сельскохозяйственного назначения (до 96% территории района): территории, занятые сельскохозяйственными угодьями и агропромышленными объектами. 


Муниципальные образования Бабаюртовского района Республики Дагестан наделены статусом сельских поселений Законом Республики Дагестан от 13.01.2005г. № 6 «О статусе муниципальных образований Республики Дагестан».


Границы сельских поселений района установлены Законом Республики Дагестан от 12.03.2012 № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан» и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».

Структуру органов местного самоуправления составляют:

-
представительный орган муниципального образования - Собрание депутатов сельского поселения;

-
глава муниципального образования - глава сельского поселения;

-
исполнительно – распорядительный орган муниципального образования – администрация сельского поселения;

-
контрольно-счетный орган муниципального образования - контрольно-счетная комиссия сельского поселения.
Сложившаяся планировочная структура в основном отвечает требованиям организации территориально-хозяйственного устройства сельских поселений на короткую перспективу (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Карта градостроительного зонирования территории Бабаюртовского района
В силу природно-климатических особенностей Бабаюртовского района планировочная ситуация района является достаточно сложной, а планировочная структура – недостаточно сбалансированной. 
Главный планировочный центр с.Бабаюрт расположен на западе района, вне географического центра района. 

Разработка Генерального плана муниципального образования «село Бабаюрт» Бабаюртовского района Республики Дагестан (далее Генеральный план) осуществлена ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования» в соответствии с муниципальным контрактом №19/10-21 от 19.10.2021 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Бабаюртовского района Республики Дагестан. 

 Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения условия формирования среды жизнедеятельности, направления развития территории поселения, зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, инструкцией о  порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003, СП 42.13330.2016, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, Уставом МО «Бабаюртовский район», Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Республики Дагестан, сформулированными в документах территориального планирования  социально-экономического развития Республики Дагестан.

Устойчивое социально-экономическое развитие сельских поселений района предполагает:

-существенный прогресс в развитии основных секторов экономики, создание новых рабочих мест;

-новое жилищное строительство, в том числе строительство служебного жилья;

-организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного обслуживания;

-бережное использование природных ресурсов;

-создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;

-формирование репутации сельских поселений как части Бабаюртовского района экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для инвестиций.
Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования позволили выявить, что предусмотрены, необходимые для жизнедеятельности населения достаточные меры, направленные на совершенствование транспортной инфраструктуры Бабаюртовскогоо района.

В Республике Дагестан принята государственная программа Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан» (в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 июня 2024 года № 173). 
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции градостроительной деятельности и социально-экономического развития поселений, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.
1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Сложившаяся транспортная сеть на территории района обеспечивает в достаточной мере транспортные связи населения, предприятий и организаций района с другими районами республики и с центром Дагестана – г. Махачкала. Связь транспортными коммуникациями (автомобильным и ж/д транспортом) с другими республиками Северного Кавказа, субъектами РФ - хорошая.

Транспортная инфраструктура
 Современный уровень развития транспортной инфраструктуры района характеризуется как повышенный и в целом удовлетворяет потребности населения и хозяйства. 
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт является главным средством передвижения и доставки грузов в Бабаюртовском районе, поэтому основной целью развития сети автомобильных дорог становится обеспечение стабильного сообщения к местам приложения труда и с внешней системы расселения. 
Большинство трудовых передвижений в поселениях приходится на личный транспорт, пригородный автобус, пешеходные сообщения.                                                                                                                        

Дорожная сеть района представлена дорогами федерального, регионального и местного значения. 
На территории муниципального района имеются следующие автомобильные дороги общего пользования:
1. Автомобильные дороги федерального значения                         (в соответствие с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 01.03.2024 № 40 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Дагестан»: 

- Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала»

2. Автомобильные дороги регионального значения:
- 82 ОП РЗ 82 К-017 – Бабаюрт – Гребенская – 39,346 км,

- 82 ОП РЗ 82 К-102 – Бабаюрт – Шава – 30,6 км,

- 82 ОП РЗ 82 К-104 – Подъезд от а/д Бабаюрт – Гребенская к с. Хасанай – 5,013 км,

- 82 ОП РЗ 82 К-401 – Подъезд от а/д Хасавюрт – Бабаюрт к с. Батаюрт – 0,99 км,

- 82 ОП РЗ 82 К-403 – Подъезд от а/д Хасавюрт – Бабаюрт к с. Казмааул – 1,035 км,

- 82 ОП РЗ 82 К-405 – Подъезд от а/д Хасавюрт – Бабаюрт к с. Куруш – 1,856 км,

- 82 ОП РЗ 82 К-402 – Подъезд от а/д Хасавюрт – Бабаюрт к с. Могилевское – 1,895 км,

- 82 ОП РЗ 82 К-404 – Подъезд от а/д Хасавюрт – Бабаюрт к с. Покровское – 3,26 км,
- 82 ОП РЗ 82 К-103    Подъезд от а/д Татаюрт – Новая Коса к с.    Новокаре – 5,347 км,
- 82 ОП РЗ 82 К-105 – Подъезд от а/д Татаюрт – Новая Коса к с. Цадах – 

	
	1,845 км


- 82 ОП РЗ 82 К-049 – Татаюрт – Новая Коса – 27,843 км,
- 82 ОП РЗ 82 К-014 – Главный Сулак – Новая Коса – Старотеречное – Крайновка – 81,935 км.
	

	


Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения в Бабаюртовском муниципальном районе составляет 646,5 км.
Железнодорожный транспорт
На территории района проходит участок железных дорог общего пользования – Олейниково – Кизляр – Шамхал.
Водный транспорт

На территории Бабаюртовского района нет крупных предприятий морского транспорта. Морской транспорт имеет преимущественно рыбопромысловое значение.

Воздушный транспорт
На территории Бабаюртовского района нет воздушного транспорта. 

Трубопроводный транспорт
В настоящее время на территории района присутствуют магистральные и подводящие участки газопроводов (в т.ч. участок ГИС «Аксай» - Бабаюрт – Кизляр).

Транспортная инфраструктура  Бабаюртовского района включает:

1. Транспортные предприятия – 4;

2. Автозаправочные станции – 41;

3. Станции технического обслуживания – 15;

4. Шиномонтажные станции – 6;

5. Автомойки – 4;

6. Мостовые сооружения и путепроводы – 80;
7. Остановочные павильоны общественного транспорта – 25. 
Показатели развития транспортной инфраструктуры на 1 января 2025 года приведены в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Показатели развития транспортной инфраструктуры на                1 января 2025 года

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023г. 
	2024г. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Протяженность автомобильных дорог
	км
	625
	625
	625
	629
	646,5

	В том числе:

федерального значения
	км
	105
	105
	105
	105
	117,5

	республиканского значения
	км
	135
	135
	135
	135
	135

	в.т.ч. с асфальтовым покрытием
	км
	48
	48
	52
	52
	52

	местного значения
	км
	385
	385
	385
	389
	394

	в.т.ч. с асфальтовым покрытием
	км
	60,4
	60,4
	65,2
	70,5
	77,4

	число мостов и путепроводов
	единиц
	80
	80
	80
	80
	80

	их протяженность
	м
	1095
	1095
	1095
	1095
	1095

	число транспортных предприятий, всего:
	единиц
	3
	3
	3
	5
	4


Продолжение таблицы 1.8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	В том числе по формам собственности:

государственная
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0

	муниципальная
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1

	частная
	единиц
	2
	2
	2
	4
	3

	прочие
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0

	Грузооборот (по всем видам транспорта)
	тыс. тонн-км
	0
	0
	0
	0
	0

	Пассажирооборот (по всем видам транспорта)
	тыс. пас.-км.
	1107
	1207
	1382
	1324
	1432

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
	%
	44,9%
	45,2%
	46,2%
	49,1%
	50,2%


Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения района в целях структурной перестройки экономики, обеспечить эффективную связь с соседними районами, привлечь на территорию дополнительные инвестиционные потоки и на этой основе создать условия для социально-экономической стабилизации и дальнейшего перспективного развития.
1.4 Характеристика сети дорог Бабаюртовского района, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог
Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети района предопределены пересеченным рельефом (только для автомобильного транспорта). 

К положительным чертам транспортной сети района можно отнести:

-разветвленную сеть автодорог, подходящих ко всем населенным пунктам;

-наличие трубопроводного и железнодорожного транспорта;

-выход к Каспийскому морю на северо-востоке района, что является предпосылкой развития в будущем морского транспорта;

-относительно высокий технический уровень автодорожной сети района;

К отрицательным чертам транспортной сети района можно отнести:

- преобладание автодорог низших технических категорий для местных дорог;

В транспортную инфраструктуру муниципального района входят дороги федерального, регионального и местного значения (рисунок 1.5), имеющие следующие технические категории:

- а/д «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» – II технической категории;

- а/д «Хасавюрт-Бабаюрт» – III технической категории;

- а/д «Бабаюрт-Гребенская» – III технической категории;

- а/д «Ботаюрт- Львовский №1» - III технической категории;

- а/д «Татаюрт-Новая Коса» – IV технической категории;

- а/д «Татаюрт-Новокаре» – V технической категории;

- а/д «Сулак-Новая Коса-Старотеречное» IV технической категории.
Автодорогам местного значения присвоены IV и V технические категории.
[image: image7.jpg]



Рисунок 1.5 – Автомобильные дороги Бабаюртовского района
Транспортная и инженерная инфраструктура территории Бабаюртовского района, приведены на рисунке 1.6.
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Рисунок 1.6 - Карта транспортной и инженерной инфраструктуры территории Бабаюртовского района
На территории Бабаюртовского района находится 80 мостовых сооружения, протяженностью 1095 м.
Сведения о мостовых сооружениях приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Сведения о мостовых сооружениях Бабаюртовского района

	№
	Адрес сооружения
	Балансодержатель
	Разрешенная нагрузка, т/ось

	1
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн

	2
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн

	3
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн

	4
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн

	5
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн

	6
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн

	7
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн

	8
	с.Уцмиюрт 
	МО"Уцмиюрт
	10тонн


Продолжение таблицы 1.9

	9
	с.Уцмиюрт 
	МО"Уцмиюрт
	10тонн

	10
	с.Уцмиюрт 
	МО"Уцмиюрт
	10тонн

	11
	с.Уцмиюрт 
	МО"Уцмиюрт
	10тонн

	12
	с.Уцмиюрт 
	МО"Уцмиюрт
	10тонн

	13
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	14
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	15
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	16
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	17
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	18
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	19
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	20
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	21
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	22
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	23
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	24
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	25
	с. Хамаматюрт 
	МО"Хамаматюрт
	10тонн

	26
	с.Адильянгиюрт  
	МО"сельсовет Адильянгиюртовский
	10тонн

	27
	с.Адильянгиюрт  
	МО"сельсовет Адильянгиюртовский
	10тонн

	28
	с.Адильянгиюрт  
	МО"сельсовет Адильянгиюртовский
	10тонн

	29
	с.Туршунай 
	МО"сельсовет Туршунайский
	10тонн

	30
	с.Туршунай 
	МО"сельсовет Туршунайский
	10тонн

	31
	с.Туршунай 
	МО"сельсовет Туршунайский
	10тонн

	32
	с.Туршунай 
	МО"сельсовет Туршунайский
	10тонн

	33
	с.Туршунай 
	МО"сельсовет Туршунайский
	10тонн

	34
	с.Хасанай 
	МО"сельсовет Хасанайский
	10тонн

	35
	с.Хасанай 
	МО"сельсовет Хасанайский
	10тонн

	36
	с.Хасанай 
	МО"сельсовет Хасанайский
	10тонн

	37
	с.Хасанай 
	МО"сельсовет Хасанайский
	10тонн

	38
	с.Хасанай 
	МО"сельсовет Хасанайский
	10тонн

	39
	с.Люксембург 
	МО"с.Люксембург
	10тонн

	40
	с.Люксембург 
	МО"с.Люксембург
	10тонн

	41
	с.Люксембург 
	МО"с.Люксембург
	10тонн

	42
	с.Люксембург 
	МО"с.Люксембург
	10тонн

	43
	с.Люксембург 
	МО"с.Люксембург
	10тонн

	44
	с.Герменчик 
	МО"с.Герменчик
	10тонн


Продолжение таблицы 1.9

	45
	с.Герменчик 
	МО"с.Герменчик
	10тонн

	46
	с.Герменчик 
	МО"с.Герменчик
	10тонн

	47
	с.Герменчик 
	МО"с.Герменчик
	10тонн

	48
	с.Герменчик 
	МО"с.Герменчик
	10тонн

	49
	с.Мужукай 
	МО"сельсовет Мужукайский
	10тонн

	50
	с.Мужукай 
	МО"сельсовет Мужукайский
	10тонн

	51
	с.Мужукай 
	МО"сельсовет Мужукайский
	10тонн

	52
	с.Мужукай 
	МО"сельсовет Мужукайский
	10тонн

	53
	с.Мужукай 
	МО"сельсовет Мужукайский
	10тонн

	54
	с.Мужукай 
	МО"сельсовет Мужукайский
	10тонн

	55
	с.Мужукай 
	МО"сельсовет Мужукайский
	10тонн

	56
	с.Мужукай 
	МО"сельсовет Мужукайский
	10тонн

	57
	с.Геметюбе 
	МО"сельсовет Геметюбинский
	10тонн

	58
	с.Геметюбе 
	МО"сельсовет Геметюбинский
	10тонн

	59
	с.Геметюбе 
	МО"сельсовет Геметюбинский
	10тонн

	60
	с.Геметюбе 
	МО"сельсовет Геметюбинский
	10тонн

	61
	с.Геметюбе 
	МО"сельсовет Геметюбинский
	10тонн

	62
	с.Геметюбе 
	МО"сельсовет Геметюбинский
	10тонн

	63
	с.Геметюбе 
	МО"сельсовет Геметюбинский
	10тонн

	64
	с.Геметюбе 
	МО"сельсовет Геметюбинский
	10тонн

	65
	с.Татаюрт 
	МО"с.Татаюрт
	10тонн

	66
	с.Татаюрт 
	МО"с.Татаюрт
	10тонн

	67
	с.Татаюрт 
	МО"с.Татаюрт
	10тонн

	68
	с.Новокаре 
	МО"с.Ново-Каре
	10тонн

	69
	с.Новокаре 
	МО"с.Ново-Каре
	10тонн

	70
	с.Новокаре 
	МО"с.Ново-Каре
	10тонн

	71
	с.Новокаре 
	МО"с.Ново-Каре
	10тонн

	72
	с.Тамазатюбе 
	МО"сельсовет Тамазатюбинский
	10тонн

	73
	с.Тамазатюбе 
	МО"сельсовет Тамазатюбинский
	10тонн

	74
	с.Ново-Каса 
	МО"сельсовет Новокосинский
	10тонн

	75
	с.Ново-Каса 
	МО"сельсовет Новокосинский
	10тонн

	76
	с.Ново-Каса 
	МО"сельсовет Новокосинский
	10тонн

	77
	с.Ново-Каса 
	МО"сельсовет Новокосинский
	10тонн

	78
	с.Львовское№1 
	МО"с.Львовское№1
	10тонн

	79
	с.Львовское№1 
	МО"с.Львовское№1
	10тонн

	80
	с.Львовское№1 
	МО"с.Львовское№1
	10тонн


В соответствии со Схемой территориального планирования района, для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах района, а также для обеспечения транзита автотранспорта рекомендуется заменить все деревянные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов района
Улично-дорожная сеть (УДС) представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения. УДС обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенного пункта с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям и сооружениям.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

На рисунке 1.7 (А, Б) приведен пример улично-дорожная сети поселений Бабаюртовского района.
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А) Улично-дорожная сеть с. Бабаюрт
[image: image10.png]



Б) Улично-дорожная сеть с. Хамаматюрт

Рисунок 1.7 – Улично-дорожная сеть крупных поселений Бабаюртовского района
В составе поселений района следует выделить главные улицы и дороги местного значения, которые составляют основу планировочной структуры улично-дорожной сети. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с другими главными улицами и внешними автомобильными дорогами.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов района благоустроена частично, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна. Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения предлагается к развитию в соответствии с предложениями по жилищному и коммунально-бытовому строительству за счет реконструкции существующих автодорог с доведением параметров поперечных профилей до нормативных показателей и создание новых автомобильных дорог. Пример состояния улично-дорожной сети приведен на рисунке 1.8-1.11. 
Опорным каркасом административного центра с. Бабаюрт является ул. Джанарслана Алиева, ул. Гасанова, ул. Шпигуна, имеющая асфальтовое покрытие. 
Опорным каркасом административного центра с. Хамаматюрт являются ул. Ногаева, ул. Рамазанова, ул. Бр. Абдулаевых с гравийным покрытием, ул. Бр. Алимхановых, ул. Дукуева, ул. Омарова с асфальтобетонным покрытием. 
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Рисунок 1.8 - Пример состояния улично-дорожной сети с. Бабаюрт
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Рисунок 1.9 - Пример состояния улично-дорожной сети подъезд к с. Бабаюрт
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Рисунок 1.10 - Пример состояния улично-дорожной сети с. Хамаматюрт
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Рисунок 1.11 - Пример состояния улично-дорожной сети подъезд к с. Хамаматюрт
В целях сохранения действующей УДС рекомендуется регулярное проведение мероприятий по обустройству дорожной сети поселений, включая проведение регламентных дорожных работ в соответствии с ГОСТ.
Текущее состояние транспортной системы в целом удовлетворяет в достаточной мере потребности населения и хозяйства. 

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Населенные пункты Бабаюртовского района обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. 

Для развития улично-дорожной сети поселений района проектом генеральных планов предусмотрено как количественное наращивание сети и ее протяженности, так и внедрение классификаций улиц, основанной на СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в СП 42.13330.2016 и Постановлением Правительства РД от 22 января 2010 года № 14 (табл. 1.10, 1.11).
Таблица 1.10 - Категории улиц и дорог

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


Таблица 1.11 – Расчетные параметры дорог и улиц различных категория 

	Категория дорог 

и улиц    

Расчетные

параметры
	Основные улицы сельского поселения
	Местные улицы
	Местные дороги
	Проезды

	Расчетная скорость движения, км/ч
	60
	40
	30
	30

	Ширина полосы движения, м
	3,5
	3,0
	2,75
	4,5

	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	2-4
	2
	2
	1

	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м
	220
	80
	40
	40

	Наибольший продольный уклон, ‰
	70
	80
	80
	80

	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м
	1700
	600
	600
	600

	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м
	600
	250
	200
	200

	Ширина пешеходной части тротуара, м
	1,5-2,225
	1,5
	1,0
	-


На расчетный период требуется выполнить реконструкцию существующих автомобильных дорог местного значения и проектирование, и строительство новых улиц и дорог местного значения в проектируемых жилых микрорайонах с созданием непрерывной сети пешеходных связей. 
Нормативные требования геометрических элементов улиц в жилой застройке приведены на рисунке 1.12.
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Рисунок 1.12 – Нормативные требования геометрических элементов улиц в жилой застройке
Основные показатели протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в разрезе дорог и улиц на 1 января 2025 года Бабаюртовского муниципального района приведены в таблице 1.12.
Таблица 1.12 - Основные показатели протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в разрезе дорог и улиц на 1 января 2025 года Бабаюртовского муниципального района
	№

п/п
	Наименование улиц

поселений
	Протяжен

ность (в км)
	Покрытие проезжей части

          
	Идентификационный

номер



	1
	2
	3
	4
	5

	МО «село Бабаюрт»

	1. 
	40 лет Победы
	0,46
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-001

	2. 
	8-го Марта
	0,36
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-002

	3. 
	Аджаматова
	0,64
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-003

	4. 
	Арминака  Калустова
	0,43
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-004

	5. 
	Батырмурзаева
	0,67
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-005

	6. 
	Биймурзаева
	0,90
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-006

	7. 
	Билалова
	0,35
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-007

	8. 
	Боявова
	0,30
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-008

	9. 
	Буйнакская
	1,63
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-009

	10. 
	Вазирхана Алиева
	0,25
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-010

	11. 
	Василия Быканова
	0,43
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-011

	12. 
	Гамзатова
	0,85
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-012

	13. 
	Гасанова
	2,02
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-013

	14. 
	Герейханова
	1,46
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-014

	15. 
	Горького
	1,09
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-015

	16. 
	Дагестанская
	0,52
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-016

	17. 
	Дахадаева
	0,50
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-017

	18. 
	Джанарслана Алиева
	2,91
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-018

	19. 
	Дибирова
	0,41
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-019

	20. 
	Закарьяева
	0,23
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-020

	21. 
	Зеленая
	0,34
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-021

	22. 
	Инженерная
	0,26
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-022

	23. 
	Ирчи Казака
	1,81
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-023

	24. 
	Казакова
	1,12
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-024

	25. 
	Казанбиева
	0,24
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-025

	26. 
	Казбекова
	0,96
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-026

	27. 
	Калинина
	0,16
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-027

	28. 
	Калинина
	1,39
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-028

	29. 
	Карагишиева
	0,59
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-029

	30. 
	Курманакаева
	0,58
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-030

	31. 
	Ленина
	1,49
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-031

	32. 
	Мира
	1,98
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-032
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	33. 
	Молодежная
	0,27
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-033

	34. 
	Нажмудина Омарова
	0,73
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-034

	35. 
	Николая Денисенко
	0,56
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-035

	36. 
	Новая
	0,11
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-036

	37. 
	Партизанская
	0,72
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-037

	38. 
	Первомайская
	0,84
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-038

	39. 
	Победы
	0,83
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-039

	40. 
	Саидмурзы Бавбекова
	0,58
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-040

	41. 
	Сапавова
	0,43
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-041

	42. 
	Сатыбалова
	1,38
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-042

	43. 
	Северная
	0,42
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-043

	44. 
	Терский переулок
	0,42
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-044 

	45. 
	Тупик Северный
	0,31
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-045

	46. 
	Хамаматова
	0,60
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-046

	47. 
	Хангишиевой
	0,57
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-047

	48. 
	Шпигуна
	2,53
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-048

	                       ИТОГО
	38,63
	

	МО «село Хамаматюрт»

	1. 
	70 лет Победы
	0,38
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-001

	2. 
	Абдуллаева
	0,74
	асфальтобетонное
	82-607-465 ОП МП-002

	3. 
	Адилова
	0,52
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-003

	4. 
	Аскерова
	0,70
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-004

	5. 
	Аскерова
	0,53
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-005

	6. 
	Аскерханова
	0,71
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-006

	7. 
	Ахмедиева
	0,43
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-007

	8. 
	Бекболатова
	0,21
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-008

	9. 
	Бекеева
	0,56
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-009

	10. 
	Братьев Бициевых
	0,28
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-010

	11. 
	Братьев Абдуллаевых
	1,44
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-011

	12. 
	Братьев Алимхановых
	1,09
	асфальтобетонное
	82-607-465 ОП МП-012

	13. 
	Братьев Арслангереевых
	0,76
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-013

	14. 
	Бутаева
	0,80
	асфальтобетонное
	82-607-465 ОП МП-014

	15. 
	Гаджимурадова
	0,20
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-015

	16. 
	Гасанова
	0,20
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-016

	17. 
	Дукуева
	1,83
	асфальтобетонное
	82-607-465 ОП МП-017

	18. 
	Ирчи Казака
	0,52
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-018

	19. 
	Кагерманова
	0,66
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-019

	20. 
	Кадиева
	0,97
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-20

	21. 
	Кадиева
	0,33
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-021

	22. 
	Камболатова
	0,70
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-022

	23. 
	Камбулатова
	0,60
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-023

	24. 
	Караханова
	0,77
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-024

	25. 
	Качмасова
	0,63
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-025

	26. 
	Керимова
	0,10
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-026

	27. 
	Магомедова
	0,27
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-027
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	28. 
	Мамашева
	1,09
	асфальтобетонное
	82-607-465 ОП МП-028

	29. 
	Муртазалиева
	0,28
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-029

	30. 
	Ногаева
	1,94
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-030

	31. 
	Омарова
	1,55
	асфальтобетонное
	82-607-465 ОП МП-031

	32. 
	Рамазанова
	0,74
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-032

	33. 
	Умаханова
	0,16
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-033

	34. 
	Хизриева
	0,23
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-034

	35. 
	Черивмурзаева
	0,64
	асфальтобетонное
	82-607-465 ОП МП-035

	36. 
	Шахманова
	0,40
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-036

	37. 
	Эльмурзаева
	0,60
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-037

	38. 
	Яхъяева
	0,67
	гравийное
	82-607-465 ОП МП-038

	39. 
	Казанбиева
	0,98
	асфальтобетон
	82-607-465 ОП МП-039

	                  ИТОГО
	25,23
	

	 МО «село Герменчик»

	1. 
	9 Мая
	0,72
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-001

	2. 
	Аксаевская
	0,45
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-002

	3. 
	Алхаматова
	0,61
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-003

	4. 
	Батырмурзаева
	0,26
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-004

	5. 
	Даудова
	1,35
	асфальтобетонное
	82-607-420 ОП МП-005

	6. 
	Джумагулова
	0,32
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-006

	7. 
	Зеленая
	0,47
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-007

	8. 
	Исмаилова
	1,75
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-008

	9. 
	Красная
	0,90
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-009

	10. 
	Кривая
	0,83
	асфальтобетонное
	82-607-420 ОП МП-010

	11. 
	Мира
	0,34
	асфальтобетонное
	82-607-420 ОП МП-011

	12. 
	Молодежная
	0,41
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-012

	13. 
	Набережная
	0,32
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-013

	14. 
	Нурадилова
	0,79
	асфальтобетонное
	82-607-420 ОП МП-014

	15. 
	Победы
	0,68
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-015

	16. 
	Садовая
	0,37
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-016

	17. 
	Свободы
	0,39
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-017

	18. 
	Спортивная
	0,20
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-018

	19. 
	Степная
	0,35
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-019

	20. 
	Сулейманова
	0,93
	асфальтобетонное
	82-607-420 ОП МП-020

	21. 
	Тотурбиева
	0,63
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-021

	22. 
	Школьная
	0,34
	асфальтобетонное
	82-607-420 ОП МП-022

	23. 
	Шоссейная
	0,45
	гравийное
	82-607-420 ОП МП-023

	ИТОГО
	13,86
	

	МО «село Уцмиюрт»

	1. 
	Абдулхалимова
	0,67
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-001

	2. 
	Ахмеднабиева
	0,98
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-002

	3. 
	Ахмедханова
	1,01
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-003

	4. 
	Вишневая
	0,94
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-004

	5. 
	Гагарина
	0,38
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-005

	6. 
	Гамзата Цадасы
	1,36
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-006

	7. 
	Далгатова
	0,52
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-007

	8. 
	Додрас
	0,57
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-008

	9. 
	Имама Шамиля
	5,01
	асфальтобетонное
	82-607-460 ОП МП-009

	10. 
	Коллекторная
	0,48
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-010
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	11. 
	Комсомольская
	0,90
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-011

	12. 
	Короткая
	0,13
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-012

	13. 
	Лабазанова
	0,51
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-013

	14. 
	Лесная
	1,24
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-014

	15. 
	Магомаева
	0,25
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-015

	16. 
	Магомедгаджиева
	0,22
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-016

	17. 
	Набережная
	1,52
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-017

	18. 
	Насрудинова
	0,62
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-018

	19. 
	Нурмагомедова
	0,21
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-019

	20. 
	Озерная
	1,37
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-020

	21. 
	Омарова
	0,53
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-021

	22. 
	Партизанская
	0,59
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-022

	23. 
	Патичева
	0,73
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-023

	24. 
	Полевая
	0,33
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-024

	25. 
	Пролетарская
	1,32
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-025

	26. 
	Расула Гамзатова
	0,47
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-026

	27. 
	Садовая
	0,96
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-027

	28. 
	Саида Афанди
	1,64
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-028

	29. 
	Хаджимурада
	1,22
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-029

	30. 
	Хайрулаева
	1,01
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-030

	31. 
	Шахбанова
	0,32
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-031

	32. 
	Шейх Кунта Хаджи
	0,63
	гравийное
	82-607-460 ОП МП-032

	                        ИТОГО
	28,64
	

	МО «сельсовет Тамазатюбинский»

	1. 
	Западная
	0,30
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-001

	2. 
	Звездная
	0,62
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-002

	3. 
	Мира
	0,84
	асфальтобетонное
	82-607-445 ОП МП-003

	4. 
	Молодежная
	1,14
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-004

	5. 
	Набережная
	1,85
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-005

	6. 
	Победы
	1,08
	асфальтобетонное
	82-607-445 ОП МП-006

	7. 
	Радужная
	0,19
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-007

	8. 
	Садовая
	0,19
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-008

	9. 
	Светлая
	0,37
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-009

	10. 
	Свободы
	0,49
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-010

	11. 
	Северная
	0,38
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-011

	12. 
	Сиреневая
	0,15
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-012

	13. 
	Солнечная
	0,68
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-013

	14. 
	Спортивная
	0,67
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-014

	15. 
	Степная
	0,36
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-015

	16. 
	Центральная
	2,32
	асфальтобетонное
	82-607-445 ОП МП-016

	17. 
	Школьная
	0,55
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-017

	18. 
	Южная
	0.37
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-018

	                 ИТОГО
	12,55
	

	Старое Тамазатюбе

	19.
	Дружбы
	0,29
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-019

	20.
	Заречная
	0,42
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-020

	21.
	Зеленая
	0,58
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-021

	22.
	Золотая
	0,38
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-022
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	23.
	Луговая
	0,22
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-023

	24.
	Озерная
	0,59
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-024

	25.
	Теречная
	0,51
	гравийное
	82-607-445 ОП МП-025

	                 ИТОГО
	2,99
	

	МО «сельсовет Адильянгиюртовский»

	1. 
	Асельдера Махмудова
	1,02
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-001

	2. 
	Батырмурзаева
	1,50
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-002

	3. 
	Бульварная
	0,20
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-003

	4. 
	Гагарина
	1,20
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-004

	5. 
	Дагестанская
	1,10
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-005

	6. 
	Датуева
	0,23
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-006

	7. 
	Дачная
	0,35
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-007

	8. 
	Дружбы
	0,52
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-008

	9. 
	Заводская
	0,33
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-009

	10. 
	Западная
	0,70
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-010

	11. 
	Западная
	0,50
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-011

	12. 
	Зеленая
	0,40
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-012

	13. 
	Интернациональная
	1,01
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-013

	14. 
	Ирчи Казака
	0,40
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-014

	15. 
	Казияв Али
	0,51
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-015

	16. 
	Кирова
	1,60
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-016

	17. 
	Космонавтов
	0,82
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-017

	18. 
	Красная
	0,70
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-018

	19. 
	Красногвардейская
	1,01
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-019

	20. 
	Лермонтова
	0,92
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-020

	21. 
	Лесная
	0,41
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-021

	22. 
	Мельничная
	0,35
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-022

	23. 
	Механизаторов
	0,55
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-023

	24. 
	Мира
	1,0
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-024

	25. 
	Мичурина
	0,82
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-025

	26. 
	Молодежная
	1,01
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-026

	27. 
	Набережная
	0,40
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-027

	28. 
	Некрасова
	0,41
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-028

	29. 
	Новая
	0,80
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-029

	30. 
	Победы
	0,35
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-030

	31. 
	Полевая
	0,10
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-031

	32. 
	Почтовая
	1,43
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-032

	33. 
	Пролетарская
	1,51
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-033

	34. 
	Пушкина
	0,50
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-034

	35. 
	Садовая
	1,02
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-035

	36. 
	Сатыбалова
	1,40
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-036

	37. 
	Северная
	0,35
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-037

	38. 
	Складская
	0,49
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-038

	39. 
	Солнечная
	0,61
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-039

	40. 
	Строителей
	0,50
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-040

	41. 
	Тотурбиева
	0,51
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-041

	42. 
	Центральная
	1,00
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-042
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	43. 
	Школьная
	0,40
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-043

	44. 
	Южная
	0,35
	гравийное
	82-607-405 ОП МП-044

	                   ИТОГО
	31,29
	

	 МО «село Ново-Каре»

	1. 
	Абдулатипова
	0,36
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-001

	2. 
	Вишневая
	0,43
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-002

	3. 
	Восточная
	0,42
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-003

	4. 
	Гамзатова
	0,66
	асфальтобетонное
	82-607-435 ОП МП-004

	5. 
	Гасанова
	0,78
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-005

	6. 
	Главная
	0,81
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-006

	7. 
	Дружбы
	0,17
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-007

	8. 
	Имама Газимагомеда
	0,52
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-008

	9. 
	Имама Гамзата
	0,53
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-009

	10. 
	Имама Шамиля
	0,62
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-010

	11. 
	Кара. Караева
	0,50
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-011

	12. 
	Красная
	0,27
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-012

	13. 
	Мечетская
	0,32
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-013

	14. 
	Мира
	0,49
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-014

	15. 
	Озерная
	0,69
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-015

	16. 
	Первая
	0,83
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-016

	17. 
	Победы
	0,59
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-017

	18. 
	Центральная
	1,03
	асфальтобетонное
	82-607-435 ОП МП-018

	19. 
	Цудахарского
	1,06
	гравийное
	82-607-435 ОП МП-019

	20. 
	Школьная
	0,54
	асфальтобетонное
	82-607-435 ОП МП-020

	               ИТОГО
	11,62
	

	 МО «село Татаюрт»

	1. 
	1-я Парковая
	0,10
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-001

	2. 
	2-я Парковая
	0,11
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-002

	3. 
	Больничная
	0,20
	асфальтобетонное
	82-607-450 ОП МП-003

	4. 
	Восточная
	0,10
	асфальтобетонное
	82-607-450 ОП МП-004

	5. 
	Вторая
	0,70
	асфальтобетонное
	82-607-450 ОП МП-005

	6. 
	Дагестанская
	0,25
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-006

	7. 
	Дачная
	0,15
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-007

	8. 
	Звездная
	0,15
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-008

	9. 
	Мира
	0,41
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-009

	10. 
	Молодежная
	0,32
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-010

	11. 
	Пекарняя
	0,20
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-011

	12. 
	Первая
	0,65
	асфальтобетонное
	82-607-450 ОП МП-012

	13. 
	Победы
	0,55
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-013

	14. 
	Поселковая
	0,25
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-014

	15. 
	Почтовая
	0,65
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-015

	16. 
	Российская
	0,26
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-016

	17. 
	Совхозная
	0,20
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-017

	18. 
	Татаюртовская
	0,75
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-018

	19. 
	Теречная
	0,82
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-019

	20. 
	Третья
	0,65
	асфальтобетонное
	82-607-450 ОП МП-020

	21. 
	Четвертая
	0,55
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-021

	22. 
	Школьная
	0,71
	асфальтобетонное
	82-607-450 ОП МП-022
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	23. 
	Шпренгельская
	0,20
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-023

	24. 
	Южная
	0,22
	гравийное
	82-607-450 ОП МП-024

	               ИТОГО
	9,15
	

	МО «сельсовет Геметюбинский»

	1. 
	70 лет Победы
	0,50
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-001

	2. 
	Болатова
	0,50
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-002

	3. 
	Зеленая
	1,12
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-003

	4. 
	Исаева
	0,50
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-004

	5. 
	Мира
	0,58
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-005

	6. 
	Молодежная
	0,21
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-006

	7. 
	Набережная
	0,79
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-007

	8. 
	Новые планы 1 линия
	0,51
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-008

	9. 
	Парковая
	0,50
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-009

	10. 
	Садовая
	0,31
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-010

	11. 
	Салимова
	0,52
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-011

	12. 
	Свободы
	1,05
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-012

	13. 
	Токсанакская
	1,20
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-013

	14. 
	Федеральная
	2,10
	асфальтобетонное
	82-607-415 ОП МП-014

	15. 
	Школьная
	0,61
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-015

	                     ИТОГО
	11
	

	Алимпашаюрт

	16.
	Дзержинского
	0,55
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-016

	17.
	Дружбы
	0,36
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-017

	18.
	Звездная
	0,17
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-018

	19.
	Лесная
	0,20
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-019

	20.
	Луговая
	0,25
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-020

	21.
	Мирная
	0,20
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-021

	22.
	Светлая
	0,40
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-022

	23.
	Северная
	0,40
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-023

	24.
	Солнечная
	0,45
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-024

	25.
	Спортивная
	0,35
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-025

	26.
	Торговая
	0,35
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-026

	27.
	Центральная
	1,51
	гравийное
	82-607-415 ОП МП-027

	                 ИТОГО
	5,19
	

	МО «сельсовет Туршунайский»

	

	1. 
	Абубакарова
	1,31
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-001

	2. 
	Дагестанская
	1,53
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-002

	3. 
	Ирчи Казака
	0,87
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-003

	4. 
	Магомедтагирова
	0,59
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-004

	5. 
	Саида Афанди
	0,35
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-005


	6. 
	Толбоева
	0,89
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-006

	ИТОГО
	5,54
	

	Советское

	7. 
	Али Алиева
	0,58
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-007

	8. 
	Гамзата Цадасы
	0,51
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-008

	9. 
	Даниялова
	0,31
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-009

	10. 
	Имама Шамиля
	1,65
	асфальтобетонное
	82-607-455 ОП МП-010
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	11. 
	Магомеда Гаджиева
	0,85
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-011

	12. 
	Расула Гамзатова
	0,68
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-012

	13. 
	Саида Афанди
	0,77
	гравийное
	82-607-455 ОП МП-013

	                  ИТОГО
	5,35
	

	 МО «село Люксембург»

	1. 
	Батраева
	3,20
	асфальтобетонное
	82-607-430 ОП МП-001

	2. 
	Берлинская
	0,78
	гравийное
	82-607-430 ОП МП-002

	3. 
	Молодежная
	1,01
	гравийное
	82-607-430 ОП МП-003

	4. 
	Насурдинова
	1,65
	гравийное
	82-607-430 ОП МП-004

	5. 
	Новые планы
	0,65
	гравийное
	82-607-430 ОП МП-005

	6. 
	Почтовая
	0,37
	гравийное
	82-607-430 ОП МП-006

	7. 
	Садовая
	0,41
	гравийное
	82-607-430 ОП МП-007

	8. 
	Черемушки
	1,51
	гравийное
	82-607-430 ОП МП-008

	9. 
	Шоссейная
	1,02
	гравийное
	82-607-430 ОП МП-009

	                ИТОГО
	10,6
	

	МО «сельсовет Хасанайский»

	1. 
	Молодежная
	0.81
	гравийное
	82-607-470 ОП МП-001

	2. 
	Северная
	0,90
	гравийное
	82-607-470 ОП МП-002

	3. 
	Центральная
	2,10
	асфальтобетонное
	82-607-470 ОП МП-003

	4. 
	Южная
	0,80
	гравийное
	82-607-470 ОП МП-004

	              ИТОГО
	3,8
	

	МО «сельсовет Мужукайский»

	1. 
	Восточная
	0,42
	гравийное
	82-607-432 ОП МП-001

	2. 
	Заречная
	0,81
	гравийное
	82-607-432 ОП МП-002

	3. 
	Карьерная
	0,35
	гравийное
	82-607-432 ОП МП-003

	4. 
	Молодежная
	0,40
	гравийное
	82-607-432 ОП МП-004

	5. 
	Набережная
	1,40
	гравийное
	82-607-432 ОП МП-005

	6. 
	Школьная
	3,0
	гравийное
	82-607-432 ОП МП-006

	                   ИТОГО
	6,38
	

	Янгилбай

	7. 
	Заречная
	0,82
	гравийное
	82-607-432 ОП МП-007

	8. 
	Набережная
	1,01
	гравийное
	82-607-432 ОП МП-008

	                   ИТОГО
	1,83
	

	МО «сельсовет Новокосинский»

	1. 
	Аграханская
	0,45
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-001

	2. 
	Заводская
	0,34
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-002

	3. 
	Заречная
	0,55
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-003

	4. 
	Колхозная
	0,92
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-004

	5. 
	Молодежная
	0,37
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-005

	6. 
	Свободная
	0,33
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-006

	7. 
	Свободная №2
	0,20
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-007

	8. 
	Свободная №3
	0,15
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-008

	9. 
	Свободная №4
	0,15
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-009

	10. 
	Свободная №5
	0,15
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-010

	11. 
	Свободная №6
	0,27
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-011

	12. 
	Центральная
	1,62
	гравийное
	82-607-440 ОП МП-012

	                  ИТОГО
	5,5
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	СП МО «село Львовский №1»

	1. 
	Забитова
	2,80
	1,5 км асфальт
	82-607-425 ОП МП-001

	2. 
	Темирова
	3,85
	гравийное
	82-607-425 ОП МП-002

	                  ИТОГО
	6,65
	


Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Бабаюртовского района составляет 394 км, из них из них с асфальтовым покрытием – 60,45 км, гравийным покрытием – 261,7 км, грунтовые дороги – 62,3 км.
	В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. 

Транспортные потоки на самых загруженных участках дорог федерального значения достигают до 6500 ед. в сутки, на дорогах внутри поселений составляют от 200 до 500 ед. в сутки. Коэффициент загрузки от 0,3 до 0,6.
Легковой автотранспорт составляет 80% транспортного потока, 15% - грузовой автотранспорт и 5% общественный транспорт в виде автобусов.

Максимально разрешенная скорость вне населенных пунктов 90 км/ч, в сельских поселениях – 60 км/ч, 40 км/ч, 20 км/ч. Средняя фактическая скорость движения транспортных средств по дорогам сельских поселений с усовершенствованным покрытием составляет 40 км/ч.
Анализ параметров дорожного движения предусматривает исследование скорости, плотности и интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, уровня загрузки дорог движением, задержки в движении транспортных средств и пешеходов, иных параметров в точках, на которых выполнено натурное обследование на дорожной сети сельских поселений. 
Проведение обследований интенсивности и состава движения транспортных средств, интенсивности движения пешеходов осуществляется соответствующим подсчетом транспортных средств и пешеходов, проходящих в обследуемом направлении движения в единицу времени, натурным методом учётчиками (наблюдателями), либо посредством видеомониторинга (путем видеорегистрации на автомобилях и съемки квадрокоптерами) с последующей камеральной обработкой полученных данных. Замеры выполняются в час пик утром с 8.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до 18.00 в будние дни, в одно определённое время во всех узлах, для сопоставимости замеров.
Обследование проводилось на участках федеральной дороги Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» вблизи сел Бабаюрт, Татаюрт, Люксембург, Геметюбе, Львовский №1, а также внутри сельских поселений Бабаюрт, Хамаматюрт, Адиль-Янгиюрт, Уцмиюрт. 
Средняя интенсивность транспортных потоков на прямолинейных участках дорог за 1 час по результатам обработки материалов натурных обследований приведена в таблице 1.13.

Коэффициенты приведения транспортных средств к легковому автомобилю в соответствии с ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог»:

Тип 1 - Легковой автомобиль

1,0

Тип 2 - Грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 тонн

1,1

Тип 3 - Грузовые автомобили грузоподъемностью до 6,0 тонн

1,8

Тип 4 - Грузовые автомобили грузоподъемностью до 8,0 тонн

2,1

Тип 5 - Автопоезда грузоподъемностью до 12 тонн

2,2

Тип 6 - Грузовые автомобили грузоподъемностью до 14,0 тонн 

2,4

Тип 6 - Автопоезда грузоподъемностью до 20 тонн

2,4

Тип 7- Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 14,0 тонн

2,5

Тип 8 - Автопоезда грузоподъемностью свыше 30 тонн

3,3

Тип 9 - Автобусы

2,6



Таблица 1.13 - Средняя интенсивность транспортных потоков за 1 час
	Направления
	Коэффициенты приведения ТС
	Интервал времени, с
	Интенсивность, авт./ч

	
	1
	1,1
	1,8
	2,1
	2,2
	2,4
	2,5
	3,3
	2,6
	
	

	
	Типы транспортных средств
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	физ.ед.
	прив.ед.

	Подъезд к с.Бабаюрт

	н1
	302
	4
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3600
	315
	327

	н2
	202
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	3600
	211
	218
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	Подъезд к с.Татаюрт

	н1
	186
	5
	4
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	3600
	205
	223


	н2
	112
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3600
	123
	134

	Подъезд к с.Люксембург

	н1
	155
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3600
	166
	177

	н2
	103
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	3600
	110
	116

	Подъезд к с.Геметюбе

	н1
	133
	4
	2
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	3600
	144
	151

	н2
	99
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3600
	103
	104

	Подъезд к с.Львовский№1

	н1
	137
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	3600
	143
	150

	н2
	95
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3600
	96
	96

	с.Бабаюрт

	н1
	65
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	3600
	73
	79

	н2
	40
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3600
	42
	43

	с.Хамаматюрт

	н1
	40
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3600
	44
	44

	н2
	34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3600
	35
	35

	с.Адиль-Янгиюрт

	н1
	47
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3600
	49
	49

	н2
	31
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3600
	32
	32

	с.Уцмиюрт

	н1
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3600
	29
	29

	н2
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3600
	19
	19


По результатам обследования не было выявлено участков
УДС, имеющих неудовлетворительный уровень обслуживания (уровни D, Е и F), наиболее часто уровень обслуживания оценивается как уровень А и В, на основании чего можно сделать вывод об отсутствии перегруженности дорог.
В результате анализа улично-дорожной сети поселений Бабаюртовского района выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- удовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- часть улиц имеет недостаточную ширину проезжей части (3-4 м);

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

-  ограниченное количество искусственного освещения;

- нехватка тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов.
Рекомендуется продолжать нормативное и системное проведение мероприятий по обустройству дорожной сети района, включая проведение регламентных дорожных работ, как на автомобильных, так и на пешеходных участках. 

Анализ показателей качества содержания дорог
Качество автомобильных дорог Бабаюртовского муниципального района удовлетворительное, около 50 % дорог нуждаются в ремонте.

Основа автодорожной сети района – федеральная автодорога Р-215 «Астрахань – Кизляр – Махачкала», обеспечивающая большую часть внешних связей республики и Бабаюртовского района. 

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Бабаюртовском районе в 2024 году стартовал и в 2025 году завершен ремонт автомобильной дороги «Бабаюрт – Гребенская» на участке км 8 – км 18. На участке уложили новое покрытие, нанесли разметку и сделали пешеходные переходы. 

Дорога обеспечивает транспортное сообщение и социально-культурные связи населенных пунктов Бабаюртовского района и близлежащих хозяйств, занятых животноводством. Также она связывает населенные пункты со столицей республики — Махачкалой, с федеральной дорогой Р-215 и соседней Чеченской Республикой. 
[image: image16.jpg]



Рисунок 1.13 – Ремонт автомобильной дороги «Бабаюрт – Гребенская» на участке км 8 – км 18
В рамках проекта "Мой Дагестан - Мои дороги" в 2024 году проведен капитальный ремонт местных дорог Бабаюртовского района:

- по ул. Буйнакского с. Бабаюрт,

- по ул. Абубакарова с. Туршунай,

- по ул. Центральная с. Новая Коса.
Также выполнены работы по гравийному покрытию дорог: 

- в с. Ст. Тамазатюбе, 

- в с. Адильянгирют,

- в с. Мужукай
В 2025 году в Хасавюртовском районе Республики Дагестан благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» стартовал капитальный ремонт автомобильной дороги Ботаюрт – Львовский №1 на участке протяженностью 8 км.

Дорога связывает несколько населенных пунктов с районным центром Хасавюрт, а также две федеральные трассы: Хасавюрт – Бабаюрт и Р-215 Астрахань – Махачкала.

На участке с 12 по 20 км специалисты подрядной организации проведут работы по усилению основания дорожного полотна, установят систему водоотведения, уложат асфальтобетонное покрытие, проведут ремонт двух мостов.

Также для повышения безопасности движения обустроят новые остановочные павильоны, металлические барьерные ограждения, дорожные знаки и систему освещения пешеходных переходов.

Таким образом, можно сделать следующие выводы о развитии транспортной системы Бабаюртовского района:

1. 
Текущее состояние транспортной сети района в целом удовлетворяет потребности населения и хозяйства. 

2. 
Сложившаяся транспортная сеть на территории района обеспечивает в достаточной мере транспортные связи населения, предприятий и организаций района с другими районами республики и с центром Дагестана – г. Махачкала. Связь транспортными коммуникациями (автомобильным транспортом) с другими республиками Северного Кавказа, субъектами РФ - хорошая. 

3. 
В будущем в пределах района необходимы следующие мероприятия: строительство и реконструкция автомобильных дорог; создание и поддержание определенного набора автобусных маршрутов общего пользования, в т. ч. для обеспечения трудовой миграции населения и для обеспечения культурно-бытовых связей; создание автостанции, автокемпинга, создание сети АГНКС (с учетом увеличения доли газомоторного топлива), создание железнодорожного вокзала и расширение путевого хозяйства на железной дороге (с.Бабаюрт); развитие автодорожной инфраструктуры на побережье Каспийского моря при потенциальном развитии курортной деятельности; газификация населенных пунктов.

Развитие транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района позволит:

- повысить уровень транспортной обеспеченности территории, сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля перевозки грузов, инструментальной диагностики технического состояния дорог и искусственных сооружений на них;

- повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.
1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Бабаюртовском районе, обеспеченность парковками (парковочными местами)
Общее количество зарагестрированных транспортных средств на 01.01.2025г. в Бабаюртовском муниципальном районе составляет около 13254 единиц. Парк транспортных средств представлен автомобильным транспортом в основном легковой категории с незначительной долей автобусов и грузовых транспортных средств. Легковой автотранспорт составляет 11182 единицы, грузовой автотранспорт- 1602 единицы, общественный транспорт в виде автобусов – 289 единиц, мотоциклы – 181 единица. Уровень автомобилизации составляет 245,5 ед./1000 чел.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории сельских поселений. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан. Гаражно-строительных кооперативов в поселениях нет. 

Значительная часть легкового транспорта используется ежедневно для выполнения трудовых и культурно-бытовых транспортных корреспонденций жителей. 
Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков. Парковочное пространство на территории сельских поселений не сформировано, стоянки автомобилей у административных зданий и учреждений социальной инфраструктуры носят стихийный характер (рисунок 1.14 А, Б).
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Рисунок 1.14 – Пример парковки с. Бабаюрт
Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий - владельцев автотранспорта. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также нет специально оборудованных площадок для временной стоянки автотранспорта перед общественными остановками.  
1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока
Основным видом пассажирского транспорта сельских поселений является автобус. Пассажирское сообщение поселений с г.Махачкала и другими крупными населенными пунктами Республики Дагестан осуществляется по автомобильной дороге Р-215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» рейсовыми автобусами по межмуниципальным маршрутам. Пассажирское сообщение осуществляется АО «Избербашское ПАТП», ООО «ПАТП Хастранс», ООО «Фортуна», а также ИП Сатыбалов Солтансаид Казимбекович, расположенное в с. Бабаюрт.
Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения муниципального района. Отсутствует прямое пассажирское сообщение с райцентром в некоторых селах. 

Большинство трудовых передвижений в поселениях района приходится на личный автотранспорт, пригородный автобус и пешеходные сообщения.

В Бабаюртовском районе наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится на счет поездок с рекреационными целями. Недельная неравномерность выражается в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы первого рабочего дня недели.

Отношения в области организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении в Республике Дагестан регулируются Законом Республики Дагестан от 5.05.2012 № 26 «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении в Республике Дагестан». 

Пассажирские перевозки внемаршрутным транспортом (такси) осуществляются на основании лицензии, после согласования с администрацией Бабаюртовского района.

Набирает популярность транспортные услуги с использованием Интернета в мобильных приложениях, таких как BlaBlaCar с предоставлением услуг Райдшеринга или совместного использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов.     

Передвижение по территории населенных пунктов сельских поселений осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке. Между населенными пунктами передвижения осуществляются на личном транспорте, либо на автобусах общего пользования. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.                                  

 В соответствие с приказом Минтранса России от 15.01.2021 № 9 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств» контроль технического состояния транспортных средств проводится во время подготовки транспортного средства к выполнению водителем или группой водителей одного или нескольких рейсов в течение одного или нескольких рабочих дней с оформлением одного путевого листа. Контроль проводится в любой промежуток времени, необходимый для определения технического состояния транспортного средства и ограниченный временем въезда транспортного средства на парковку (парковочное место), предназначенную для стоянки транспортного средства по возвращении из рейса и окончании смены водителя транспортного средства (далее - парковка), до выезда транспортного средства с парковки.
Маршруты регулярных перевозок не проходят по участкам дорог, движение по которым связано с потерями времени (задержками) при движении транспортных средств.
На регулярных межмуниципальных пассажирских маршрутах, соединяющих населенные пункты Бабаюртовского района с г. Махачкала, Кизляр, Хасавюрт, а также с другими населенными пунктами района работает 55 привлеченных автобуса. 
График движения пассажирского транспорта по территории Бабаюртовского муниципального района приведен в таблице 1.14.
В соответствии со статьей 23 пункта 3 ФЗ от 10 декабря 1996 года №196 «О безопасности дорожного движения» водители транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, должны проходить обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры.

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб.

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов.
Требование о прохождении обязательных медицинских осмотров распространяется на индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими транспортными средствами, осуществляющими перевозки.

Таблица 1.14 – График движения пассажирского транспорта по территории Бабаюртовского муниципального района

	Номер маршрута
	Наименование маршрута
	Наименование перевозчика
	Порядок посадки и высадки пассажиров
	Вид регулярных перевозок
	Наименование улиц и автомобильных дорог в прямом направлении
	Протяженность маршрута, км 
	Класс автобусов
	Кол-во автобусов
	Дни отправления  
	Время отправления рейсов в прямом направлении
	Время отправления рейсов в обратном направлении 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	706
	Избербаш - Кизляр
	АО "Избербашское ПАТП"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	г.Избербаш, ул.Советская; поворот на Махачкала; Р-217; с.Манас; Р-217; г.Махачкала, пр.Ахмет - Хана Султана; пр. И.Шамиля; ул.Шоссе Аэропорта; Р -215; с.Бабаюрт; Р-215; поворотна г.Кизляр; г.Кизляр (ул.Грозненская, ул.Набережная, 43)
	253
	малый
	1
	каждый день
	17:10


	11:00



	659
	Дербент - Кизляр
	АО "Избербашское ПАТП"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	г.Дербент (ул.Гагарина); Р-217; Избербаш (ул.Советская); поворот на г.Махачкала; Р - 217; с.Манас; Р-217; г.Махачкала (пр.Ахмет - Хана Султана; ул.Генерала Омарова, ул.Ярагского, ул.Абубокарова; пр.И.Шамиля; ул.Шоссе Аэропорта); Р-215; с.Бабаюрт (ул.Ирчи Казака, ул.Гасанова); Р-215; поворот на г.Кизляр; г.Кизляр (ул.Грозненская; ул.Набережная, 43) 


	289
	малый
	5
	каждый день
	08:45


	08:20




Продолжение таблицы 1.14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	698
	Дербент - Южно Сухокумск
	АО "Избербашское ПАТП"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	г.Дербент (ул.Гагарина); Р-217; Избербаш (ул.Советская); поворот на г.Махачкала; Р-217; с.Манас; Р-217; г.Махачкала (пр. Ахмет - Хана Султана; ул.Генерала Омарова, ул.Ярагского, ул.Абубокарова, пр. И.Шамиля; ул.Шоссе Аэропорта); Р-215; с.Бабаюрт (ул.Ирчи Казака,ул.Гасанова); Р-215; поворот на г.Кизляр; г.Кизляр (ул.Грозненская, ул.Набережная,43); поворот на Р-215; с.Тарумовка; с.Кочубей; Р-215; поворот на г.Южно-Сухокумск; А-167; г.Южно-Сухокумск
	443
	малый
	3
	каждый день
	10:05


	07:00



	370
	Бабаюрт - Кизляр
	ИП Сатыбалов Солтансаид Казимбекович
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	с. Бабаюрт (ул. Шпигуна); Р-215; г. Кизляр (ул. Магистральная)
	38
	малый
	6
	каждый день
	08:15; 09:15; 10:15


	11:00; 14:00; 15:00



	974
	Бабаюрт-Махачкала
	ИП Сатыбалов Солтансаид Казимбекович
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	с. Бабаюрт (ул. Шпигуна); Р-215; г. Махачкала (ул. Каммаева, п/т Казбекова, п/т Акушинского);
	111
	малый
	13
	каждый день
	07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00
	13:00; 14:00; 15:00;

16:00; 17:00; 18:00; 19:00


Продолжение таблицы 1.14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	702
	Бабаюрт - Хасавюрт 
	ИП Сатыбалов Солтансаид Казимбекович
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	с. Бабаюрт (ул. Шпигуна); Р-215; Р-279; г. Хасавюрт (ул. Бамматюртовское шоссе, ул. Ботаюртовское шоссе, ул. Завокзальная, ул. Набережная, ул. Дербентская, ул. Тотурбиева, ул. Махачкалинское шоссе);
	49
	малый
	10
	каждый день
	07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00;

10:30; 11:00;

11:30; 12:00;

12:30; 13:00
	13:00; 13:30; 14:00;

14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00;

17:30; 18:00; 18:30; 19:00

	250
	Хасавюрт - Ибрагимотар
	ООО "ПАТП Хастранс"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	г. Хасавюрт (ул. Махачкалинское шоссе, ул. Пролетарская, ул. Завокзальная, Ботаюртовское шоссе); а/д Хасавюрт - Бабаюрт" (82К-003); а/д "Бабаюрт - Хамаматюрт"; а/д "Хамаматюрт - Ибрагимотар"; с. Ибрагимотар
	80
	малый
	1
	каждый день
	14:00


	09:00



	710
	Хасавюрт - Люксембург
	ООО "ПАТП Хастранс"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	Автостанция, г. Хасавюрт (ул. Махачкалинское шоссе, ул. Пролетарская, ул. Завокзальная, Ботаюртовское шоссе); Р - 279; с. Ботаюрт; Р - 279; с. Куруш; Р - 279; с. Казмааул; Р - 279; с. Сулевкент; Р - 279; с. Герменчик; Р - 279; Р - 215; с. Люксембург.
	57
	малый
	1
	каждый день
	06:05; 12:30

07:30; 13:55


	08:10; 14:30

08:35; 14:55



	875
	Хасавюрт - Хасанай
	ООО "ПАТП Хастранс"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	Автостанция, г. Хасавюрт (ул. Махачкалинское шоссе, ул. Пролетарская, ул.Завокзальная, Ботаюртовское шоссе);Р-279; с. Ботаюрт; Р-279;с. Куруш;Р-279; с.Казмааул; Р-279; с.Сулевкент; Р-279; с.Герменчик; с.Хасанай.
	63
	малый
	1
	каждый день
	09:00

10:10

(Бабаюрт)


	14:00

14:25

(Бабаюрт)




Продолжение таблицы 1.14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	715
	Хасавюрт - Тамазатюбе
	ООО "ПАТП Хастранс"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	Автостанция, г. Хасавюрт (ул. Махачкалинское шоссе, ул. Пролетарская, ул. Завокзальная, Ботаюртовское шоссе); Р - 279; с. Ботаюрт; Р - 279; с. Куруш; Р - 279; с. Казмааул; Р - 279; с. Сулевкент; Р - 279; с. Герменчик; Р - 215; с. Бабаюрт; Р - 215; с. Татаюрт; с. Тамазатюбе
	82
	малый
	3
	каждый день
	07:05; 11:45; 16:30

  08:35;

   13:15; 18:00

(Бабаюрт)

09:10; 13:50; 18:35

(Татаюрт)


	07:30; 09:50; 14:50

08:40; 11:10; 16:10

(Бабаюрт)

08:05; 10:25; 15:25 

(Татаюрт)

	711
	Хасавюрт - Новая Коса
	ООО "ПАТП Хастранс"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	Автостанция, г. Хасавюрт (ул. Махачкалинское шоссе, ул. Пролетарская, ул. Завокзальная, Ботаюртовское шоссе); Р - 279; с. Ботаюрт; Р - 279; с. Куруш; Р - 279; с. Казмааул; Р - 279; с. Сулевкент; Р - 279; с. Герменчик; Р - 215; с. Бабаюрт; Р - 215; с. Татаюрт; с. Тамазатюбе; с. Новая Коса.
	106
	малый
	1
	каждый день
	13:50

15:20

15:55

16:30


	07:35

08:30

09:10

09:45



	709
	Хасавюрт - Львовский № 1
	ООО "ПАТП Хастранс"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	Автостанция, г. Хасавюрт (ул. Махачкалинское шоссе, ул. Пролетарская, ул. Завокзальная, Ботаюртовское шоссе); Р - 279; с. Ботаюрт; Р - 279; с.Новый Костек; с. Костек; Р - 215; с. Львовский № 1.
	53
	малый
	1
	каждый день
	05:40; 14:05

06:35; 15:00

07:00; 15:25


	07:45; 16:10

08:25;

16:50

08:50; 17:15




Продолжение таблицы 1.14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	709 – 1
	Хасавюрт - Львовский № 6
	ООО "ПАТП Хастранс"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	Автостанция, г. Хасавюрт (ул. Махачкалинское шоссе, ул. Пролетарская, ул. Завокзальная, Ботаюртовское шоссе); Р - 279; с. Ботаюрт; Р - 279; с.Новый Костек; с. Костек; Р - 215; с. Львовский № 1; Р - 215; с. Львовское № 6
	56
	малый
	1
	каждый день
	05:40; 14:05

06:35; 15:00

07:00; 15:25
	07:45; 16:10

08:25;

16:50

08:50; 17:15

	2
	Хасавюрт - Адиль-Янгиюрт
	ООО "Фортуна"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	г. Хасавюрт (ул.Махачкалинское шоссе); а/д "Хасавюрт - Бабаюрт" (82К-003); а/д "Бабаюрт-Адиль-янгиюрт»; с. Адиль-Янгиюрт (ул. Центральная)
	60
	малый
	2
	каждый день
	07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00
	08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00

	19
	Хасавюрт - Бабаюрт
	ООО "Фортуна"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	г. Хасавюрт (ул.Махачкалинское шоссе); Р - 279; с. Бабаюрт (ул. Первомайская, Центральная)


	49
	малый
	4
	каждый день
	07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00
	08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00


Продолжение таблицы 1.14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	560
	Хасавюрт - Мужукай
	ООО "ПАТП Хастранс"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	Автостанция, г. Хасавюрт (ул. Махачкалинское шоссе, ул. Пролетарская, ул. Завокзальная, Ботаюртовское шоссе); Р - 279; с. Ботаюрт; Р - 279; с. Куруш; Р - 279; с. Казмааул; Р - 279; с. Сулевкент; Р - 279; с. Герменчик; Р - 215; с. Бабаюрт; Р - 215; с. Мужукай
	57
	малый
	1
	каждый день
	15:00

16:25


	07:00

07:30



	752
	Хасавюрт - Червленные Буруны
	ООО "ПАТП Хастранс"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	Автостанция, г. Хасавюрт (ул. Махачкалинское шоссе, ул. Пролетарская, ул. Завокзальная, Ботаюртовское шоссе); Р - 279; с. Ботаюрт; Р - 279; с. Куруш; Р - 279; с. Казмааул; Р - 279; с. Сулевкент; Р - 279; с. Герменчик; Р - 279; Р - 215; с. Люксембург; с. с.Качалай; г. Кизляр; Р - 215; с. Кузнецовское; с. А. Невское; с. Терекли - Мектеб; с Червленные Буруны
	191
	малый
	2
	каждый день
	07:50

12:30

14:30


	06:30

07:10

09:00




1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что может привести к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) на улицах населенных пунктов.  
Передвижение пешком является основным и наиболее распространенным видом передвижения. Фактически любой маршрут начинается и заканчивается пешей ходьбой. На некоторых маршрутах ходьба является единственным способом передвижения, независимо от того, идет ли речь о дальних походах или о короткой прогулке. На других маршрутах человек может проходить пешком один или несколько отрезков пути – например, добираясь пешком до автобусной остановки и от нее и проезжая на автобусе какое-то расстояние между этими двумя пешеходными участками. 

На улично-дорожной сети муниципального района обустроено:

- 5 светофорных объектов; 

- 29 пешеходных перехода (из них вблизи школ – 14)

- 176 дорожных знаков;

- 28 лежачих полицейских.

Примеры состояния пешеходных перехода, светофорных обектов и дорожных знаков приведены на рисунке 1.15(А, Б) -1.17.
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А)
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Б)
Рисунок 1.15 – Пример пешеходного перехода с. Бабаюрт
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Рисунок 1.16 - Пример состояния дорожных знаков и светофорных объектов на пешеходном переходе с. Бабаюрт
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Рисунок 1.17 - Пример состояния дорожных знаков на улично-дорожной сети с. Хамаматюрт

Улично-дорожная сеть требует формирования пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна. Обустройство тротуаров преимущественно требуется возле муниципальных учреждений. 

На территории поселений Бабаюртовского района велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. (Рисунок 1.18)
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Рисунок 1.18 - Пример велосипедного движения с. Бабаюрт

Результаты исследований показали, что на территории Бабаюртовского района отсутствуют специализированные веломагазины, велопарковки, велопрокаты и, соответственно, сервисные центры, где можно починить велосипед, заменить комплектующие или накачать колесо. 
1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории Бабаюртовского района функционируют 4 транспортных предприятия. Из них: 3 – в частной собственности, 1 – в муниципальной собственности.

Грузовые транспортные средства занимают около 15 % в общих автомобильных перевозках района. Грузовые перевозки осуществляются частным автотранспортом.

         Коммунальные службы используют свои транспортные средства и спецтехнику для оказания коммунальных услуг. Использование спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется путем заключения муниципальных договоров (контрактов).

Для прохождения технического обслуживания автотранспорта функционируют 15 станций технического обслуживания автомобилей на территории района.

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения
Проблема безопасности дорожного движения в районе, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 
Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах, как в населенных пунктах, так и вне населенных пунктов. 
За 11 месяцев 2025 года на территории муниципального района «Бабаюртовский район» произошло 58 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек, 106 – ранено (данные за ноябрь 2025 года приведены на рисунке 1.19).
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Рисунок 1.19 – Дорожно-транспортные происшествия на территории Бабаюртовского района за ноябрь 2025 года (сведения с официального сайта http://stat.gibdd.ru/)
За 2024 год на территории муниципального района «Бабаюртовский район» совершено 54 ДТП, где погибли 16 человек, ранено 72 человек (таблица 1.15).
Таблица 1.15 – Анализ ДТП Бабаюртовского района за 2024 год

	№ п/п
	Дата ДТП
	Вид ДТП
	Дорога
	км
	м
	Адрес
	Погибло
	Ранено
	Кол-во ТС
	Кол-во участников

	1
	28.12.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	358
	200
	
	0
	1
	3
	2

	2
	19.12.2024
	Наезд на пешехода
	
	0
	0
	с Адиль-Янгиюрт
	1
	0
	1
	2

	3
	09.12.2024
	Наезд на пешехода
	Бабаюрт-Гребенская
	1
	150
	
	0
	1
	1
	2

	4
	19.11.2024
	Съезд с дороги
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	386
	350
	
	0
	2
	1
	2

	5
	13.11.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	401
	500
	
	0
	1
	3
	2

	6
	12.11.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	367
	0
	
	0
	1
	2
	2

	7
	10.11.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	361
	400
	
	0
	2
	2
	2

	8
	08.11.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	368
	900
	
	1
	3
	2
	5

	9
	08.11.2024
	Наезд на животное
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	424
	800
	
	1
	0
	1
	1

	10
	06.11.2024
	Столкновение
	
	0
	0
	
	0
	1
	2
	2

	11
	09.10.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	368
	0
	
	0
	2
	2
	5

	12
	01.10.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	437
	100
	
	0
	1
	3
	2

	13
	01.10.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	364
	0
	
	0
	1
	3
	3

	14
	29.09.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	425
	300
	
	0
	1
	2
	2

	15
	19.09.2024
	Съезд с дороги
	Бабаюрт-Гребенская
	21
	70
	
	0
	1
	1
	2

	16
	15.09.2024
	Наезд на пешехода
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	367
	900
	
	1
	0
	2
	3

	17
	14.09.2024
	Съезд с дороги
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	408
	950
	
	0
	2
	1
	3


Продолжение таблицы 1.15

	18
	08.09.2024
	Наезд на пешехода
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	365
	700
	
	1
	0
	1
	2

	19
	02.09.2024
	Столкновение
	
	0
	0
	ул. М.Горького, 50
	0
	1
	2
	3

	20
	28.08.2024
	Наезд на пешехода
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	418
	500
	
	0
	1
	1
	2

	21
	21.08.2024
	Наезд на велосипедиста
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	368
	0
	
	1
	0
	2
	2

	22
	14.08.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	373
	600
	
	0
	5
	2
	5

	23
	12.08.2024
	Столкновение
	Бабаюрт-Гребенская
	34
	120
	
	0
	1
	2
	2

	24
	03.08.2024
	Наезд на стоящее ТС
	
	0
	0
	
	0
	1
	2
	2

	25
	09.07.2024
	Съезд с дороги
	Бабаюрт-Гребенская
	14
	0
	
	0
	1
	1
	1

	26
	08.07.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	348
	300
	
	0
	1
	3
	2

	27
	14.06.2024
	Наезд на пешехода
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	378
	915
	
	0
	1
	1
	2

	28
	04.06.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	369
	0
	
	0
	2
	2
	3

	29
	02.06.2024
	Столкновение
	Бабаюрт-Гребенская
	21
	0
	
	3
	1
	2
	5

	30
	31.05.2024
	Столкновение
	Татаюрт-Новокаре
	4
	300
	
	0
	1
	3
	2

	31
	28.05.2024
	Наезд на животное
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	396
	196
	
	0
	1
	3
	2

	32
	28.05.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	360
	150
	
	1
	0
	3
	2

	33
	11.05.2024
	Съезд с дороги
	
	0
	0
	
	0
	1
	1
	1

	34
	03.05.2024
	Наезд на пешехода
	
	0
	0
	
	1
	0
	1
	2

	35
	26.04.2024
	Наезд на животное
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	441
	850
	
	0
	3
	1
	3

	36
	14.04.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	361
	0
	
	0
	1
	2
	3

	37
	01.04.2024
	Опрокидывание
	
	0
	0
	
	0
	1
	1
	1


Продолжение таблицы 1.15

	38
	17.03.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	373
	130
	
	0
	4
	2
	5

	39
	10.03.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	437
	900
	
	0
	1
	2
	2

	40
	03.03.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	442
	150
	
	1
	5
	2
	6

	41
	28.02.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	368
	850
	
	0
	1
	2
	2

	42
	25.02.2024
	Столкновение
	
	0
	0
	
	0
	1
	2
	3

	43
	23.02.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	361
	500
	
	0
	2
	3
	3

	44
	09.02.2024
	Съезд с дороги
	Бабаюрт-Гребенская
	31
	0
	
	0
	2
	1
	3

	45
	02.02.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	404
	350
	
	0
	2
	2
	3

	46
	29.01.2024
	Столкновение
	Бабаюрт-Гребенская
	36
	900
	
	0
	3
	2
	4

	47
	27.01.2024
	Столкновение
	Р-217 Кавказ, подъезд к Бабаюрту
	33
	600
	
	0
	2
	2
	4

	48
	27.01.2024
	Съезд с дороги
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	370
	0
	
	1
	0
	1
	1

	49
	27.01.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	426
	80
	
	0
	1
	2
	3

	50
	24.01.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	353
	850
	
	1
	0
	3
	2

	51
	22.01.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	352
	800
	
	2
	1
	2
	4

	52
	11.01.2024
	Съезд с дороги
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	430
	0
	
	0
	1
	1
	1

	53
	11.01.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	428
	800
	
	0
	1
	3
	3

	54
	09.01.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	404
	150
	
	0
	2
	2
	3


В 2023 году на территории муниципального района «Бабаюртовский район» произошло 79 ДТП, с 24 погибшими, ранено 114 человек.

За 2022 год на территории муниципального района «Бабаюртовский район» совершено 69 ДТП, где погибли 19 человек, ранено 113 человек, в 2021 году – 58 ДТП, 21 человек погиб, 68 ранено.

Согласно данным ГИБДД на территории Республики Дагестан за 11 месяцев 2025 года зафиксировано 8 мест концентрации ДТП (рисунок 1.20), из них на территории Бабаюртовского района - мест концентрации ДТП не зафиксировано.
[image: image25.png]e

auenvie aoporu

Beero av

Kacnudi mex3
- Hazar denizi

S5 sl
- Kacnutickoe
| Sl

CBpocrs 3

» AquuncrpaTBHsie
npaBorapywerA s

Coopxa mecT KonyenTpaum ATN
MECT KOHLEHTPALUM am norusno PAHEHO

PecnyGnars srecran 8 30 3 48





Рисунок 1.20 – Места концентрации ДТП на территории Республики Дагестан (сведения с официального сайта http://stat.gibdd.ru/)
Самые частые причины дорожно-транспортных происшествий на дорогах Бабаюртовского района: столкновение, наезд на пешехода, съезд с дороги. Возникновение ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств, в частности с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Кроме того, имеет место низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 
В ходе натурных исследований было установлено:

1. Существует острая необходимость инвентаризации ТСОДД и приведении их в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
2. Обновление и приведение дорожной разметки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
3. Разработка Проектов организации дорожного движения для действующей УДС населенных пунктов Бабаюртовского района.

В МР «Бабаюртовский район» проходит профилактическая работа по предупреждению ДТП, основными целями которой являются:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселениях района; 

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма и по пропаганде безопасности дорожного движения.

         Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, из-за удовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.
1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Ежегодно по Республике Дагестан в атмосферный воздух выбрасывается более 250 тысяч тонн загрязняющих веществ. Основной источник такого высокого уровня – это транспорт (85-90%). В настоящее время источником негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду являются продукты сгорания бензина в двигателях автотранспортных средств, использующих бензин низкого качества. 

Автомобильный транспорт является главным средством передвижения и доставки грузов в Бабаюртовском районе, поэтому основной целью развития сети автомобильных дорог становится обеспечение стабильного сообщения к местам приложения труда и с внешней системы расселения. 

Территория сельских поселений закреплена за учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка. 

Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи. 

Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах общественного пользования, в местах массового скопления людей, на газонах, поливку газонов. Периодичность выполнения основных операций по уборке устанавливается администрацией сельских поселений в зависимости от значимости (категорий) улиц. 

Все виды зеленых насаждений проектируют как единую систему озеленения в тесной связи их с архитектурно-планировочным решением. Тем самым зеленые насаждения органически включают в общую архитектуру населенного пункта.

В качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации Бабаюртовского муниципального района предлагается:

· сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

· рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

· организация парков на застраиваемой территории;

· формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенного пункта.
Интенсивность движения через населенные пункты Бабаюртовского района средняя. 

Интенсивное движение способствует концентрации выхлопных газов. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в настоящее время разрабатывает ряд программ, направленных на решение проблем, связанных с загрязнением атмосферного воздуха.

Для эффективного проведения мониторинга атмосферного воздуха, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан разработало план создания сети комплексного мониторинга.

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

· использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

· внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;

· при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха в муниципальном образовании нет постов наблюдения, как стационарных, так и передвижных.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

-
организовать автоматизированную систему контроля выбросов наиболее опасных веществ на территории муниципального образования;

-
предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

Основные источники загрязнения в районе производят следующие виды выбросов: 

- транспорт – твёрдые вещества, диоксид серы, оксиды углерода, окислы азота, углеводороды; 

- котельные – твёрдые вещества, оксиды углерода, оксиды азота, углеводороды; 

- сельское хозяйство – летучие органические соединения. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на проектируемой территории объекты, оказывающие негативное воздействие на атмосферный воздух, относятся IV и V классам опасности. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района
Развитие транспортной инфраструктуры - важное направление социально-экономического прогресса, повышения эффективности производства. От деятельности данной сферы зависят темпы и уровень развития общества.

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  сельских поселений Бабаюртовского района разрабатываются  на  основе  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований.
Предлагаемые проектные решения учитывают предложения Схемы территориального планирования (СТП) Бабаюртовского района и СТП Республики Дагестан.  СТП Бабаюртовского района предусмотрены следующие мероприятия:
· Строительство и капитальная реконструкция автодорог не предусматривается

· Реконструкция автодорог: Астрахань – Кизляр – Махачкала (в пределах района, перевод всего участка автодороги во вторую техническую категорию), Бабаюрт – Уцмиюрт.
· Перевод всех автодорог в районе, связывающих населенные пункты с населением более 3 тыс. человек, автодорогами 3 и выше технических категорий.
Проектом предусматривается обеспечение подъезда по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек, а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.
На территории района на проектируемый период не планируется создание платных участков автомобильных дорог межмуниципального значения.
Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог;

- развитие дорожного сервиса на территории сельских поселений Бабаюртовского района для возможности получения  квалифицированных   услуг  по  сервисному  обслуживанию  и  ремонту автотранспортных средств;

- расширение существующей сети УДС;

- обустройство тротуаров;

- обустройство уличного освещения на дорогах с асфальтовым покрытием

-развитие вело-пешеходной инфраструктуры.
1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (редакция, действующая с 14 декабря 2025 года);
2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ (редакция, действующая с 1 сентября 2025 года) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изменениями и дополнениями);
3. Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» (редакция, действующая с 1 марта 2025 года).
4. Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ (ред. от 07.07.2025 года) «О безопасности дорожного движения»; 

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 (редакция, действующая с 1 сентября 2025 года) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»); 

6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2022 г., 28.11.2023 и 23.05.2024 г.).

Ряд мер, направленных на совершенствование транспортной инфраструктуры сельских поселений Бабаюртовского района, представлены в следующих нормативных актах местного значения:

- Схема территориального планирования Бабаюртовского района.

- Генеральные планы населенных пунктов Бабаюртовского района, разработанные ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования» в соответствии с муниципальным контрактом №19/10-21 от 19.10.2021 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Бабаюртовского района Республики Дагестан. 

Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования позволили выявить, что предусмотрены, необходимые для жизнедеятельности населения достаточные меры, направленные на совершенствование транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района.

В соответствии с Законом РД от 05.12.2016 г. №72 «О стратегическом планировании в Республике Дагестан», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» администрацией муниципального образования Дербентского района утверждены следующие муниципальные программы:

· О ходе реализации приоритетных проектов развития РД в муниципальном районе «Бабаюртовский район»;

· Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»;

· Государственная программа «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015–2025 годы;

· Государственная программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»;
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»;

· Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республике Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа информационной безопасности в Республике Дагестан»;

·  Федеральная целевая программа «Чистая вода»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие рыбохозяйственного комплекса»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия Республики Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан».
Документами территориального планирования Бабаюртовского района предусмотрены системные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (таблица 1.16).
Таблица 1.16 -  Мероприятия по обеспечению территории поселений объектами транспортной инфраструктуры
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации

	1
	2
	3

	1.
	Ремонт дорог общего пользования местного значения протяженностью 197,442 км
	Первая очередь

	2.
	Установка уличного освещения на асфальтированных улицах
	Первая очередь

	3.
	Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования
	Первая очередь

	4.
	Организация внутреннего пассажирского рейса с.Бабаюрт            
	Первая очередь

	5.
	При организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.
	Первая очередь

	6.
	Строительство автосервиса
	Первая очередь


Продолжение таблицы 1.16

	7.
	Строительство АГЗС
	Первая очередь

	8.
	Асфальтирование оставшихся улиц с грунтовым покрытием
	Расчетный срок

	9.
	Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно- деловых зон на свободных территориях
	Расчетный срок

	10.
	Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах
	Расчетный срок

	11.
	Строительство новых дорог местного значения в проектируемых жилых застройках
	Расчетный срок


Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры района являются:
1. Разработка социального стандарта транспортного обслуживания населения в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» для Бабаюртовского района;
2. Принятие Положения «О статистическом наблюдении и мониторинге условий организации дорожного движения»;
3. Разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов, в том числе Правил пользования общественным транспортом;
4. Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов).
5. Разработка Проектов организации дорожного движения (далее - ПОДД) для улиц сельских поселений Бабаюртовского района.

1.13 Оценка финансирования содержания транспортной инфраструктуры

Финансовой основой содержания транспортной инфраструктуры населенных пунктов является бюджет Бабаюртовского муниципального района и средства дорожного фонда. 
Объем финансирования на 2025 г. приведен в таблице 1.17.

Таблица 1.17 - Объем финансирования на 2025 г.
	Статья затрат
	Сумма, тыс. руб.

	Капитальный ремонт, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)
	41 938,0

	Уличное освещение, установка новых и ремонт существующих световых объектов
	1 850,0

	ИТОГО:
	43 788,0


План мероприятий программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Бабаюртовский район» на 2025г. приведен в таблице 1.18.

Объемы финансирования на 2025-2027гг. в рамках программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Бабаюртовский район»:

Общий объем финансирования Программы составит 56 296 440,00 руб., в том числе:
- софинансирование из бюджета РД – 52 186 845,00руб.
- бюджет МР – 4 109 595,00 руб.
по годам:
2025 г., всего – 18 765 480,00 руб., в том числе:
- софинансирование из бюджета РД – 17 395 615,00 руб.
- бюджет МР – 1 369 865,00 руб.
2026г., всего – 18 765 480,00 руб., в том числе:
- софинансирование из бюджета РД – 17 395 615 руб.
- бюджет МР – 1 369 865,00 руб.
2027г., всего – 18 765 480,00 руб., в том числе:
- софинансирование из бюджета РД – 17 395 615 руб.
- бюджет МР – 1 369 865,00 руб.
Таблица 1.18 - План мероприятий программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Бабаюртовский район» на 2025г.

	№
	Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения
	Протяженность автомобильной дороги (п/м)
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	1
	Капитальны ремонт внутри сельской дороги в с. Бабаюрт ул. Герейханова 

км0 – км 0,518
	518
	-бюджет РД

-бюджет МР
	3 939,188

310,202

	2
	Капитальный ремонт внутри сельской дороги в с. Герменчик ул. Даудова км 0 - км
	600
	-бюджет РД

-бюджет МР
	3 213,411

253,049

	3
	Капитальный ремонт внутри сельской дороги в с. Адиль-Янгиюрт ул. Таваева км0-км0,640
	640
	-бюджет РД

-бюджет МР
	4 619,73

363,74

	4
	Капитальный ремонт внутри сельской дороги в с. Адиль-Янгиюрт ул. Пролетарская 

км 0 – км 0,150
	150
	-бюджет РД

-бюджет МР
	1 220,93

96,13

	5
	Капитальный ремонт внутри сельской дороги в с. Мужукай ул. Школьная 

км 0 – км 0,621
	621
	-бюджет РД

-бюджет МР
	4 402,420

346,680

	
	ИТОГО:
	2 529
	-бюджет РД

-бюджет МР
	17 395,615

1 369,865

	
	ВСЕГО:
	2 529
	
	18 765,480


Ресурсное обеспечение по муниципальной программе «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами РФ на территории МР «Бабаюртовский район» на 2025-2030 гг. составит 18,0 млн. рублей.

2 Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Бабаюртовского района
2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

В период реализации Программы, прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста.
Согласно демографическому прогнозу, численность населения прогнозируется:

- на I очередь (2030 г.) –56257 человек,  
- на расчетный срок (2040г.) – 63609 человека.
На прирост численности населения могут влиять многие факторы, в том числе устойчивый показатель естественного прироста населения. Повышению уровня жизни и условий проживания населения в сельских поселениях должно способствовать дальнейшее развитие сети учреждений социального и культурно-бытового характера, оборудование жилищного фонда необходимым инженерным обеспечением, оборудование уличной сети села твердым покрытием и освещением.
 Жилищный фонд Бабаюртовского муниципального района на 01.01.2021г. составлял 1350,5 тыс. м кв. Жилищный фонд представлен в основном индивидуальной жилой застройкой. Ввод в действие жилых домов осуществлялся за счет средств населения. По вводу в действие жилых домов Бабаюртовский район занимает 28 место по республике, а по темпам строительства – 49. 

Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.

В районе наблюдается достаточно высокая обеспеченность населения общей площадью жилых домов – 17 кв./м на человека. Этот показатель выше среднереспубликанского – 15,9 кв./м на человека. 
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по району составила 96 тыс. кв. м (15% от общей площади жилищного фонда района), что несколько ниже, чем в целом по республике – 27%. Ветхий и аварийный жилищный фонд в проектируемые периоды подлежат убыли в первую очередь.

Обеспеченность жилищного фонда муниципального района централизованными инженерными сетями:

Электроснабжение

Район обеспечивается электроэнергией от: ПС 110/35/10кВ «Львовская», ПС 110/35/10кВ «Бабаюрт», ПС 110/35/10кВ «Дзержинская», ПС 35/10кВ «Новая Коса», ПС 35/10кВ «Аликазган», ПС 35/10кВ «Тамазатюбе», ПС 35/10кВ «Татаюрт», ПС 35/10кВ «Янгильбай», ПС 35/10кВ «Шава», ПС 35/10кВ «Свердлово», ПС 35/10кВ «Караузек», ПС 35/10кВ «Таршунай» и ПС 35/10 «Хаммаматюрт».
Общая протяженность ВЛ 110 кВ -115 км, ВЛ 35 кВ – 201 км.

В прогнозном периоде планируется частичная замена и капитальный ремонт опор и линий электропередач. 

Теплоснабжение

Централизованного отопления в районе нет. Административные дома, объекты соцкультбыта и 12-ти квартирные дома отапливаются от небольших котельных на газе.     

В населенных пунктах, где имеется газ – отопление печное на газе, а в остальных селах на твердом топливе.
Газификация

Район газифицирован. Газ подается от АГРС «Бабаюрт», АГРС «Мужукай» и АГРС «Адильянгиюрт».

Кроме того, по территории Бабаюртовского района проходит магистральный газопровод – отвод «Макат – Северный Кавказ» соединяющий ГИС «Аксай» и ГИС «Кумли», диаметром 1200мм. Протяженность подводящих сетей газоснабжения района составляет: высокого давления - 3 км, диаметром 325мм, 12км, диаметром 219мм и 7,3 км диаметром 159мм. 

Среднего давления – 16 км, диаметром 120мм.

Общая протяженность сетей района – 298,9 км.

В прогнозном периоде планируется завершение газификации  всех населенных пунктов.
Канализация

В районе нет канализационных очистных сооружений и сетей.

В селе Бабаюрт канализованы 18 – 12-ти квартирные двухэтажные дома (пос. «Водник») откуда сток осуществляется в коллектор без очистки.
В прогнозном периоде планируется строительство канализационных очистных сооружений во всех селах, в первую очередь в с.Бабаюрт.

Санитарная очистка

Во всех населенных пунктах ТБО вывозится в места, отведенные под свалки. В год несколько раз они сжигаются и окучиваются.

Скотомогильников в районе нет.
Повышение уровня благоустройства жилфонда в перспективе должно стать одним из основных направлений развития социальной сферы населенных пунктов района.
Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

· упорядочение существующей планировочной структуры;

· функциональное зонирование;

· выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи к 2040 году предлагается:

· реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа; 

· наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования, создание современных типов застройки; 

· новое строительство будет вестись на свободных и на реконструируемых территориях;

· организация территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

При условии увеличения численности населения района, согласно выполненному прогнозу до 63609 человек и с учетом роста уровня средней обеспеченности площадью жилищного фонда, необходимо осваивать новые территории населенных пунктов для развития жилищного строительства.
Высокие объемы нового жилищного строительства обусловлены наличием на территории района высокой доли ветхого и аварийного жилищного фонда, низкой обеспеченностью населения общей площадью жилых домов, а также быстрыми темпами роста численности населения района. 

На территории района в новом строительстве предлагается применять 1,5-2 этажную индивидуальную застройку. Проектируемая жилая застройка представлена преимущественно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией района, она занимает все свободные от застройки земельные участки в границах населенного пункта, прилегающие к существующей застройке. 
Расчет объемов нового строительства

В соответствии с прогнозным расчетом, общий объем жилищного фонда Бабаюртовского района может увеличиться к концу прогнозируемого периода (2040 г.) до 1650 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2040 г. должна составить около 25 кв. м на человека. 

Среднегодовые объемы строительства в Бабаюртовском районе ориентировочно должны составить около 40 тыс. кв. м в год. 

Показатель жилищной обеспеченности принят с учётом прогнозируемого изменения в структуре существующего жилого фонда с его постепенной реновацией в границах существующих участков.
Площадь жилищного фонда складывается из площади жилого фонда фактически проживающего населения, площади жилищного фонда сезонно проживающего населения, а также площади жилищного фонда, собственники которого не установлены (свободное жилье). Расчет нормативной площади жилищного фонда осуществлен применительно только постоянно проживающему населению в населенном пункте. Расчет нормативной площади произведен исходя из показателей численности семьи, проживающей в населенных пунктах – 3 человека.

Прогноз объёмов жилищного строительства ориентирован на более высокий по сравнению с существующим уровень жизни населения планируемой территории с учетом реализации намеченных генеральным планом мероприятий в области социально-экономического развития.
Жилую застройку планируется вести: на свободных территориях; за счет уплотнения существующей жилой застройки; на месте сносимого аварийного и ветхого жилищного фонда.
Первоочередными мероприятиями по развитию Бабаюртовского района являются обеспечение централизованным водопроводом и газификацией жилых домов в поселениях, а также строительство нового жилья. Усилия должны быть направлены на максимальное улучшение условий проживания местных жителей и на привлечение на территорию поселений молодых семей, с предоставлением им максимально возможных условий для строительства, приобретения жилья, устройства, воспитания и обучения детей. 

Образование 

Современное состояние отрасли в целом неудовлетворительное, при относительно высокой обеспеченности начальными школами и детскими дошкольными учреждениями (средние   школы района работают с перегрузкой, значительна доля школ, не имеющих благоустройства).

В сельской местности размещение общеобразовательного учреждения должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании - не более 30 мин. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 5 км. При этом транспортное обслуживание распространяется на учащихся, проживающих на расстоянии от школы более 3 км. Подвоз сельских школьников осуществляется специальным школьным транспортом. Радиус пешеходной доступности от места сбора школьников должен составлять не более 500 м.
В среднесрочной перспективе прогнозируется некоторое увеличение числа лиц школьного возраста, увеличение приема в первые классы сохранится, так как школьного возраста достигнут более многочисленные поколения, рожденных в настоящее время. Таким образом, общее увеличение численности детей школьного возраста уже заложено в возрастной структуре населения, и добиться относительного значительного повышения численности школьников в поселениях удастся лишь во второй половине расчетного срока. 

Для обеспечения потребностей населения с учетом прогнозируемого роста в отвечающих санитарным нормам и требованиям объектах образования на территории района необходимо строительство:

· Детских дошкольных учреждений в селах: Герменчик, Люксембург, Тамазатюбе, Мужукай, Туршунай, Бабаюрт, Татаюрт, Новокаре, Геметюбе, Алимпашаюрт, Хасанай, Советское.

· Школ в селах: Старое Тамазатюбе, Чанкаюрт, Советское, Новая Коса, Хамаматюрт, Мужукай, Туршунай, Алимпашаюрт.

Необходимо провести реконструкцию существующих зданий в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также провести в учреждениях укрепление материально-технической базы и оснащение новыми информационными технологиями.

Здравоохранение
Современное состояние отрасли в целом неудовлетворительное, при наличии достаточно развитой сети медицинских учреждений: показатели обеспеченности населения района амбулаторными учреждениями в районе ниже среднереспубликанского уровня, расположены в приспособленных зданиях, не хватает специального медицинского оборудования и т. д. 

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.
В прогнозном периоде предлагается:

1. строительство и реконструкция учреждений здравоохранения;

2. улучшение технического оснащения больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений с использованием современного медицинского оборудования; 

3. совершенствование и развитие диагностической службы в районе, оснащение больниц и ФАПов необходимым лечебно-диагностическим оборудованием.
Проектом предусматривается реконструкция и новое строительство объектов здравоохранения, в соответствии с предложениями органов местного самоуправления района (обоснованные как отсутствием необходимых объектов, так и техническим состоянием существующих объектов):

	· Строительство больницы с поликлиникой в селах: Бабаюрт, Новая Коса, Татаюрт, Тамазатюбе, Хамаматюрт, Львовское.

	· Строительство амбулатории в селе Хамаматюрт. 

	· Строительство ФАП в селах: Адиль-Янгиюрт, Геметюбе, Мужукай, Уцмиюрт, Адиль-Янгиюрт, Туршунай, Хасанай, Люксембург, Герменчик, Новая Коса.


Проектом также предусматривается организация и использование санитарно-медицинской авиации.

Предложения по развитию сферы здравоохранения основаны на реализации приоритетного Национального проекта «Здоровье». В прогнозируемом периоде продолжится работа по укреплению системы первичной медицинской, санитарной помощи, профилактики заболеваний среди населения района; по повышению качества услуг в сфере здравоохранения.

Культура 

К нормируемым учреждениям культуры и искусства повседневного уровня обслуживания относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек. Дома культуры и библиотеки совмещают функции периодического и повседневного обслуживания.  

Для планирования сети учреждений культуры и искусства используются расчетные показатели, предлагаемые СП 42.13330.2016 «Градостроительство». Для клубов посетительских на количество жителей от 1 до 2 тыс. человек нормативная мощность зрительного зала 300-230, от 2 до 5 тыс. чел. - 230 -190 мест. Что касается библиотек для количества жителей от 1 до 2 тыс. человек должно приходиться 6-7,5 тыс. единиц хранения, от 2 до 5 тыс. человек - 5 - 6 тыс. единиц хранения.

Основные направления развития сельских поселений в области культуры:

- дальнейшее формирование сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам, библиотечным фондам;

- развитие самодеятельного творчества населения среди разных возрастных групп, расширение сети кружков по интересам и любительских объединений.

Схемой территориального планирования предусмотрены реконструкция и новое строительство домов культуры в селах: Адильянгиюрт, Тамазатюбе.

Физическая культура и спорт
Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений.
К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы, различных видов спортивные площадки, спортзалы, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание), детские спортивные школы.
Дальнейшее развитие сети объектов физической культуры и спорта в поселениях по прогнозным оценкам на среднесрочную и долгосрочную перспективу будет связано с реконструкцией имеющихся мощностей и строительством новых. 

Система мероприятий в области физической культуры и спорта нацелена на сохранение культурного потенциала и наследия поселений, поддержку многообразия проявлений культурной жизни, обеспечение растущих потребностей физкультурно-спортивного движения.
Прогнозируемые мероприятия в области развития спортивных объектов:
· Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Бабаюрт;

· Спортивных залов в селах: Бабаюрт, Адильянгиюрт, Герменчик, Хамаматюрт, Тамазатюбе, Татаюрт, Геметюбе, Люксембург, Мужукай.

· Строительство плоскостных спортивных сооружений в районном центре и в центрах сельских поселений.
Рекреация и туризм
В районе развиваются следующие рекреационно-туристские зоны (зона, в которой проводится поиск площадок под рекреационно-туристские объекты):
- Зона вдоль реки Новый Терек;
- Зона Аксайского водохранилища;
- Зона вдоль реки Сулак;
- Зона Аграханского залива.
На территории выделенной зоны планируется размещение новых рекреационных объектов.

На территории Бабаюртовского района находятся 43 памятника регионального значения (истории и археологии) и 1 памятник вновь выявленный (археологии).

Культурное наследие Бабаюртовского района нуждается в обеспечении максимальной сохранности.

2.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Бабаюртовского района
Пассажирские перевозки осуществляются по межмуниципальным маршрутам и имеют тенденцию к незначительному увеличению объема. 
Крупных транспортных организаций, осуществляющих грузовые перевозки, на территории Бабаюртовского района нет. Объемы перевозки грузов практически не изменяются. 
Учитывая наблюдающийся примерно на 3-5% ежегодный рост у населения личного автотранспорта и незначительный рост автобусов и грузового автотранспорта прогнозируется незначительный транспортный спрос в этом направлении.

Кроме того, прогнозируется рост транспортного спроса на новые транспортные услуги в основном с использованием Интернета в Он-лайн приложениях (например, BlaBlaCar и др.). 

Незначительный рост транспортного спроса планируется при строительстве и сдаче в эксплуатацию местных социальных объектов.
Для обеспечения доступности транспортных услуг для населения сельских поселений района необходимо установить дополнительные межмуниципальные маршруты автобусного транспорта соединяющие райцентр с.Бабаюрт с г.Махачкала, г.Хасавюрт, г.Кизляр, г.Кизилюрт, селами Новая Коса, Кумулин, Джугут, Уцмиюрт, Хошгельдиотар, Караозек, Асаул, Мазаевка, Турзин, Львовский №8, кутан клх. им. Чкалова, кутан Гауриль. 

В связи с потенциальным развитием рекреационной деятельности на территории района возможно создание в проектном периоде сезонных маршрутов автобусов общего пользования.

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения на другие виды транспорта не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района.
Основным видом транспорта в Бабаюртовском районе является автомобильный транспорт. 

Железнодорожный транспорт представлен участком железных дорог общего пользования - Олейниково – Кизляр – Шамхал.

В перспективе возможна организация регулярных пригородных перевозок.

На территории района помимо остановочного пункта Герменчик рекомендуется строительство грузовой станции (включая развитие путевого хозяйства) и пассажирского вокзала в с. Бабаюрт (при наличии грузовой базы).

В области воздушного транспорта, в силу необходимости обеспечения круглогодичной доступности района (его отдаленных частей, в т. ч. участков побережья Каспийского моря), рекомендуется создание вертолетных площадок.
Помимо транспортной авиации в пределах Бабаюртовского района необходимо развитие санитарной авиации и спасательной авиации (МЧС) на базе предлагаемых к строительству и эксплуатации вертолетных площадок.

Водный транспорт на территории района имеет только рыбопромысловое значение.

Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. 
В прогнозном периоде, к 2040 году, СТП района предусматривается связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 100 человек – не менее одного раза в сутки.

На всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, в первую очередь – в райцентре - Бабаюрт, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (к 2040 г., с учетом строительства и реконструкции автомобильных дорог). 
Для развития рекреации на территории района рекомендуется создание канатной дороги.

Необходимо развитие объектов транспортной инфраструктуры.
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2):

- потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. 
К 2040 году предусматривается увеличение числа станций технического обслуживания автомобилей (СТО) на 10 ед.

В перспективе также возможно расширение числа АЗС (на 15 шт. к 2040 г.), предлагающих широкий выбор видов топлива. В перспективе, к 2040 году, во всех населенных пунктах с населением более 1500 чел. или не далее 2 км от них должна функционировать хотя бы одна АЗС. 
В связи с частичным переходом на газомоторное топливо необходимо развитие сети АГНКС в следующих населенных пунктах: Бабаюрт, Тамазатюбе, Новая Коса, Турзин, Кумулин, Тамазатюбе (стар.), Хамаматюрт, Чувалкутан, Камбулат. 

2.4  Прогноз развития дорожной сети Бабаюртовского района
В прогнозном периоде, к 2040 году, СТП района предусматривает обеспечение подъезда по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 100 человек (в расчетном году) – подъезда по автодорогам с усовершенствованным покрытием.
При неблагоприятных погодных условиях затрудняется проезд к значительной части населенных пунктов. Все дороги, на которых существует и предусматривается регулярное движение транспорта общего пользования должны иметь соответствующую пропускную способность (не ниже IV категории, с хорошим или удовлетворительным состоянием полотна автодороги). Необходимо построить автомобильные дороги для осуществления товарообмена и организации туризма.

Мероприятия  программы позволят сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Протяженность автомобильных дорог Бабаюртовского района составляет    646,5 км, преимущественно с твердым покрытием. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет около 50%. 
 В соответствии с ГОСТ Р 58861-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков» межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-12 лет. Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов. Поэтому основными направлениями развития дорожной сети района в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети из расширения УДС за счет строительства дорог к вновь строящимся объектам.

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
На  протяжении  последних  лет  наблюдается тенденция к увеличению  на 3-5 % числа  автомобилей  на  территории  района.  Основной  прирост  этого  показателя осуществляется  за  счёт  увеличения  числа  легковых  автомобилей  находящихся  в собственности граждан. Уровень автомобилизации увеличится и составит 315 ед. на 1000 жителей.
Интенсивность транспортных потоков соответствует дорогам 4, 5 категориям и составляет от 200 до 2000 ед. в сутки. Коэффициент загрузки составит от 0,3 до 0,6.

Легковой автотранспорт составит 79 % транспортного потока, 14 % - грузовой автотранспорт и до 7% возрастет общественный транспорт в виде автобусов и легковых такси.
Максимально разрешенная скорость вне населенного пункта сохраниться 90 км/ч, в сельских поселениях – 60 км/ч, 40 км/ч, 20 км/ч. 

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения социально-культурного назначения (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Распределение центров социального притяжения в 
Бабаюртовском районе

	Учреждения здравоохранения
	Учреждения воспитания, просвещения и образования
	Учреждения культуры и искусства
	Учреждения физической культуры и спорта

	РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

	Районная больница, родильный дом (или отделение при больнице), женская консультация, районная поликлиника, аптека, станция скорой медицинской помощи, спец. диспансеры
	Общеобразовательные и специали-зированные школы, школы-интернаты, школы санаторного типа, дом творчества детей и молодежи, специа-лизированные колледжи и ССУЗы
	Районный дом культуры, киноконцертный зал, краеведческий музей, районная библиотека, туристическое бюро, места коллективного доступа в «Интернет»
	Детско-юношеские спортшколы, комплекс спортивных сооружений (спортзалы, бассейны открытые), открытые плоскостные сооружения, спортзалы, 

	МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ

	Участковая больница с ограниченным набором специальностей, поликлиника (отделение), амбулатория
	Начальная школа

Средняя школа
	Сельский дом культуры или клуб с библиотекой
	спортзал, открытое плоскостное сооружение

	УРОВЕНЬ ДЛЯ «КАЖДОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА»

	Медпункт
	Детский сад, начальная школа
	Клуб
	Спортплощадка


На территории населенных пунктов необходимо формирование общественной зоны с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Необходимо строительство сети кафе, досуговых предприятий различных форм собственности с формированием соответствующей улично-дорожной сети, что приведет к развитию транспортной инфраструктуры и повышению интенсивности движения к указанным объектам социальной сферы.
2.6  Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Мероприятиями ПКРТИ предусмотрено сохранение тенденции безаварийности на территории Бабаюртовского района. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности с учетом разработки и реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Бабаюртовском районе Республики Дагестан» станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения  (таблица 2.2). 
Таблица 2.2 - Мероприятия для включения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в Бабаюртовском районе Республики Дагестан»
	Наименование задачи
	Наименование решаемой проблемы
	Период реализации
	Качественная оценка
	Количественная оценка 

	1
	2
	3
	4
	5

	Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
	Увеличение количества дорожно-транспортных правонарушений, увеличение количества пострадавших


	2026-2040 годы
	1. Повышение уровня знаний по БДД у детей.

2. Профилактика правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами

3. Повышение уровня информированности населения района
	1. Проведение бесед, занятий с детьми в школах

2. Проведение родительских собраний в школах и детских садах

3. Освещение проблем безопасности дорожного движения в СМИ

4. Изготовление и размещение баннеров.

	Обеспечение условий по повышению уровня знаний по безопасности дорожного движения у юных участников дорожного движения
	Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
	2026-2040 годы
	1. Повышение уровня информированности населения района по безопасности дорожного движения.

2. Обеспечение условий повышения уровня знаний по БДД у детей
	1. Оборудование учебных классов по изучению ПДД в общеобразовательных учреждениях

2. Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» в общеобразовательных учреждениях

3. Проведение акций по безопасности дорожного движения


Продолжение таблицы 2.2

	1
	2
	3
	4
	5

	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
	Отсутствие необходимых условий для безопасного движения транспорта и пешеходов
	2026-2040 годы
	1. Создание благоприятных условий, способствующих безопасному движению транспорта и пешеходов, на улицах населенных пунктов района.
	1. Обустройство освещений участков автомобильных дорог при подходах к учреждениям образования

2. Установка дорожных знаков маршрутного ориентирования

3. Установка металлических ограждений первой группы, установка леерных ограждений на улицах района вблизи школьных и дошкольных учреждений

	Обеспечения управления реализацией основных направлений муниципальной политики
	Контроль за осуществлением транспортной деятельности
	2026-2040 годы
	1. Повышение доступности и качества оказания транспортных услуг для населения.
	1. Осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом


Необходимо принятие муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения муниципального образования «Бабаюртовский район» на 2026-2040 годы».

2.7  Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с предполагаемым приростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека. 
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества АТС и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- озеленение территории.
Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для  снижения  вредного  воздействия  автомобильного  транспорта  на  окружающую среду необходимо:

-  обеспечить  увеличение  применения  более  экономичных  автомобилей  с  более низким расходом моторного топлива;

- в связи с частичным переходом на газомоторное топливо обеспечить развитие сети АГНКС (автомобильные газонакопительные компрессорные станции);
- обеспечить развитие велосипедного движения.
3  Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселений Района.

Для Бабаюртовского муниципального района предлагается к рассмотрению 2 варианта развития реализации программных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на 2026-2040 годы, состоящие из 2х этапов.

1 вариант (оптимистичный) - при финансовом обеспечении 100% выполнения мероприятий документов транспортного и территориального планирования.

2 вариант (умеренно оптимистичный) - при финансовом обеспечении менее 100% выполнения мероприятий документов транспортного и территориального планирования.

При реализации предложенных вариантов предусмотрено 2 этапа.

На I этап до 2030 года предусмотрены следующие мероприятия:

· асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в сельских поселениях;

· установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети;

· нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

· при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). 

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

На расчетный срок до 2040 года предусмотрены следующие мероприятия:

· замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

· асфальтирование улиц с грунтовым покрытием и асфальтирование улиц в районах новой застройки;
-       расширение существующей сети дорог. 

Анализ документарного и натурного исследования территории, проведенных в рамках выполнения этапов проекта, позволяет сделать следующие выводы: вариант стратегии развития не рассчитан на значительное и форсированное изменение социально-экономической базы муниципального образования, которое должно сопровождаться синхронным с развитием транспортной инфраструктуры. Сценарий включает мероприятия, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений, повышение безопасности дорожного движения для водителей и пассажиров транспортных средств, а также велосипедистов и пешеходов, экологической безопасности объектов, на эффективность обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства. 

Мероприятия по безопасности дорожного движения предусматривают выполнение горизонтальной разметки, установку барьерных ограждений, установку новых знаков и замену устаревших дорожных знаков, организацию безопасного передвижения пешеходов, а также выполнение подрядных работ по ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий.

Вариант 2 развития исходит из позиций оценки сложившейся в последние годы динамики социально-экономического и пространственного развития и ограниченности ресурсов.  Кроме того, сложившаяся обстановка в стране и в мире, обусловленная экономическими ограничениями в отношении Российской Федерации, не позволяет делать оптимистичных прогнозов по улучшению инвестиционного климата. Таким образом, предложенный вариант развития сельских поселений Бабаюртовского района является исходным для дальнейшей реализации мероприятий. Но, в случае значительных изменений в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, т.е. в случае изменения дорожно-транспортной ситуации Постановлением Правительства РФ №1440 предусматривается корректировка ПКРТИ, но не реже чем одного раза в пять лет.

Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и организационных мероприятий является обоснование предложений по организации дорожного движения в увязке с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающих необходимую безопасность движения и пропускную способность на период до 2040 года.

Сценарии предполагают комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в сельских поселениях, предполагают рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок. 

Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Бабаюртовского района. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального района на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Возможно, софинансирование федерального и регионального бюджета в рамках национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

Проектный общий объем финансирования мероприятий ПКРТИ Бабаюртовского муниципального района на 2026-2040 г. составил 8 780 022,24 тыс. рублей. 
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры на территории Бабаюртовского района проводилась укрупнено и должна корректироваться при составлении смет на каждое отдельное мероприятие.

Полный перечень мероприятий приведен в Таблице «План реализации программы комплексного развития Бабаюртовского района на период 2026 - 2040 годы» (Приложение 1).

4 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры района. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального района «Бабаюртовский район».

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального района «Бабаюртовский район» и по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.
4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Для достижения целей и задач Программы, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием, освещенностью дорожного покрытия, и доступностью к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры района по видам транспорта. 
Автомобильный транспорт
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на 1 этап   (до 2030 г.):
· ремонт дорог общего пользования местного значения протяженностью 197,442 км;
· установка уличного освещения на асфальтированных улицах;

· нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования; 

· при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на расчетный срок (2040 г.):
· асфальтирование центральных улиц сельских поселений с грунтовым покрытием;

· формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно - деловых зон на свободных территориях;

· восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах в населенном пункте;

· строительство новых дорог местного значения в проектируемых жилых застройках.
На расчетный период требуется выполнить реконструкцию существующих автомобильных дорог местного значения, проектирование и строительство новых улиц и дорог местного значения в проектируемых жилых микрорайонах с созданием непрерывной сети пешеходных связей. Необходимо построить автомобильные дороги для осуществления товарообмена и организации туризма. При неблагоприятных погодных условиях затрудняется проезд к значительной части населенных пунктов. Все дороги, на которых существует и предусматривается регулярное движение транспорта общего пользования должны иметь соответствующую пропускную способность (не ниже IV категории, с хорошим или удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Генеральными планами сельских поселений предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети муниципального образования.
Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки (рисунок 4.
1). 
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Рисунок 4.1 – Проектирование улично-дорожной сети сельских поселений

Также в рамках развития транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта предлагается: 

1.Проведение проектно–изыскательных работ и строительство автосервисов – 10 шт.
2. Проведение проектно – изыскательных работ и строительство АЗС, АГЗС – 15 шт.
Железнодорожный транспорт. В качестве мероприятий в перспективе рекомендуется организация регулярных пригородных перевозок (Кизляр – Бабаюрт – Кизилюрт). На территории района помимо остановочного пункта Герменчик рекомендуется строительство грузовой станции (включая развитие путевого хозяйства) и пассажирского вокзала в с. Бабаюрт (при наличии грузовой базы).

Водный транспорт. Мероприятия не предусмотрены ввиду отсутствия данного вида транспорта на территории Бабаюртовского района.

Воздушный транспорт. В качестве мероприятий рекомендуется создание вертолетных площадок в следующих населенных пунктах: 
· Бабаюрт

· Новая Коса

· Кумулин

· Турзин

 Трубопроводный транспорт. В качестве мероприятий по трубопроводному транспорту схемой территориального планирования предусмотрено строительство подводящих газопроводов к следующим населенным пунктам:

· Тамазатюбе

· Цадах

· Баласма

· Арусси

· Харазма

· Казанкулак

· Новый Борч

· Турзин

· Казиюрт

· Новокаре

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории села.
Развитие транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района  позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог  за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

        План реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района на период 2026 - 2040 годы представлен в приложении №2 к Программе.

4.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Основными направлениями совершенствования нормативно правовой базы, необходимой для организации транспортного обслуживания населения, функционирования и развития транспортной инфраструктуры района в целом, является разработка социального стандарта транспортного обслуживания населения Бабаюртовского муниципального района республики Дагестан в соответствие с рекомендациями, изложенными в распоряжении Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Программой предлагаются следующие мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов:
1.Установление дополнительных межмуницапальных автобусных маршрутов в Бабаюртовском районе:

· Бабаюрт – Махачкала 

· Бабаюрт – Хасавюрт

· Бабаюрт – Кизляр

· Бабаюрт – Кизилюрт

· Бабаюрт – Новая Коса

· Бабаюрт – Кумулин

· Бабаюрт – Джугут

· Бабаюрт – Уцмиюрт

· Бабаюрт – Хошгельдиотар

· Бабаюрт – Караозек

· Бабаюрт – Кутан Гауриль

· Бабаюрт – Асаул

· Бабаюрт – Мазаевка

· Бабаюрт – Турзин – Львовский №8 – кутан клх. им. Чкалова
2. Установление внутреннего маршрута в селе Бабаюрт.
3. Обустройство остановочных пунктов общественного транспорта и остановочных павильонов.

Также необходимо расширение современной автостанции в райцентре – с. Бабаюрт (вместимостью на 80 пассажиров).

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движение автобусов общего пользования, должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

В связи с потенциальным развитием рекреационной деятельности на территории района рекомендуется создание в проектном периоде (после 2040 г.) сезонных маршрутов автобусов общего пользования. 

С развитием сети автобусных маршрутов тесно связаны мероприятия по расширению автобусного парка. 

К 2040 году предусматривается увеличение числа станций технического обслуживания автомобилей (СТО) и автозаправочных станций (АЗС). 

Кроме того, проектом рекомендуется:

· создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, на всех автодорогах, по которым будет проходить или уже проходит автобусный транспорт общего пользования;
· для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается создание постоянного освещения в пределах населенных пунктах в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог.

На основании проведенного обследования проектом предлагается обустройство остановочных пунктов в следующих сельских поселениях (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Сведения о размещении остановочных пунктов

	Наименование населенного пункта
	Адреса размещения остановочных пунктов

	Сельское поселение село Адиль-Янгиюрт


	1. ост. Поворот на Адиль-Янгиюрт – 2 шт.
2. ост. Адиль-Янгиюрт (ул.Почтовая) – 2 шт.

	Сельское поселение село Бабаюрт
	1. ост. ул.Баймурзаева -2 шт.

2. ост. ул. Ирчи Казака – 2 шт.

3.ост. ул. Д.Алиева – 2 шт.

4. ост. Шавинский поворот – 2 шт.
5. автодорога Р-215 ост. Поворот на Бабаюрт – 2 шт.

6. автодорога Е-119 ост. Поворот на Бабаюрт – 3 шт.

	Сельское поселение село Геметюбе
	1. автодорога Р-215 ост. Геметюбе-1 – 2 шт.

2. автодорога Р-215 ост. Геметюбе-2 – 2 шт.

3. автодорога Р-215 ост. Геметюбе-3 – 2 шт.



	Сельское поселение село Герменчик
	1. автодорога Р-217 ост. Герменчик – 2 шт.

2. ост. ул.Сулейманова – 2 шт.


Продолжение таблицы 4.1

	Сельское поселение село Львовский №1
	1. автодорога Р-215 ост. Львовский №1 – 2 шт.

2. автодорога Р-215 ост. Львовский №2 – 2 шт.

3. автодорога Р-215 ост. Львовский №5 – 2 шт.

4. автодорога Р-215 ост. Львовский №6 – 2 шт.



	Сельское поселение село Люксембург
	1. автодорога Е-119 ост. Пововрот на Люксембург – 2 шт.

2. ост. Люксембург – Лицей (ул.Батраева) – 2 шт.



	Сельское поселение сельсовет Мужукайский
	1. автодорога 82К-102 ост. Мужукай – 2 шт.

2. автодорога 82К-102 ост. Янгылбай – 2 шт.

	Сельское поселение село Новокаре
	1. ост. Новокаре (ул.Центральная) – 2 шт.

	Сельское поселение сельсовет Новая Коса
	1. ост. Новая Коса (ул.Школьная) – 2 шт.

	Сельское поселение село Тамазатюбе
	1. ост. Тамазатюбе (ул.Ценральная,15) – 2 шт.

	Сельское поселение село Татаюрт
	1. автодорога Р-215 ост. Поворот на Татаюрт – 2 шт.

2. автодорога 82К-049 ост. Татаюрт – 2 шт.

3. ост. Поселковая улица – 2 шт.

	Сельское поселение село Уцмиюрт
	1. ост. Уцмиюрт (ул.Имама Шамиля) – 2 шт.

2. ост. Омарова (ул.Имама Шамиля) – 2 шт.

3. автодорога 82К-006 ост. Поворот на Умциюрт - 2 шт.

	Сельское поселение село Хамаматюрт
	1. ост. Хамаматюрт (ул. Братьев Абдуллаевых) – 2 шт.

	Сельское поселение село Хасанай
	1. ост. Хасанай (ул.Центральная) – 2 шт.

	Сельское поселение село Алимпашаюрт
	1. автодорога Р-215 ост. Алимпашаюрт – 2 шт.

2. автодорога Р-215 ост. Поворот на Алимпашаюрт – 2 шт.



	Сельское поселение сельсовет Туршунайский
	1. ост. Туршунай (ул. Имама Шамиля) – 2 шт.

2. ост. Советское (ул. Имама Шамиля) – 2 шт.

	Кутаны 
	1. автодорога Р-215 ост. Кутан совхоза им.Жданова – 2 шт.

2. автодорога Р-215 ост. Кутан колхоза им.Дахадаева – 2 шт.

3. автодорога Р-215 ост. Кутан колхоза им. Кирова – 2 шт.

	ИТОГО:
	79 единиц


Пример проекта автобусной остановки, в соответствии с действующими нормативами, приведен на рисунках 4.2, 4.3.
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Рисунок 4.2 – Пример проекта автобусной остановки
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Рисунок 4.3 – Павильон остановочного пункта
Таким образом, сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается рассмотреть обустройство остановочных павильонов общественного транспорта в соответствии с нормативами:

1. Остановочная площадка и посадочная площадка;

2. Заездной «карман»;

4. Тротуары и пешеходные дорожки;

5. Пешеходный переход;

6. Автопавильон (1 шт.);
7. Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки 5.16, разметка);

8. Освещение.
4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Поскольку парковочное пространство на территории Бабаюртовского района не сформировано, имеют место стихийные парковки вблизи административных зданий и объектов социально-культурного назначения, проектирование и строительство парковок должно быть синхронизировано с проведением ремонтов, реконструкции и строительства улиц и дорог. Программой предлагается строительство парковок, совмещенное с реконструкцией улиц и синхронизированное с разработкой ПОДД.

Формирование единого парковочного пространства позволит предотвратить процессы образования конфликтных ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения.

В ходе проведения работ собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах.
На первом этапе данного проекта собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах. Анализ полученной информации позволил оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть.

В соответствии с нормами СП 42.13330.2011 обеспеченность местами для постоянного хранения легкового индивидуального автотранспорта должна быть 350 машино-мест на 1000 жителей. Следовательно, необходимое количество мест для постоянного хранения автомобилей на территории Бабаюртовского района составит 18891 машино-места. Данные о количестве машино-мест по населенным пунктам приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Необходимое количество мест для постоянного хранения автомобилей по муниципальным образованиям Бабаюртовского района

	Муниципальное образование
	Число машино-мест

	Сельское поселение сельсовет Адиль-Янгиюртовский
	1784

	Сельское поселение село Бабаюрт
	6374

	Сельское поселение сельсовет Геметюбинский
	840

	Сельское поселение село Герменчик
	827

	Сельское поселение село Львовский №1
	510

	Сельское поселение село Люксембург
	618

	Сельское поселение сельсовет Мужукайский
	255

	Сельское поселение село Новокаре
	624

	Сельское поселение сельсовет Новокосинский
	261

	Сельское поселение сельсовет Тамазатюбинский
	759

	Сельское поселение село Татаюрт
	1019

	Сельское поселение сельсовет Туршунайский
	964

	Сельское поселение село Уцмиюрт
	1729

	Сельское поселение село Хамаматюрт
	1916

	Сельское поселение сельсовет Хасанайский
	411


Организованные парковочные места не должны создавать помеху специализированным транспортным средствам. Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и движению транспорта на прилегающей улице.

Пример организации парковок приведен на рисунке 4.4 (А, Б).
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А) Парковочная зона у жилых домов в с. Бабаюрт
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Б) Пример организации парковочного пространства в с. Хамаматюрт
Рисунок 4.4 – Пример организации парковочного пространства в сельских поселениях Бабаюртовского района

В результате исследования парковочного пространства Бабаюртовского района и анализа представленных исходных данных были выявлены следующие недостатки:

- недостаток парковок у мест массового скопления людей;

- хаотичная парковка индивидуальных автомобилей, как в центре, так и в спальных районах;

- слабый контроль существующего парковочного пространства.

Предлагаемые пути решения выявленных проблем:

- усиление борьбы с незаконной парковкой на газонах и тротуарах во дворах;

- установка пешеходных столбиков для защиты дворовых тротуаров от парковки;

- задействование различных органов власти для тотального пресечения нарушений правил парковки на тротуарах и газонах во дворах.

Ниже перечислены предлагаемые пути решения проблем в парковочной системе Бабаюртовского района при условии увеличении количества личных автомобилей населения в 2 и более раза.

Необходимость инвентаризации парковочной сети и приведение её к текущим потребностям:

- создание парковочной карты (обозначение мест запрета парковок на УДС);

- установка запретов парковки перед/после перекрёстков для увеличения пропускной способности перекрёстков;

- избавление от лишних запретов парковки, а также от самозахватов УДС;

- использование жёлтой разметки для обозначения наиболее важных мест запрета стоянки и остановки;

- искоренение любой парковки на тротуаре и перед пешеходными переходами посредством частых рейдов Госавтоинспекции.

- нанесение островков безопасности и переразметка территории. 
Пример схемы организации неавтоматизированной плоскостной внеуличной парковки закрытого типа приведен на рисунке 4.5.
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Рисунок 4.5 – Схема неавтоматизированной плоскостной внеуличной парковки закрытого типа

С целью повышения безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов на парковках на внеуличных территориях целесообразно организовывать:

- одностороннее движение транспортных средств;
- при наличии возможности раздельный въезд и выезд с парковки;
- по периметру парковок тротуары шириной не менее 1,8 м для обеспечения возможности движения по ним маломобильных групп населения.
Схема организации движения при размещении машино-мест на внеуличной парковке приведена на рисунке 4.6.
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Рисунок 4.6 – Схема организации движения при размещении          машино-мест на внеуличной парковке

Рекомендуемые участки обустройства парковочного пространства в селах Бабаюрт и Хамаматюрт приведены на рисунках 4.7-4.8 (А, Б).
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Рисунок 4.7 – Рекомендуемые участки для строительства автопарковки на 20 машино-мест по ул. Шпигуна и по автодороге Р-215 с. Бабаюрт
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А) с.Хамаматюрт
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Б) с.Умциюрт

Рисунок 4.8 – Рекомендуемый участок для строительства автопарковки 
на 20 машино-мест по ул.Рамазанова с.Хамаматюрт 

и по ул. Имама Шамиля с.Умциюрт

Размещение стоянок автомобилей на территории городских и сельских поселений, размеры их земельных участков следует предусматривать с учетом требований СП 18.13330, СП 42.13330, СП 43.13330, СП 54.13330, СП 118.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
Оптимальный размер парковочного места 2,5 х 4,5 м, но ввиду плотной частной застройки рекомендуется: 

Ширина парковочного места, мм - 2000/2140/2300;

Длина парковочного места, мм - 4180.

Меньше 2300 мм ширины закладывать крайне не рекомендуется. Будет очень плотная парковка, с затрудненным въездом-выездом, увеличенным количеством конфликтных ситуаций и, соответственно, аварий.
С целью повышения безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов на парковках на внеуличных территориях целесообразно организовывать:

- одностороннее движение транспортных средств;
- при наличии возможности раздельный въезд и выезд с парковки;
- по периметру парковок тротуары шириной не менее 1,8 м для обеспечения возможности движения по ним маломобильных групп населения.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного движения, входят:

- мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и тяжести их последствий с участием пешеходов;

 - мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вблизи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пешеходов;

- мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков.

В рамках реализации данных мероприятий рекомендуется:

- установка пешеходных ограждений;

- обустройство имеющихся пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД) и электроосвещением;

- организация регулируемых пешеходных переходов на автомобильных дорогах;

- обустройство новых пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- ликвидация наземных пешеходных переходов, не отвечающих требованиям действующих нормативных документов;

- для обеспечения безопасного перехода регулируемых перекрестков по диагонали, предлагается устраивать диагональные пешеходные переходы.

Для предотвращения перехода пешеходом проезжей части в неустановленных местах используются ограничивающие пешеходные ограждения. Пример применения пешеходных ограждений показан на рис. 4.9.
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Рисунок 4.9 - Пешеходное ограждение
Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа или сетки применяют:

- на разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и местным проездом;

 - напротив остановок общественного транспорта с подземными или надземными пешеходными переходами в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей. Их устанавливают на расстоянии не менее 0,3 м от кромки проезжей части.

Ограждения перильного типа - у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел/ч на одну полосу тротуара при разрешенной  остановке или стоянке ТС и 750 чел/ч - при запрещенной остановке или стоянке.

Устанавливаются ограждения у внешнего края тротуара на расстоянии не менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового камня. Допускается установка пешеходных ограждений у остановочных пунктов с наземными пешеходными переходами. При этом ограждения размещают от начала посадочной площадки до ближайшей границы пешеходного перехода. Высота ограждений, ограничивающих перильного типа, должна быть 0,8 - 1,0 м, сеток - 1,2 - 1,5 м. Ограждения перильного типа высотой 1,0 м. должны иметь две перекладины, расположенные на разной высоте.

На улично-дорожной сети муниципального района «Бабаюртовский район» обустроено – 29 пешеходных переходов, из них соответствуют новым национальным стандартам РФ – 21 переход. Пример обустройства пешеходных переходов приведен на рисунке 4.10 (А, Б).
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А) село Бабаюрт

[image: image38.png]B | <= Cavs @ Censc O6yc @ Ceno! @ Ceeac Babax G 8200 | Yenee 06y %Mocr: @ Ceeae QCeXx > + v - o x

<« (¢} O B & yandexru/maps/geo/selo_utsmiyurt/53119819/21

rclll=46.474718%2C43,

axposmm concunaaz | & @

Yummiopt

MAboy,

[Eese—

5 @ @ Y ® € @CeoVu. @Yooper. @Pywoson. || DASr. || DAKCOR. ]fogme. E)MKPTMG. [babacpr. [@Micosol.. @ @ & @ @ d) @ & e w2




Б) село Умциюрт

Рисунок 4.10 - Пример обустройства пешеходных переходов                       в селах Бабаюрт и Умциюрт

Рекомендуется обустройство всех пешеходных переходов в сельских поселениях, в том числе вблизи образовательных учреждений на территории Бабаюртовского района современными техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД) и электроосвещением (рисунок 4.11).
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Рисунок 4.11 – Пример схемы организации дорожного движения с оборудованием пешеходного перехода 
Рекомендуется обустройство новых пешеходных переходов согласно схеме, представленной на рисунке 4.11, в количестве 30 шт. 
Определена потребность в тротуарах – 26008 м.
Требуется установка пешеходных ограждений.

Для сокращения количества ДТП, произошедших в зоне пешеходного перехода по вине водителей, требуется доведение существующих нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов до нормативных требований:

- замена существующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и 1.23 “Дети” на знаки, выполненные на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

Наряду с нормативным оборудованием пешеходных переходов ТСОДД, целесообразно предусмотреть реализацию мероприятий по повышению видимости пешеходных переходов за счет применения современных технических средств:

- дорожных знаков с внутренним освещением;

- дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью с встроенными светодиодными светильниками уличного освещения при многополосном движении;

- комплекс светодиодной индикации «Пешеходный переход»;

- дублирование линий дорожной разметки световозвращателями дорожными;

- распространение световозвращающих элементов (фликеров) среди жителей;

 - изготовление и распространение световозвращающих элементов (брелоков, наклеек и т.п.) в среде дошкольников и учащихся младших классов.

Также необходимо проводить образовательные мероприятия в школах и детских садах, направленные на повышение культуры поведения на дороге и изучение правил дорожного движения:

- создание серии видеофильмов по безопасному поведению на дорогах и улицах для внеклассной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и воспитанниками учреждений дополнительного образования;

- разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах;

- создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической (социальной) наружной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

В качестве примера мероприятий по организации дорожного движения в Бабаюртовском районе предлагается организация пешеходного перехода по ул.Ленина около Администрации Бабаюртовского района в с. Бабаюрт (рисунок 4.12 А, Б).
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А) Участок организации пешеходного перехода по ул.Ленина 

вблизи Администрации Бабаюртовского района
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Б) – Схема организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе
 Рисунок 4.12 – Схема организации дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах Бабаюртовского района (с.Бабаюрт)
Условные обозначения:
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Адресный пречень обустройства пешеходных переходов по новым национальным стандартам РФ на улично-дорожной сети муниципального образования «село Бабаюрт»:

- пересечение ул. Ленина и ул. Гамзатова,

- пересечение ул. Горького и ул. Гамзатова,

- пересечение ул. Ленина и ул. Билалова,

- пресечение ул Ленина и ул. Ганакаева,

- пресечение ул Ленина и ул. Биймурзаева,

- пересечение ул. Шпигуна и ул. Буйнакская,

- пересечение ул. Шпигуна и ул. Карагишиева,

- пересечение ул. Шпигуна и ул. Ганакаева,

- пересечение ул. Шпигуна и ул. Мира,

- пересечение ул. Дж. Алиева и ул. Горького,

- пересечение ул. Дж. Алиева и ул. Казакова,

- пересечение ул. Дж. Алиева и ул. Школьная,

- пересечение ул. Дж. Алиева и ул. Аджаматова,

- пересечение ул. Ирчи-Казака – Терский переулок,

- пересечение ул. Ирчи-Казака – ул. Гасанова,

- ул. Ирчи-Казака перед «Бабаюртовская ЦРБ»,

- ул. Ирчи-Казака перед «Бабаюртовский военкомат».

Полное, либо частичное отсутствие уличного электрического освещения на улично-дорожной сети Бабаюртовского района играет немаловажную роль в возникновении дорожно-транспортных происшествий.

  Для улучшения условий видимости необходимо провести модернизацию уличного освещения в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007. Установка электрического освещения может проводиться за счет бюджетных средств МР, либо в рамках энергосервисного контракта на основании Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Отсутствие условий для велодвижения в сельских поселениях Бабаюртовского района останавливает жителей от активного использования велосипеда, как преимущественного вида транспорта. Но даже при таких серьезных причинах в поселениях есть люди, использующие велосипед для основного передвижения. 

Основной причиной, в сложившейся ситуации, послужило то, что при строительстве не проектировались и не сооружались велодорожки, которые не закладывались в генеральные планы развития территории поселений и их дорог. 

Помимо этой причины, существует еще ряд факторов, препятствующих развитию велотранспортной сети поселений. К ним относятся и такие, как: отсутствие места хранения и парковки велосипедов; не приспособлены технические средства организации дорожного движения; не развита система нормативного и правового обеспечения велодвижения и основное – состояние асфальтового покрытия дорог, а также большое количество грунтовых дорог. 
В соответствии с планами по развитию Бабаюртовского района отдельное строительство велосипедных дорожек не предусмотрено и предполагается, что для передвижения на велосипедах будет использоваться существующая улично-дорожная сеть. Потребности велосипедистов следует учитывать на всех участках улично-дорожной сети (УДС), а также при планировании новых разработок, где могут быть возможности создания маршрутов в обход, существующих «узких мест». Также важно, чтобы велосипедистам были доступны удобные парковочные места вблизи объектов притяжения. Реализация этих решений приведет к большей стабильности транспортной системы, поощрению использования велотранспорта и, таким образом, будет содействовать достижению одной из основных целей Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. 

К объектам, обеспечивающим велосипедное движение, относятся:

- велосипедные дорожки;

- места временного хранения велотранспорта (велопарковки).

Предлагается создание велопешеходных дорожек для использования в качестве альтернативы автомобильному транспорту при поездках на работу, к местам массового отдыха и развлечений. 
Для решения этих задач предлагается создание общего пространства для использования велосипедистами и пешеходами. Согласно СП 42.13330.2016 – «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными ниже в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Требования по организации велосипедных дорожек и велополос

	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/час
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, %

	Велосипедные дорожки:

- в составе поперечного профиля УДС
	-


	1,50*

1,00*
	1-2

2
	25


	70

	- на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.
	20
	1,50*

1,00*
	1-2

2
	25
	70


Рекомендуемые характеристики велосипедных дорожек:
- ширина совмещенной велопешеходной дорожки от 2,5 до 4 м (допускается 2 м в стесненных условиях), при существующей или планируемой интенсивности движения не более 30 вел/час и 50 пеш/час;

 - для дорожек с высокой интенсивностью движения, ширина односторонней дорожки от 1,5 до 2 м (минимум 1,2 м), двусторонней от 2,5 до 4 м (минимум 2 м, допускается 1,5 м при интенсивностях до 60 вел/час);

- для дорожек в одном уровне с проезжей частью требуется барьерное ограждение на опасных участках дорог (из условий величины поперечных радиусов, видимости, интенсивности и скоростного режима ТП);

- ширина обочины в случае наличия барьерного ограждения 0,5 м; - покрытие велосипедных дорожек устраивают из цементобетона, асфальтобетона и каменных материалов, обработанных органическими вяжущими (возможно применение крупной бетонной плитки).

При малой интенсивности велосипедного движения покрытие выполняется из местных водоустойчивых материалов, например, каменных материалов низкой прочности, крупной гранитной высевки и др.  В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004: 

- обособленная велодорожка оборудуется дорожными знаками 4.4.1 «Велосипедная дорожка или полоса» и 4.4.2 «Конец велосипедной дорожки или полосы»;

- велопешеходная дорожка с разделением потоков оборудуется дорожными знаками 4.5.4, 4.5.5 «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения» и 4.5.6, 4.5.7 «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения»;

- совмещенная велопешеходная дорожка оборудуется дорожными знаками 4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением» и 4.5.4 «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным движением»;

- пешеходная дорожка оборудуется дорожным знаком 4.5.1 «Пешеходная дорожка».
Для детальной проработки велосипедной инфраструктуры необходимы существенные изменения в нормативно-правовой базе. Ввиду отсутствия специальных норм и правил проектирования и строительства велосипедных дорожек, для обеспечения безопасного движения велосипедистов, на данный момент, следует руководствоваться действующими нормативными документами такими, как: СП 42.13330.2016, Градостроительный кодекс РФ. 
В соответствии с этими нормативными документами можно рекомендовать устройство однополосных и двухполюсных велодорожек при реконструкции существующих участков и новом строительстве УДС.
Кроме того, необходимо обустройство инфраструктуры, необходимой для перемещения маломобильных групп населения. Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, реконструкции сложившейся застройки, должны учитывать физические возможности всех категорий маломобильных групп населения, включая инвалидов и быть направлены на повышение качества среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности. 

Ниже описаны основные мероприятия для обеспечения благоприятных условий движения маломобильных граждан. 

1. Мероприятия, охватывающие тротуары (пешеходные дорожки): 

· устройство тротуаров с применением информационного изменения фактуры покрытия пути;  

· устройство зон для встречного разъезда людей в кресле-коляске; 

· устройство ступеней и лестниц согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007-2011; 

· устройство пандусов в местах резкого перепада высот пешеходного пути согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007-2011; 

· обустройство пандусов и лестниц ограждениями, перилами и бортиками в соответствии с требованиями пункта 5.4.3. ОДМ 218.2.007-2011 и выполняются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и СП 59.13330.2016; 

· устройство искусственного освещения.

2. Мероприятия, охватывающие пешеходные переходы:

· обустройство пешеходных переходов техническими средствами визуальной и/или тактильной информации согласно ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 51261-2022) и ГОСТ Р 52131-2019;

· устройство пандусов с обеих сторон пешеходного перехода;

· обустройство пандусов ограждениями, перилами и бортиками в соответствии с требованиями пункта 5.4.3. ОДМ 218.2.007-2011;

· оборудование пешеходных переходов средствами светофорной сигнализации, имеющими дополнительные технические средства связи и информации (визуальные, звуковые и тактильные), выполняемые в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50918-96, ГОСТ Р 51647-2018, ГОСТ Р ИСО 23600-2013. Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров, ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 52131-2019;

· нанесение бело-желтой горизонтальной дорожной разметки 1.14.1;

· устройство искусственного освещения.

3. Мероприятия, охватывающие остановочные пункты:

· устройство пандусов на посадочной площадке при перепаде ее высоты с пешеходной поверхностью;

· обустройство мест для инвалидов в зоне ожидания;

· обустройство подходов к остановочным пунктам тротуарами;

· обустройство остановочного пункта тактильными указателями;

· обустройство техническими средствами информации и ТСОДД, выполняемых согласно ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52766-2007, ОСТ 218.1.002-2003;

· устройство искусственного освещения.

4. Мероприятия, охватывающие автомобильные стоянки (парковки):

· размещение стоянок (парковок) для ТС инвалидов осуществляется согласно СП 59.13330.2016, СП 35-105-2002;

· устройство пандусов по краю тротуара, возле места стоянки для инвалидов;

· обозначение стояночных мест для инвалидов дорожными знаками 6.4 + 8.17 и дорожной разметкой 1.24.3;

· устройство искусственного освещения;

5. Мероприятия, охватывающие зоны отдыха для инвалидов:

· устройство зон отдыха для инвалидов в пределах пешеходных путей с использованием тактильных поверхностей и применением контрастных цветов; 

· устройство мест для сидения согласно ОДМ 218.2.007-2011, урн для мусора и мест для размещения кресла-коляски; 

· установка навеса для защиты от осадков над местами для сидения; 

· устройство искусственного освещения. 

На основных маршрутах движения инвалидов и других маломобильных групп населения рекомендуется использовать тактильные символьные указатели (пиктограммы). 

Для обеспечения самостоятельного маршрутного ориентирования инвалидов по зрению рекомендуется также применять тактильные информационные стенды (мнемосхемы), содержащие схемы пеших маршрутов и (или) маршрутов регулярных перевозок пассажиров.

Также необходимо дооборудовать согласно потребностям МГН подходы к самим социальным объектам инфраструктуры, а именно, произвести устройство пандусов или подъемных устройств к администрации и магазинам (рынку).

Следует учитывать, что при подготовке проектной документации в обязательном порядке предусматривается выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

· пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

· пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

· пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

· звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.
4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Движение грузового автотранспорта на территории Бабаюртовского района регулируется специальными запрещающими знаками и будет уточняться при разработке Проектов организации дорожного движения (ПОДД).

На улицах и дорогах с полным запрещением движения грузового транспорта, существующие дорожные знаки 3.4 «Движение грузового транспорта запрещено» сохраняются. Для информирования водителей грузового транспорта о разрешенных маршрутах движения в черте сельских поселений Бабаюртовского района предлагается произвести установку на въезде в поселения и основных транспортных пересечениях информационные щиты с указанием возможных маршрутов движения транзитного большегрузного транспорта.

Организация движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам осуществляется на основании специальных разрешений.

Одной из важных мер совершенствования организации дорожного движения является ограничение доступа транспортных средств на определенные территории.

Ограничение доступа транспортных средств используется в различных целях:

- ограничения доступа транспортных средств на режимные (ведомственные) территории, которые устанавливаются руководящими документами ведомственного уровня;

- ограничения доступа транспортных средств в соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в целях обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;

- временные ограничения (прекращения) доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с ремонтными, строительными, восстановительными работами;

- ограничения доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с организацией и функционированием пешеходных пространств.

Проведенный в ходе разработки ПКРТИ анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов показал, что органы местного самоуправления Бабаюртовского района используют меры по ограничению доступа транспортных средств. Данные меры носят постоянный характер. К мерам постоянного характера относится запрет на движение грузового транспорта. Данная мера обусловлена целью создания благоприятных условий для местных жителей и туристов при посещении объектов культурного и туристического назначения, а также необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий.

Проведенный в ходе разработки ПКРТИ анализ параметров дорожного движения на УДС сельских поселений Бабаюртовского района не выявил перегрузки улиц и дорог движением, задержек в движении транспортных средств, что позволяет сделать вывод об отсутствии предпосылок к увеличению количества выбросов загрязняющих веществ от выхлопных газов в атмосферу и уровня шума.
  На территории Бабаюртовского района не планируется создание платных участков автомобильных дорог межмуниципального значения.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб:

1.Проведение проектно–изыскательных работ и строительство автосервиса (10 шт).
2. Проведение проектно – изыскательных работ и строительство АЗС, АГЗС (15 шт).
4.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Бабаюртовского района
В целях развития сети дорог района планируются:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

- Мероприятия по изготовлению проектов дорожного движения участков дорог, находящихся на территории Бабаюртовского муниципального района.

Мероприятия планируется проводить в два этапа:

1 этап 2026-2030 гг.:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью; 

- Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения;

- Ремонт дорог III, IV и V категорий:

 «Бабаюрт-Гребенская» км 18 + 000 по км 30 + 000;

«Бабаюрт-Шава» км 8 + 000 по км 12 + 000;

«Татаюрт-Новая Коса» км 1 + 500 по км 27 + 800.
- Проектирование реконструкции существующих улиц с асфальтированием и обустройством тротуаров;

- Проектирование уличного освещения на асфальтированных улицах.
2 этап 2031-2040 гг.:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью;
- Проектирование и реконструкция улиц с твердым покрытием с асфальтированием и обустройством тротуаров;
- Проектирование и строительство улиц в новой жилой застройке;
- Устройство уличного освещения на асфальтированных улицах.
Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

· содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры; 

· подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров.

На территории Бабаюртовского района схемой территориального планирования предусматривается на всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (к 2040 г., с учетом строительства и реконструкции автомобильных дорог).
На расчетный период до 2040 года требуется выполнить реконструкцию существующих автомобильных дорог местного значения, проектирование и строительство новых улиц и дорог местного значения в проектируемых жилых микрорайонах с созданием непрерывной сети пешеходных связей. 

Рекомендуется снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 10 % к 2040 г.
4.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков
С целью реализации комплекса мероприятий по организации дорожного движения должна быть сформирована муниципальная программа по повышению безопасности дорожного движения «Обеспечение безопасности дорожного движения в Бабаюртовском районе Республики Дагестан», которая включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений сельских поселений учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы.

При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, оборудование освещением, светофорами пешеходных переходов.
Мероприятия направлены на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
В соответствии со Схемой территориального планирования Бабаюртовского района для сокращения травматизма на дорогах планируется:

· наличие постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

· создание светофоров во всех населенных пунктах в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых превышает 500 ед./час.

В настоящее время светофорное регулирование в населенных пунктах Бабаюртовского района не представлено.

В случае появления очагов аварийности на определенных перекрестках и роста ДТП, рекомендуется установка светофорных объектов.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения планируются с учетом КСОДД. Для повышения безопасности движения на территории сельских поселений Бабаюртовского района предлагается организация следующего скоростного режима (таблица 4.4).
Таблица 4.4 - Организация скоростного режима

	Категория дорог

и улиц         

Расчетные

        параметры
	Основные улицы сельского поселения
	Местные улицы
	Местные дороги
	Проезды

	Расчетная скорость движения, км/ч
	40
	40
	30
	20


	Ширина полосы движения, м
	3,5
	3,0
	3
	3


Рекомендуется в зоне школьных и дошкольных учреждений установка знака 1.23 «Дети» и средств принудительного снижения скорости. Существующая схема ограничения скоростного режима должна учитывать и другие места скопления людей – рынки, спортивные, развлекательные и учебные объекты.
Рекомендуется приведение в соответствие пешеходных переходов (рисунок 4.13) вблизи образовательных учреждений:
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Рисунок 4.13 - Схема организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи образовательных учреждений 

МР «Бабаюртовский район»
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В настоящий момент, количество пешеходных переходов вблизи школ – 14, из них обустроены по новым стандартам РФ -12.

Учреждения, участвующие в финансировании программных мероприятий по муниципальной программе «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами РФ на территории МР «Бабаюртовский район»:

- МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1»,

- МКОУ «Герменчикская СОШ»,

- МКОУ «Татаюртовская СОШ»,

- МКОУ Мужукайская СОШ»,

- МКОУ «Тамазатюбинская СОШ»,

- МКОУ «Новокосинская СОШ»,

- МКОУ «Новокаринская СОШ»,

- МКОУ «Уцмиюртовская СОШ»,

- Прогимназия «Орленок»,

- МКДОУ «Елочка»,

- МКДОУ «Детский сад «Солнышко»,

- МКДОУ Детский сад «Дружба.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» направления «Сельский школьный автобус» в настоящее время отделом образования Бабаюртовского района организовано 7 маршрутов школьных автобусов для перевозки обучающихся в МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1 им. А.А. Арзулумова», МКОУ «Львовская СОШ», МКОУ «Хасанайская СОШ», МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1 им. Р.Я. Бекишева», МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ имени Закарьяева Д.М.», МКОУ «Тамазатюбинская СОШ имени Байтемирова», МКОУ «Люксембургский АТЛ им.М.И.Шихсаидова».
В связи с этим образовательная организация, получившая на баланс школьный автобус, должна иметь разработанный маршрут перевозки учащихся в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2022 г. «Методические рекомендации «Организация перевозок обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций».

Пример расписания движения школьного автобуса в селе Бабаюрт и маршрут движения школьного автобуса приведены на рисунках 4.14, 4.15.
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Рисунок 4.14 – Расписание движения школьного автобуса в селе Бабаюрт
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Рисунок 4.15 – Маршрут  движения школьного автобуса в с.Бабаюрт Бабаюртовского района
Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям безопасности движения осуществляется на основе обследования, проводимого комиссией, формируемой по решению администрации муниципального образования в составе работников организаций, осуществляющих перевозки обучающихся, работников дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, а также сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора.

Комиссионное обследование дорожных условий на маршруте проводится не реже двух раз в год (весенне-летнее и осенне-зимнее обследования).

Оценка технического состояния автомобильных дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов и других нормативных документов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения, проводится владельцами автомобильных дорог на основании результатов обследования и анализа информации о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог. Допускается проведение оценки технического состояния автомобильных дорог на основании результатов обследования, выполненного иными лицами с разрешения владельцев автомобильных дорог.
Развитие транспортной инфраструктуры на территории района должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Бабаюртовский район». Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального района «Бабаюртовский район» на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Проектный общий объем финансирования мероприятий ПКРТИ Бабаюртовского муниципального района на 2026-2040 г. составил 8 780 022,24 тыс. рублей (таблица 5.1).

Таблица 5.1 - Проектный общий объем финансирования мероприятий ПКРТИ 
	Мероприятия

ПКРТИ до 2040 г. 
	Источники финансирования
	Тыс. рублей

	
	Всего:
	8 780 022,24

	
	
	

	
	Бюджет района
	5 194 326,24

	
	Региональный бюджет
	2 220 660

	
	Федеральный бюджет
	1 410 000

	
	Внебюджетные средства
	-


Объемы финансирования ПКРТИ носят прогнозный характер и подлежат уточнению в процессе разработки смет и ПИР на ремонт, строительство и реконструкцию дорог и улиц в установленном порядке.
6 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации мероприятий по организации дорожного движения, проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета «Бабаюртовского района», предусмотренных в целях финансирования мероприятий ПКРТИ. 
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

-высокий (95 %);

-удовлетворительный (75 %);

-неудовлетворительный (если значение эффективности реализации мероприятий не отвечает приведенным выше уровням, эффективность реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района, ресурсного обеспечения осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий в разрезе источников и направлений финансирования.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Целевые показатели реализации   программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального района «Бабаюртовский район» на 2026-2040 годы» приведены в приложении №1 к Программе.
7 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального района «Бабаюртовский район» 
В целях обеспечения возможности реализации, предлагаемых в составе ПКРТИ мероприятий на территории Бабаюртовского района, при необходимости разрабатываются предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры района являются:

1. Разработка социальный стандарт транспортного обслуживания населения в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» для Бабаюртовского района.

2. Принятие Положения «О статистическом наблюдении и мониторинге условий организации дорожного движения»

3. Разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов, в том числе Правил пользования общественным транспортом.

4. Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, актов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

Анализ организационной деятельности в сфере ОДД показал, что задачи деятельности по ОДД на территории сельских поселений фактически решают органы местного самоуправления муниципального района.


Основными приоритетами инвестиционной политики в районе являются:

-развитие инфраструктуры транспортной деятельности, создание и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

-повышение эффективности использования мер муниципального поддержки транспортной деятельности;

-взаимодействие с республиканскими органами государственной власти в вопросах привлечения инвестиций в транспортной деятельности, оперативное обеспечение информацией об инвестиционном потенциале и формах государственной поддержки инвестиционной деятельности в целях привлечения в республику внешних инвесторов.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети района предопределены горным пересеченным рельефом с неблагоприятными геолого-геоморфологическими процессами. 

К отрицательным чертам транспортной сети района можно отнести:

-отсутствие всех видов транспорта, кроме автомобильного;

-отсутствие газификации населенных пунктов;

-низкое качество покрытия многих автодорог, наличие автодорог низших технических категорий (пятой и четвертой).

Основные рекомендации в области транспорта, связи и дорожного хозяйства:
1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения муниципального района в соответствии с транспортными стандартами, организация регулярного транспортного обслуживания населения между всеми поселениями района и городами республики.

2. Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети муниципального образования, содержание, ремонт и строительство искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования.

3.Расширение возможностей доступа к сети Интернет.

Система информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления на территории сельских поселений в сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам информирования населения. Однако возможно стоит предусмотреть создание единого регионального информационного портала на территории муниципального района «Бабаюртовского района», в том числе и в виде мобильного приложения.

В рамках привлечения общественности к решению вопросов развития транспортной инфраструктуры предлагается организовать рабочую группу по оптимизации маршрутной̆ сети пассажирского и специального (велосипедного) транспорта, целью которой̆ будет являться:

- разработка новых маршрутов на основе обращения граждан;

- оптимизация
существующих
маршрутов, исходя из перспективного развития застраиваемой̆ территории;

- изучение потребности населения в пассажирских перевозках;

- определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации.

В состав рабочей̆ группы должны войти, как представители общественности, администрации, так и представители контролирующих органов (ГИБДД УГАДН по согласованию).
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Рисунок 7.1 – Место ПКРТИ в структуре документов, определяющих развитие Бабаюртовского района

ПКРТИ имеют высокое значение для реализации документов территориального планирования.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются: 

· применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

· координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

· координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Бабаюртовского района, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

· запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; 

· разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов; 

· разработка предложений для исполнительных органов власти Бабаюртовского района по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры муниципального района в состав государственных программ. 

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

· конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 

· высокопроизводительная безопасная транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 

· создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом. 

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельсовета Бабаюртовский должны стать: 

· ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети (УДС); 

· расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей; 

· дальнейшая интеграция в транспортный комплекс. 

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В ходе разработки ПКРТИ дана характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения на территории Бабаюртовского муниципального района. 


Сформированы комплексные решения по развитию транспортной инфраструктуры, реализующие долгосрочные стратегические направления обеспечения эффективности организации работы транспортного комплекса в муниципальном образовании.

По результатам исследования сформирован Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и оптимизации организации дорожного движения на территории Бабаюртовского муниципального района на 2026-2040 годы.

На основании перечня мероприятий ПКРТИ на период до 2040 года будут решаться задачи:

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории района; 

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

 - повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; 

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

 - снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Оценка объемов финансирования уточняется при проведении проектно-изыскательских работ на проведение ремонтов, реконструкции и строительства дорог данной территории.
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	Приложение № 1  к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района на период 2026-2040 годы»




Целевые показатели реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района на период 2026- 2040 годы»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	Значение

	1 
	Увеличение доли асфальтированных дорог 
	%
	100

	2 
	Проектирование и реконструкция улиц и дорог с асфальтовым покрытием
	км
	197,442

	3 
	Устройство уличного освещения на асфальтированных улицах                                     
	км 
	197,442

	4 
	Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки  
	%
	5-7

	5 
	Сокращение среднего времени поездки на личном автомобильном транспорте на
	%
	30

	6 
	Сокращение среднего времени поездки на пассажирском транспорте общего пользования
	%
	15

	7 
	 Количество приведенных в соответствие с ГОСТ ТСОДД 
	%
	100

	8 
	Установка остановочных павильонов    
	ед.
	79

	9 
	Проектирование и строительство АЗС и АГЗС
	объект
	15

	10 
	Проектирование и строительство автосервиса
	объект
	10

	11 
	Обеспечение безаварийной ситуации в поселениях
	ДТП
	0


Приложение № 2 к   программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района на период 2026-2040 годы»

План 
реализации программы комплексного развития Бабаюртовского района на период 2026- 2040 годы»
	1. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом
	

	№ п/п
	Наименование дороги или участка дороги 
	Протяженность участка дороги,

м
	Вид работ
	Год реализации мероприятия
	Стоимость, 

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Автомобильные дороги федерального, республиканского и межмуниципального значения

	1
	В соответствие с реестром автодорог
	252500
	Содержание автомобильных дорог общего пользования республиканского значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	3030000

	2
	82 ОП РЗ 82 К-017 «Бабаюрт – Гребенская»

 км 18 + 000 по км 30 + 000
	12000
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	170400

	3
	82 ОП РЗ 82 К-102 «Бабаюрт-Шава»

 км 8 + 000 по км 12 + 000
	4000
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	56800

	4
	82 ОП РЗ 82 К-049 «Татаюрт-Новая Коса»
 км 1 + 500 по км 27 + 800
	26300
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	373460

	ИТОГО
	3630660

	Автомобильные дороги местного значения

	3
	УДС МО «село Бабаюрт»
	38630
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2036
	463560

	4
	УДС МО «село Бабаюрт»
	38630
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2036
	11589

	МО «село Бабаюрт»

	5
	40 лет Победы
	460
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	6532

	6
	8-го Марта
	360
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	5112

	7
	Арминака Калустова
	430
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	6106

	8
	Боявова
	300
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	4260

	9
	Вазирхана Алиева
	250
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	3550

	10
	Василия Быканова
	430
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	6106

	11
	Дагестанская
	520
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	7384

	12
	Дибирова
	410
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	5822

	13
	Закарьяева
	230
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	3266

	14
	Зеленая
	340
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	4828

	15
	Казакова
	1120
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	15904

	16
	Казанбиева
	240
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	3408

	17
	Калинина
	160
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	2272

	18
	Калинина
	1390
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	19738

	19
	Курманакаева
	580
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	8236

	20
	Молодежная
	270
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	3834

	21
	Нажмудина Омарова
	730
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	10366

	22
	Николая Денисенко
	560
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	7952

	23
	Новая
	110
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	1562

	24
	Партизанская
	720
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	10224

	25
	Первомайская
	840
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	11928

	26
	Победы
	830
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	11786

	27
	Саидмурзы Бавбекова
	580
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	8236

	28
	Сапавова
	430
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	6106

	29
	Северная
	420
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	5964

	30
	Терский переулок
	420
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	5964

	31
	Тупик Северный
	310
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	4402

	32
	Хамаматова
	600
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	8520

	33
	Улицы поселений
	38630
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2036
	смета

	ИТОГО
	674 517

	МО «село Хамаматюрт»
	

	1
	УДС МО «село Хамаматюрт»
	25230
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	302760

	2
	УДС МО «село Хамаматюрт»
	25230
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	7569



	3
	9 Мая
	720
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	10224

	4
	Аксаевская
	450
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6390

	5
	Алхаматова
	610
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8662

	6
	Батырмурзаева
	260
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3692

	7
	Джумагулова
	320
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4544

	8
	Зеленая
	470
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6674

	9
	Исмаилова
	1750
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	24850

	10
	Красная
	900
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	12780

	11
	Молодежная
	410
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5822

	12
	Набережная
	320
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4544

	13
	Победы
	680
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	9656

	14
	Садовая
	370
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5254

	15
	Свободы
	390
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5538

	16
	Спортивная
	200
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2840

	17
	Степная
	350
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4970

	18
	Тотурбиева
	630
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8946

	19
	Шоссейная
	450
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6390

	20
	Улицы поселений
	38630
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	442105

	МО «село Уцмиюрт»

	1
	УДС МО «село Уцмиюрт»
	28640
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	343680

	2
	УДС МО «село Уцмиюрт»
	28640
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	8592

	3
	Абдулхалимова
	670
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	9514

	4
	Ахмеднабиева
	980
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	13916

	5
	Ахмедханова
	1010
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14342

	6
	Вишневая
	940
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	13348

	7
	Гагарина
	380
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5396

	8
	Гамзата Цадасы
	1360
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	19312

	9
	Далгатова
	520
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7384

	10
	Додрас
	570
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8094

	11
	Коллекторная
	480
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6816

	12
	Комсомольская
	900
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	12780

	13
	Короткая
	130
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	1846

	14
	Лабазанова
	510
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7242

	15
	Лесная
	1240
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	17608

	16
	Магомаева
	250
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3550

	17
	Магомедгаджиева
	220
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3124

	18
	Набережная
	1520
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	21584

	19
	Насрудинова
	620
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8804

	20
	Нурмагомедова
	210
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2982

	21
	Озерная
	1370
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	19454

	22
	Омарова
	530
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7526

	23
	Партизанская
	590
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8378

	24
	Патичева
	730
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	10366

	25
	Полевая
	330
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4686

	26
	Пролетарская
	1320
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	18744

	27
	Расула Гамзатова
	470
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6674

	28
	Садовая
	960
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	13632

	29
	Саида Афанди
	1640
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	23288

	30
	Хаджимурада
	1220
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	17324

	31
	Хайрулаева
	1010
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14342

	32
	Шахбанова
	320
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4544

	33
	Шейх Кунта Хаджи
	630
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8946

	34
	Улицы поселений
	28640
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	687818

	МО «сельсовет Тамазатюбинский»

	село Тамазатюб

	1
	УДС МО «сельсовет Тамазатюбинский»
	15540
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	186480

	2
	УДС МО «сельсовет Тамазатюбинский»
	15540
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	4662

	3
	Западная
	300
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4260

	4
	Звездная
	620
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8804

	5
	Молодежная
	1140
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	16188

	6
	Набережная
	1850
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	26270

	7
	Победы
	1080
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	15336

	8
	Радужная
	190
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2698

	9
	Садовая
	190
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2698

	10
	Светлая
	370
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5254

	11
	Свободы
	490
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6958

	12
	Северная
	380
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5396

	13
	Сиреневая
	150
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2130

	14
	Солнечная
	680
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	9656

	15
	Спортивная
	670
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	9514

	16
	Степная
	360
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5112

	17
	Школьная
	550
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7810

	18
	Южная
	370
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5254

	19
	Улицы поселений
	12550
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	Село Старое Тамазатюбе

	20
	Дружбы
	290
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4118

	21
	Заречная
	420
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5964

	22
	Зеленая
	580
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8236

	23
	Золотая
	380
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5396

	24
	Луговая
	220
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3124

	25
	Озерная
	590
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8378

	26
	Теречная
	510
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7242

	27
	Улицы поселений
	2990
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	366938

	МО «сельсовет Адильянгиюртовский»

	1
	УДС МО «сельсовет Адильянгиюртовский»
	31290
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	375480

	2
	УДС МО «сельсовет Адильянгиюртовский»
	31290
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	9387



	3
	Асельдера Махмудова
	1020
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14484

	4
	Батырмурзаева
	1500
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	21300

	5
	Бульварная
	200
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2840

	6
	Гагарина
	1200
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	17040

	7
	Дагестанская
	1100
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	15620

	8
	Датуева
	230
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3266

	9
	Дачная
	350
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4970

	10
	Дружбы
	520
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7384

	11
	Заводская
	330
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4686

	12
	Западная
	700
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	9940

	13
	Западная
	500
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7100

	14
	Зеленая
	400
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5680

	15
	Интернациональная
	1010
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14342

	16
	Ирчи Казака
	400
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5680

	17
	Казияв Али
	510
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7242

	18
	Кирова
	1600
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	22720

	19
	Космонавтов
	820
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11644

	20
	Красная
	700
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	9940

	21
	Красногвардейская
	1010
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14342

	22
	Лермонтова
	920
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	13064

	23
	Лесная
	410
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5822

	24
	Мельничная
	350
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4970

	25
	Механизаторов
	550
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7810

	26
	Мира
	100
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	1420

	27
	Мичурина
	802
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11388,4

	28
	Молодежная
	1010
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14342

	29
	Набережная
	400
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5680

	30
	Некрасова
	410
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5822

	31
	Новая
	800
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11360

	32
	Победы
	350
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4970

	33
	Полевая
	100
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	1420

	34
	Почтовая
	1430
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	20306

	35
	Пролетарская
	1510
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	21442

	36
	Пушкина
	500
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7100

	37
	Садовая
	1020
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14484

	38
	Сатыбалова
	1400
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	19880

	39
	Северная
	350
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4970

	40
	Складская
	490
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6958

	41
	Солнечная
	610
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8662

	42
	Строителей
	500
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7100

	43
	Тотурбиева
	510
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7242

	44
	Центральная
	1000
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14200

	45
	Школьная
	400
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5680

	46
	Южная
	350
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4970

	47
	Улицы поселений
	31290
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	816149,4

	МО «село Ново-Каре»

	1
	УДС МО «село Ново-Каре»
	11620
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	139440

	2
	УДС МО «село Ново-Каре»
	11620
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	3486



	3
	Абдулатипова
	360
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5112

	4
	Вишневая
	430
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6106

	5
	Восточная
	420
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5964

	6
	Гасанова
	780
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11076

	7
	Главная
	810
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11502

	8
	Дружбы
	170
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2414

	9
	Имама Газимагомеда
	520
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7384

	10
	Имама Гамзата
	530
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7526

	11
	Имама Шамиля
	620
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8804

	12
	Кара. Караева
	500
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7100

	13
	Красная
	270
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3834

	14
	Мечетская
	320
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4544

	15
	Мира
	490
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6958

	16
	Озерная
	690
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	9798

	17
	Первая
	830
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11786

	18
	Победы
	590
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8378

	19
	Цудахарского
	1060
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	15052

	20
	Улицы поселений
	11620
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	276264

	МО «село Татаюрт»

	1
	УДС МО «село Татаюрт»
	9150
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	109800

	2
	УДС МО «село Татаюрт»
	9150
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	2745

	3
	1-я Парковая
	100
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	1420

	4
	2-я Парковая
	110
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	1562

	5
	Дагестанская
	250
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3550

	6
	Дачная
	150
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2130

	7
	Звездная
	150
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2130

	8
	Мира
	410
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5822

	9
	Молодежная
	320
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4544

	10
	Пекарняя
	200
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2840

	11
	Победы
	550
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7810

	12
	Поселковая
	250
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3550

	13
	Почтовая
	650
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	9230

	14
	Российская
	260
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3692

	15
	Совхозная
	200
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2840

	16
	Татаюртовская
	750
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	10650

	17
	Теречная
	820
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11644

	18
	Четвертая
	550
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7810

	19
	Шпренгельская
	200
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2840

	20
	Южная
	220
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3124

	21
	Улицы поселений
	9150
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	199733

	МО «сельсовет Геметюбинский»

	1
	УДС МО «сельсовет Геметюбинский»
	16190
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	194280



	2
	УДС МО «сельсовет Геметюбинский»
	16190
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	4857



	Село Геметюбе

	3
	70 лет Победы
	500
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7100

	4
	Болатова
	500
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7100

	5
	Зеленая
	1120
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	15904

	6
	Исаева
	500
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7100

	7
	Мира
	580
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8236

	8
	Молодежная
	210
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2982

	9
	Набережная
	790
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11218

	10
	Новые планы 1 линия
	510
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7242

	11
	Парковая
	500
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7100

	12
	Садовая
	310
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4402

	13
	Салимова
	520
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7384

	14
	Свободы
	1050
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14910

	15
	Токсанакская
	1200
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	17040

	16
	Школьная
	610
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8662

	17
	Улицы поселений
	11000
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	Село Алимпашаюрт

	18
	Дзержинского
	550
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7810

	19
	Дружбы
	360
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5112

	20
	Звездная
	170
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2414

	21
	Лесная
	200
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2840

	22
	Луговая
	250
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	3550

	23
	Мирная
	200
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2840

	24
	Светлая
	400
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5680

	25
	Северная
	400
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5680

	26
	Солнечная
	450
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6390

	27
	Спортивная
	350
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4970

	28
	Торговая
	350
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4970

	29
	Центральная
	1510
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	21442

	30
	Улицы поселений
	5190
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	399215

	МО «сельсовет Туршунайский»

	1
	УДС МО «сельсовет Туршунайский»
	10890
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	130680

	2
	УДС МО «сельсовет Туршунайский»
	10890
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	3267

	Село Туршунай

	3
	Абубакарова
	1310
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	18602

	4
	Дагестанская
	1530
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	21726

	5
	Ирчи Казака
	870
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	12354

	6
	Магомедтагирова
	590
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8378

	7
	Саида Афанди
	350
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4970

	8
	Толбоева
	890
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	12638

	Село Советское

	9
	Али Алиева
	580
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	8236

	10
	Гамзата Цадасы
	510
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7242

	11
	Даниялова
	310
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4402

	12
	Магомеда Гаджиева
	850
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	12070

	13
	Расула Гамзатова
	680
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	9656

	14
	Саида Афанди
	770
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	10934

	15
	Улицы поселений
	10890
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	265155

	МО «село Люксембург»

	1
	УДС МО «село Люксембург»
	10600
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	127200

	2
	УДС МО «село Люксембург»
	10600
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	3180

	3
	Берлинская
	780
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11076

	4
	Молодежная
	1010
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14342

	5
	Насурдинова
	1650
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	23430

	6
	Новые планы
	650
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	9230

	7
	Почтовая
	370
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5254

	8
	Садовая
	410
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5822

	9
	Черемушки
	1510
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	21442

	10
	Шоссейная
	1020
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14484

	11
	Улицы поселений
	10600
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	235460

	МО «сельсовет Хасанайский»

	1
	УДС МО «сельсовет Хасанайский»
	3800
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	45600

	2
	УДС МО «сельсовет Хасанайский»
	3800
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	954

	3
	Молодежная
	810
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11502

	4
	Северная
	900
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	12780

	5
	Южная
	800
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11360

	6
	Улицы поселений
	3800
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	82196

	МО «сельсовет Мужукайский»

	1
	УДС МО «сельсовет Мужукайский»
	8210
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	98520

	2
	УДС МО «сельсовет Мужукайский»
	8210
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	2463

	Село Мужукай

	3
	Восточная
	420
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5964

	4
	Заречная
	810
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11502

	5
	Карьерная
	350
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4970

	6
	Молодежная
	400
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5680

	7
	Набережная
	1400
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	19880

	8
	Школьная
	3000
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	42600

	9
	Улицы поселения
	6380
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	

	село Янгилбай

	10
	Заречная
	820
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	11644

	11
	Набережная
	1010
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	14342

	12
	Улицы поселения
	1830
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	217565

	МО «сельсовет Новокосинский»

	1
	УДС МО «сельсовет Новокосинский»
	5500
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	66000

	2
	УДС МО «сельсовет Новокосинский»
	5500
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	1650

	3
	Аграханская
	450
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	6390

	4
	Заводская
	340
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4828

	5
	Заречная
	550
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	7810

	6
	Колхозная
	920
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	13064

	7
	Молодежная
	370
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	5254

	8
	Свободная
	330
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	4686

	9
	Свободная №2
	200
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2840

	10
	Свободная №3
	150
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	2130

	11
	Улицы поселения
	5500
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	114652

	МО «село Львовский №1»

	1
	УДС МО «село 
Львовский №1»
	6650
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2040
	79800

	2
	УДС МО «село
 Львовский №1»
	6650
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	2026-2040
	1995



	10
	Забитова
	1300
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	18460

	
	Темирова
	3850
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2040
	54670

	11
	Улицы поселения
	6650
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2040
	смета

	ИТОГО
	154925

	ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения
	4932692,4


	2. Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации
	

	На данном этапе ПКРТИ не запланированы
	

	3. Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения
	

	Запланированы в соответствие с муниципальной Программой  
	

	4. Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения 
	

	село Адиль-Янгиюрт
	

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	4 шт.
	Бюджет района
	16
	

	Установка остановочных павильонов 
	4 шт.
	Бюджет района
	1200
	

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	4 шт.
	Бюджет района
	480
	

	ИТОГО
	1 696
	

	село Бабаюрт

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	13 шт.
	Бюджет района
	52

	Установка остановочных павильонов 
	13 шт.
	Бюджет района
	3900

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	13 шт.
	Бюджет района
	1560

	ИТОГО
	5 512

	село Геметюбе

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	6 шт.
	Бюджет района
	24

	Установка остановочных павильонов 
	6 шт.
	Бюджет района
	1800

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	6 шт.
	Бюджет района
	720

	ИТОГО
	2 544

	село Герменчик

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	4 шт.
	Бюджет района
	16

	Установка остановочных павильонов 
	4 шт.
	Бюджет района
	1200

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	4 шт.
	Бюджет района
	480

	ИТОГО
	1 696

	село Львовский №1

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	8 шт.
	Бюджет района
	24

	Установка остановочных павильонов 
	8 шт.
	Бюджет района
	2400

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	8 шт.
	Бюджет района
	960

	ИТОГО
	3 384

	село Люксембург

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	4 шт.
	Бюджет района
	16

	Установка остановочных павильонов 
	4 шт.
	Бюджет района
	1200

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	4 шт.
	Бюджет района
	480

	ИТОГО
	1 696

	сельсовет Мужукайский

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	4 шт.
	Бюджет района
	16

	Установка остановочных павильонов 
	4 шт.
	Бюджет района
	1200

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	4 шт.
	Бюджет района
	480

	ИТОГО
	1 696

	село Новокаре

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	2 шт.
	Бюджет района
	8

	Установка остановочных павильонов 
	2 шт.
	Бюджет района
	600

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	2 шт.
	Бюджет района
	240

	ИТОГО
	848

	село Новая Коса

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	2 шт.
	Бюджет района
	8

	Установка остановочных павильонов 
	2 шт.
	Бюджет района
	600

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	2 шт.
	Бюджет района
	240

	ИТОГО
	848

	село Тамазатюбе

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	2 шт.
	Бюджет района
	8

	Установка остановочных павильонов 
	2 шт.
	Бюджет района
	600

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	2 шт.
	Бюджет района
	240

	ИТОГО
	848

	село Татаюрт

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	6 шт.
	Бюджет района
	24

	Установка остановочных павильонов 
	6 шт.
	Бюджет района
	1800

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	6 шт.
	Бюджет района
	720

	ИТОГО
	2 544

	сельсовет Туршунайский

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	4 шт.
	Бюджет района
	16

	Установка остановочных павильонов 
	4 шт.
	Бюджет района
	1200

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	4 шт.
	Бюджет района
	480

	ИТОГО
	1 696

	село Уцмиюрт

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	6 шт.
	Бюджет района
	24

	Установка остановочных павильонов 
	6 шт.
	Бюджет района
	1800

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	6 шт.
	Бюджет района
	720

	ИТОГО
	2 544

	село Хамаматюрт

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	2 шт.
	Бюджет района
	8

	Установка остановочных павильонов 
	2 шт.
	Бюджет района
	600

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	2 шт.
	Бюджет района
	240

	ИТОГО
	848

	село Хасанай

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	2 шт.
	Бюджет района
	8

	Установка остановочных павильонов 
	2 шт.
	Бюджет района
	600

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	2 шт.
	Бюджет района
	240

	ИТОГО
	848

	село Хасанай

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	2 шт.
	Бюджет района
	8

	Установка остановочных павильонов 
	2 шт.
	Бюджет района
	600

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	2 шт.
	Бюджет района
	240

	ИТОГО
	848

	село Хасанай

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	2 шт.
	Бюджет района
	8

	Установка остановочных павильонов 
	2 шт.
	Бюджет района
	600

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	2 шт.
	Бюджет района
	240

	ИТОГО
	848

	село Алимпашаюрт

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	4 шт.
	Бюджет района
	16

	Установка остановочных павильонов 
	4 шт.
	Бюджет района
	1200

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	4 шт.
	Бюджет района
	480

	ИТОГО
	1 696

	Кутаны

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	6 шт.
	Бюджет района
	24

	Установка остановочных павильонов 
	6 шт.
	Бюджет района
	1800

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	6 шт.
	Бюджет района
	720

	ИТОГО
	2 544

	ИТОГО по организации движения маршрутных транспортных средств
	35184


	5. Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств
	

	Установка дорожных знаков 3.4 «Движение грузового транспорта запрещено», Установка дорожного знака 3.2 «Движение запрещено» и 8.4.1 «Вид транспортного средства» 
	Бюджет района
	 В соответствии с утвержденными ПОДД
	

	6. Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах
	

	На данном этапе ПКРТИ не запланированы
	

	7. Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений)
	

	№ п/п

Автодорога

Количество машино-мест

Год реализации мероприятия

Источники финансирования

Тыс. рублей

Строительство парковочных мест для временного хранения транспортных средств в с. Бабаюрт
40

2030-2036
Бюджет района

4000

Строительство парковочных мест для временного хранения транспортных средств в с. Хамаматюрт
20

2030-2040
Бюджет района

2000
Строительство парковочных мест для временного хранения транспортных средств в с. Уцмиюрт
20

2030-2040
Бюджет района

2000
ИТОГО
8 000

8.Мероприятия по введению светофорного регулирования
	

	В соответствии с ПОДД
	Установка светофорных объектов в с.Бабаюрт 

5 шт.
	2030 – 2036
	8 750

	9. Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями
	

	Проведение инвентаризации ТСОДД (дорожных знаков)
	Бюджет района
	Без финансирования
	

	Приведение в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 50597 ТСОДД
	Бюджет района
	По результатам инвентаризации
	

	Разработка ПОДД
	Бюджет района
	23 555,84
	

	10.Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования
	

	Автодорога

Протяженность, м в одну сторону

Рекомендации

Источники финансирования

Тыс.

рублей

с. Бабаюрт
ул. Дж. Алиева
3200
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

32000

ул. Шпигуна
2530
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

25300

ул. Гасанова
1500
Обустройство пешеходных тротуаров с одной стороны (справа)
Бюджет района

7500

ул. Горького
1100
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

11000

ул. Гамзатова
850
Обустройство пешеходных тротуаров, с одной стороны,
Бюджет района

4250

ул. Биймурзаева
900
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

9000

ул. Ленина
1540
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

15400

ул. Буйнакская
1630
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

16300

ул. Э. Карагишиева
1330
Обустройство пешеходных тротуаров, с одной стороны,
Бюджет района

6650

ул. Дибирова
500
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

5000

ул. Билалова
350
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

3500

ИТОГО

135 900

11. Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов
У объектов соцсферы

Устройство ступеней и лестниц согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007-2011

Бюджет района

смета

У всех объектов соцсферы

Устройство пандусов в местах резкого перепада высот пешеходного пути согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007-2011

Бюджет района

смета

В соответствии с реестром УДС

Обустройство пандусов и лестниц ограждениями, перилами и бортиками в соответствии с требованиями пункта 5.4.3. ОДМ 218.2.007-2011 и выполняются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и СП 59.13330.2016

Бюджет района

смета


	

	№ п/п

Автодорога

Количество 

Рекомендации

Источники финансирования

Тыс. рублей

1

к зданию администрации с. Бабаюрт
2
обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671-2000 и ГОСТ Р 52875-2007

Бюджет района

смета

2

к медицинским учреждениям с. Бабаюрт
2
обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671-2000 и ГОСТ Р 52875-2007

Бюджет района

смета

3

в районе образовательных учреждений 
66
приведение в соответствии с нормативом искусственных неровностей

Бюджет района

5280
12. Мероприятия по организации велосипедного движения


	На данном этапе ПКРТИ не запланированы

	ИТОГО по всем мероприятиям ПКРТИ 8 780 022,24 тыс. рублей                                                                                                                                           


РАЗРАБОТАЛ                                                                                          УТВЕРЖДАЮ
ООО «Центрэнергоаудит»                                                __________________________
                                                                                              ___________________________
____________________Саламова М.Н.                          ___________________________ «      » ______________202__г.                                           «      » ______________202__г.
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1335 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры


1346 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры


1367 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования  села Бабаюрт муниципального района «Бабаюртовский район»


141ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Приложение 1. 145Целевые показатели реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Село Бабаюрт» Бабаюртовского района  на период 2026- 2036 годы»


Приложение 2. План реализации программы комплексного развития сельского поселения «село Бабаюрт» 146Бабаюртовского района на период 2026- 2036 годы»




Перечень сокращений и обозначений

	БДД
	безопасность дорожного движения 

	ГПТОП
	городской пассажирский транспорт общего пользования

	ДТП
	дорожно-транспортное происшествие

	КСОДД           

ПИР

ПКРТИ
	комплексная схема организации дорожного движения

проектно-изыскательские работы

программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

	ПОДД

СТП 
	проект организации дорожного движения

схема территориального планирования

	ТСОДД УДС
	технические средства организации дорожного движения улично-дорожная сеть


ПАСПОРТ 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «село Бабаюрт» Бабаюртовского муниципального района на период 2026-2036 гг.

	Наименование Программы
	 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «село Бабаюрт» Бабаюртовского района на период 2026- 2036 годы» (далее – Программа)

	Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 26 декабря 2017 года № 443 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации»,   Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Заказчик программы   
	МКУ «Управление КСА и ЖКХ МР «Бабаюртовский район» 

Местоположение: 
Республика Дагестан, 

Бабаюртовский район, село Бабаюрт

	Разработчик программы  
	Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергетических обследований и аудита» (ООО «Центрэнергоаудит») 

Адрес: 367000, Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, дом № 2-б

ИНН 0570006879/КПП 057201001

Р/сч 40702810100000000563
РНКО "АМАНАТ" (ООО)

БИК 048209395

	Цель   программы
	 Определение перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами

	Задачи программы
	- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения;

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения на территории «села Бабаюрт»;

- обеспечение доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- обеспечить эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

	Целевые показатели реализации   программы  
	- Увеличение доли асфальтированных дорог - до 100%

- Проектирование и реконструкция улиц с асфальтовым покрытием -                    14,33 км 

- Устройство уличного освещения на асфальтированных улицах -             14,33  км                                   

- Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять  5–7%

- Количество приведенных в соответствие с ГОСТ ТСОДД -                                           100%

- Сокращение среднего времени поездки на личном автомобильном транспорте -                              на 30%

- Сокращение среднего времени поездки на пассажирском транспорте общего пользования - на 15 %

-Установка остановочных павильонов -            13 ед.

- Проектирование и строительство АГЗС - 2 объекта
- Проектирование и строительство автосервиса - 1 объект

- Обеспечение безаварийной ситуации в поселении – 0 ДТП

	Сроки (этапы) реализации  программы
	Срок реализации 2026-2036
1 этап 2026-2030гг.

2 этап 2031-2036гг.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий программы
	1 этап – Обустройство и приведение существующей сети дорог и пешеходных объектов в нормативное состояние.

2 этап – Развитие УДС на территории поселения, повышение связанности территории, обустройство тротуаров, обустройство уличного освещения. Эффективное использование действующей транспортной инфраструктуры.

	Объемы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования мероприятий ПКРТИ составляет 833 204,6 тыс. рублей:

в том числе, средства бюджета

Бабаюртовского муниципального района  

2026 г.- 2036 г.    – 833 204,6 тыс. руб.

Регионального бюджета – 0 тыс. руб.

Внебюджетных средств – 0 руб.


1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры села Бабаюрт
1.1 Анализ положения поселения в структуре пространственной   организации субъекта Российской Федерации
Село Бабаюрт занимает стратегически важное положение в северной части Республики Дагестан, являясь административным центром Бабаюртовского района. Бабаюрт это один из главных культурных и туристических центров. 
Расположено в центральной части Кумыкской плоскости (Терско-Сулакская низменность) в 112 км от Махачкалы в Бабаюртовском районе Республики Дагестан. Расстояние до Кизляра составляет около 40 км, до Хасавюрта — около 45 км. 
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Рисунок 1.1 – Местоположение МО «село Бабаюр» Бабаюртовского района на территории Республики Дагестан
МО «село Бабаюрт» граничит с селами Алимпашаюрт, Герменчик, Советское, Люксембург, Каратюбе.

По территории поселения протекает Бабаюртовский канал. 
Село Бабаюрт — одно из крупных селений Бабаюртовского района, в нем проживает около 30% общей численности населения. Село Бабаюрт занимает 13-е место в регионе по численности населения на территории Республики Дагестан. 
Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности планировочной структуры. Его сохранение и развитие, имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала,  ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Мероприятия по территориальному развитию муниципального образования «сельсовет «Бабаюртовский» направлены на упорядочение существующей планировочной структуры и функционального зонирования, а также выбор направления территориального развития. 

Территория.

Общая площадь муниципального образования «сельсовет «Бабаюртовский» составляет 13,5 км2.
Население.

Численность населения составляет 18211  человек. 
Все население – сельское.
Число домохозяйств – 3600.
Плотность населения – 1450 чел./км2.
В разрезе сельского поселения села Бабаюрт данные по численности населения и площади территории на 01.01.2025 года приведены в таблице 1.

Таблица 1.1 – Численности населения и площадь территории сельского поселения села Бабаюрт

	Населённый пункт
	Общая площадь территории поселения, км2
	Численность населения, чел.

	
	
	

	МО «Село Бабаюрт»
	13500
	18211


Основу экономики муниципального образования Бабаюртовского района и МО «село Бабаюрт» в настоящее время составляет сельское хозяйство. 
Основные направления деятельности в поселении – многоотраслевое сельское хозяйство: животноводство, в том числе отгонное животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции.

 На территории поселения функционируют несколько сельскохозяйственных кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств. В сфере сельхозпроизводства основным предприятием на территории муниципального образования «сельсовет «Бабаюртовский» является КФХ «НУР АГРО-ИНВЕСТ». Крестьянско-фермерское хозяйство занимается выращиванием плодовых деревьев, кустарников и орехов. На территории поселения функционируют так же сельскохозяйственные кооперативы, личные подсобные хозяйства. 

На территории располагается следующие значимые предприятия:
- ООО «Эталон – Пласт»;
- «Рахму- Пласт» И.П. Магомедалиев.
Карта территории муниципального образования «село Бабаюрт» приведена на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 – Карта муниципального образования «село Бабаюрт»
Основной транспортной связью для поселения является автомобильная дорога Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» с асфальтобетонным покрытием, проходящая через территорию сельского поселения. 
Общая протяженность улиц и дорог муниципального образования «село Бабаюрт» составляет 38,63 км.

Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения с асфальтным покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования составляет – 63 %.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 37 %. 
Район имеет бюджетные инвестиционные ресурсы, направляемые на развитие социальной сферы, но проблемы обеспеченности населения социальными услугами остаются все еще острыми.

Экологическая ситуация на территории района остается в целом относительно благоприятной (при наличии отдельных частных проблем загрязнения воздуха, воды, проблем обращения с отходами).

Малый бизнес и предпринимательство нуждается в различных видах поддержки со стороны органов управления как муниципального, так и регионального уровня.

Район представляет интерес с точки зрения развития рекреации.

В границах территории сельского поселения «Село Бабаюрт» располагаются объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения.

Перечень объектов регионального значения приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Объекты культурного наследия регионального значения

	№
	Наименование памятника
	№ постановления
	Дата постановления
	Типология
	Местонахождение

	1
	Бабаюртовские 1-е курганы (18 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Бабаюрт

	2
	Бабаюртовские 1-е курганы (18 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Бабаюрт

	3
	Бабаюртовские 3-и курганы (50 курганов)
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Бабаюрт

	4
	Бабаюртовский курган
	117
	24.июл.96
	археологии
	с.Бабаюрт

	5
	Памятник В.И.Ленину
	289
	15.авг.75
	истории
	с.Бабаюрт

	6
	Памятник воинам-земля​кам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.
	289
	15.авг.75
	истории
	с.Бабаюрт


1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Основу экономики Бабаюртовского района и МО «село Бабаюрт» составляет сельское хозяйство. Основными отраслями сельского хозяйства являются животноводство и растениеводство. 

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении — это необходимое условие жизнеспособности и воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития. В системе АПК в Бабаюртовском районе на 01.01.2024 года зарегистрирован 1 СПоК, сельхозпредприятий – 8, КФХ – 41, ЛПХ -10641. По формам собственности предприятия представлены в основном частными. Перечень основных предприятий села Бабаюрт сведен в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 – Перечень производственных предприятий 
	№ п/п
	Наименование предприятий
	Адрес
	Вид деятельности

	1
	КФХ «НУР АГРО-ИНВЕСТ»
	с. Бабаюрт
	Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов

	2
	ООО «Эталон – Пласт»
	с. Бабаюрт
	Производство нетканых текстильных материалов пластиковые окна, жалюзи, корпусная мебель

	3
	«Рахму- Пласт» И.П. Магомедалиев
	с. Бабаюрт
	Пластиковые окна, двери

	4
	КФХ «Атаев Н.»
	с. Бабаюрт
	Молочная продукция

	5
	ООО «ГСС»
	с. Бабаюрт
	Лесоматериалы, строительные материалы

	6
	ООО «МЕЛИОСТРОЙСТАНДАРТ»
	с. Бабаюрт
	Смешанное сельское хозяйство, строительство жилых и нежилых зданий

	7
	ООО «СЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ»
	с. Бабаюрт
	Производство земляных работ, строительство жилых и нежилых зданий


Развитие ЛПХ позволяет в какой-то мере решить проблему занятости населения, обеспечивая его продовольствием.  

Кроме того, в районе развито садоводство. Растениеводство сельского поселения развивается в направлении выращивания овощей и фруктов. Основным направлением животноводства сельского поселения является разведение крупного рогатого скота, а также овцеводство. На сегодняшний день животноводство значительно уступает отрасли растениеводства по объемам производства и рентабельности. Отсутствие на территории поселения специализированных хозяйств по производству продукции животноводства свидетельствует о сложностях и малой выгодности производства данной категории продукции в современных условиях. 

С целью реализации перспективных направлений развития сельского хозяйства и объектов АПК на территории Бабаюртовского района, Схемой территориального планирования Бабаюртовского муниципального района предусматриваются строительство объектов муниципального значения в сфере сельского хозяйства и объектов АПК:

-Усиление позиций сельского хозяйства в экономике района с целью повышения занятости сельского населения и сокращения дотационности бюджета района;

-Развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья;

-Восстановление развития зерновой отрасли;

-Восстановление развития отрасли садоводства;

-Развитие отрасли виноградарства;

-Восстановление и развитие отрасли овощеводства и картофелеводства;

-Развитие племенного животноводства;

-Развитие мясомолочной отрасли;

-Развитие коневодства;

-Развитие кормовой базы;

-Развитие рыбного хозяйства; 
-Развитие объектов обслуживания сельского хозяйства, прежде всего заготовительно-снабженческих организаций;

-Развитие мелиорации, восстановление внутрихозяйственной оросительной системы;

- Мероприятия по водоснабжению, водоотведению и орошению земель в районе.

Сложившаяся планировочная структура в основном отвечает требованиям организации территориально-хозяйственного устройства сельского поселения на короткую перспективу. Границы населенного пункта установлены (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 - Общий вид села Бабаюрт

Экономико-географическое положение поселения способствует развитию на его территории предприятий по переработке продукции сельскохозяйственной продукции. Исторический потенциал поселения позволяет возродить традиционные промыслы, традиционные праздники для развития туристического бизнеса и продвижения продукции собственного производства.  
Образование

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей. Образование является частью процесса социализации личности, а учреждения образования координируют деятельность множества людей, направленную на удовлетворение такой социально значимой потребности, как потребности в обучении подрастающих поколений, передачи им научных и практических знаний, ценностей, идеологии, социальных норм, аспектов воспитания, профессиональных умений и навыков. Для реализации этой деятельности в обществе сформирована система образовательных учреждений: детские сады, общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения дополнительного образования и техникумы (периодический уровень). 
Внутри района функционируют 21 школа, функционируют 3 учреждения дополнительного образования, 9 детских дошкольных учреждения. Образовательные учреждения муниципального образования «село Бабаюрт» приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Образовательные учреждения муниципального образования «село Бабаюрт»
	№
	Наименование учреждения
	Адрес

	1
	МКОУ "Бабаюртовская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.А. Арзулумова"
	с. Бабаюрт

	2
	МКОУ "Бабаюртовская средняя общеобразовательная школа №2 имени Б.Т. Сатыбалова"
	с. Бабаюрт

	3
	МКОУ "Бабаюртовская средняя общеобразовательная школа №3 им 3. А. Мартункаева"
	с. Бабаюрт

	4
	МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Бабаюртовская Прогимназия «Орленок»
	с. Бабаюрт

	5
	МКДОУ Ясли-сад «Солнышко»
	с. Бабаюрт

	6
	МКДОУ Детский сад «Дружба»
	с. Бабаюрт

	7
	МКДОУ Ясли «Елочка»
	с. Бабаюрт

	8
	МОУ ДО "Дом детского творчества» Бабаюртовского района
	с. Бабаюрт

	9
	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа имени Бораганова А.Г." Бабаюртовского района
	с. Бабаюрт

	10
	МБУ ДО "Бабаюртовская районная детская школа искусств"
	с. Бабаюрт


Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории поселения сформирована достаточно развитая система дополнительных образовательных учреждений. 
Здравоохранение
Здравоохранение - одна из важнейших отраслей обслуживания населения, основная задача, которой состоит в постоянном улучшении состояния здоровья населения и увеличении продолжительности его жизни.
Система здравоохранения на территории села Бабаюрт представлена девятью учреждениями.

В сфере здравоохранения в селе Бабаюрт и Бабаюртовском районе функционирует  ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» с подразделениями:

· Взрослая поликлиника 

· Детская поликлиника 

· Женская консультация
· Родильное отделение 

· Детское отделение. 

Медицинскую помощь населению в экстренных случаях оказывает бригада скорой медицинской помощи «Станции скорой медицинской помощи». 
Доставка тяжелых больных в лечебные учреждения возможна с помощью санавиации. 

Для получения востребованных видов высокотехнологичной медицинской помощи население выезжает в лечебно-профилактические учреждения г. Махачкала.
Предоставлением социальных услуг в сельском поселении «село Бабаюрт» занимаются социальные работники. Обязанности социального работника в первую очередь состоят в том, чтобы выявлять среди населения отведенного им участка инвалидов и граждан пожилого возраста, которые не могут выполнять самостоятельно работу по дому и остро нуждаются в обслуживании. Работники этой сферы постоянно проводят анкетирование среди пожилых людей, пенсионеров и инвалидов на вверенной им территории, разъясняют им их права, на которые они могут рассчитывать.
Спортивные объекты
Учреждения физической культуры и спорта призваны обеспечивать равные права и возможности жителей, независимо от их доходов и благосостояния, развивать участие всех желающих в массовом спортивном движении, развивать свои спортивные достижения, привлекать детей и взрослых к занятиям физической культурой, формировать у населения устойчивые навыки здорового образа жизни.
Дальнейшее развитие сети объектов физической культуры и спорта в поселении по прогнозным оценкам на среднесрочную и долгосрочную перспективу будет связано с реконструкцией имеющихся мощностей и строительством новых. 
Учреждения по физической культуре в Бабаюртовском районе представлены 33 спортивными сооружениями, в том числе 7 спортивными залами (отдельно стоящими и организованными при школах). Спортивные залы требуют коренной реконструкции или замены зданий.
Система мероприятий в области физической культуры и спорта нацелена на сохранение культурного потенциала и наследия поселения, поддержку многообразия проявлений культурной жизни, обеспечение растущих потребностей физкультурно-спортивного движения.
Учреждения культуры и искусства

Система социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования «село Бабаюрт» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Культурный уровень граждан района в значительной степени определяет его экономические достижения, социально-политическую, идеологическую, образовательную и духовно-моральную структуру общества.

На территории района ведут просветительскую работу: 

- Центр традиционной культуры народов России «Тангчолпан».
В здании Центра традиционной культуры народов России «Тангчолпан» выделено помещение под краеведческий музей им. Батраева, приобретены стеллажи и необходимый инвентарь, а также функционируют Детская школа искусств, районная библиотека, детская библиотека и др. муниципальные организации. Функционируют постоянно действующие коллективы: народный театр, народный хор «Голос равнины», вокальная группа «Шавла», хореографический ансамбль «Бабаюрт».
При Центре традиционной культуры народов России «Тангчолпан» функционируют студии народных промыслов по тастароплетению и ковроткачеству, мастерские по изготовлению музыкальных инструментов, пошиву национальных костюмов.
На территории района ведут просветительскую работу 22 библиотеки, в тот числе в с.Бабаюрт. Более 90% библиотек находится в приспособленных помещениях, требующих капитального ремонта. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие сферы культуры в Бабаюртовском районе, являются неудовлетворительное состояние материально-технической базы, отсутствие в библиотеках и клубах необходимого оборудования, ухудшающееся состояние сохранности памятников истории и культуры, необходимость проведения текущего и капитального ремонта из-за высокой степени износа.
Орган местного самоуправления
Главным исполнительно-распорядительным органом на территории поселения является администрация сельского поселения «село Бабаюрт».

Администрация сельского поселения «село Бабаюрт» наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных функций, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами Республики Дагестан.
На территории сельского поселения «Село Бабаюрт» размещаются следующие учреждения, выполняющие муниципальные и федеральные полномочия:

- администрации поселения «Село Бабаюрт»;

- администрация Бабаюртовского района;

- Бабаюртовский районный суд Республики Дагестан;

- отделение связи «Почта России»;

- отделение Сбербанка;

- многофункциональный центр;

- отдел внутренних дел Бабаюртовского района.

На современном этапе в пределах сельского поселения действуют следующие основные виды связи:

· почтовая;

· телефонная (стационарная и мобильная) и телеграфная;

· телевидение и радиосвязь;

· интернет.
Также на территории сельского поселения находятся четыре мечети, в том числе Джума-мечеть.

Градостроительство
Муниципальное образование «село Бабаюрт» Бабаюртовского района Республики Дагестан наделено статусом сельского поселения Законом Республики Дагестан от 13.01.2005г. № 6 «О статусе муниципальных образований Республики Дагестан». Границы сельского поселения установлены Законом Республики Дагестан от 12.03.2012 № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан» и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».

Структуру органов местного самоуправления составляют:

-
представительный орган муниципального образования - Собрание депутатов сельского поселения;

-
глава муниципального образования - глава сельского поселения;

-
исполнительно – распорядительный орган муниципального образования – администрация сельского поселения;

-
контрольно-счетный орган муниципального образования - контрольно-счетная комиссия сельского поселения.
Сложившаяся планировочная структура в основном отвечает требованиям организации территориально-хозяйственного устройства сельского поселения на короткую перспективу. Границы муниципального образования «село Бабаюрт» установлены законом Республики Дагестан от 12.03.2012 №13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан». Экономико-географическое положение поселения способствует развитию на его территории как больших, так и малых предприятий по переработке продукции сельскохозяйственной продукции. Исторический потенциал поселения позволяет возродить традиционные промыслы, традиционные праздники для развития туристического бизнеса и продвижения продукции собственного производства.  
Разработка Генерального плана муниципального образования «село Бабаюрт» Бабаюртовского района Республики Дагестан (далее Генеральный план) осуществлена ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования» в соответствии с муниципальным контрактом №19/10-21 от 19.10.2021 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Бабаюртовского района Республики Дагестан. 


Основу планировочной структуры села составляют селитебные территории, имеющие подъезды со стороны автодорог и связанные между собой улично-дорожной сетью. На рисунке 1.4 представлена планировочная структура села по данным кадастровой карты.
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Рисунок 1.4 - Планировочная структура МО «село Бабаюрт»   по данным кадастровой карты
Жилой фонд на территории сельского поселения представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 27,26 м2/чел. В селе Бабаюрт около 3600 домохозяйств. 

 Частный жилищный фонд  в большей степени обеспечен централизованным водоснабжением, населенный пункт газифицирован, отопление домов осуществляется за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Такой вид благоустройства, как канализация в жилищном фонде населения составляет около 10%. 
Повышение уровня благоустройства жилфонда в перспективе должно стать одним из основных направлений развития социальной сферы сельских поселений района.
Основные направления экономического развития местного значения

1. В производстве сельхозпродуктов произойдет усиление роли личного сектора, имеющего большую не только экономическую, но и социальную значимость для района. Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику района с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции.

2. Малое предпринимательство способно выступить одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития района. 

3. Богатая природа и наличие биоресурсов позволят развить новую для Бабаюртовского района сферу туризма.  

Создание условий, повышающих конкурентоспособность и стимулирующих спрос на продукцию собственного производства, становится очевидным потенциалом для дальнейшего наращивания производства продукции АПК. Создание бизнес-центра и бизнес-инкубатора позволит осуществить поддержку малых форм хозяйствования в селе Бабаюрт.
Необходимо выделить свободные земельные участки, которые могут быть использованы для размещения мощностей, производств. Данные участки могут быть использованы в целях создания объектов недвижимости для развития малого предпринимательства. Также возможно развитие производственной зоны на данной территории за счет привлечения частного капитала, участия в федеральных и региональных программах.
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции градостроительной деятельности и социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.
1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта
На территории Бабаюртовского района и села Бабаюрт функционирует автомобильный транспорт.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети района предопределены горным пересеченным рельефом с неблагоприятными геолого-геоморфологическими процессами. 
Транспортная инфраструктура
 Современный уровень развития транспортной инфраструктуры района характеризуется как повышенный и в целом удовлетворяет потребности населения и хозяйства. 
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт является главным средством передвижения и доставки грузов в селе Бабаюрт Бабаюртовского района, поэтому основной целью развития сети автомобильных дорог становится обеспечение стабильного сообщения к местам приложения труда и с внешней системы расселения. 
Большинство трудовых передвижений в поселениях приходится на личный транспорт, пригородный автобус, пешеходные сообщения.                                                                                                                        

Дорожная сеть района представлена дорогами федерального, регионального и местного значения. 
На территории муниципального района имеются следующие автомобильные дороги общего пользования:
1. Автомобильные дороги федерального значения (в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 01.03.2024 № 40 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Дагестан": 

- Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала»

2. Автомобильные дороги регионального значения:
- 82 ОП РЗ 82 К-017 - Бабаюрт – Гребенская - 39,346 км,

- 82 ОП РЗ 82 К-102 - Бабаюрт – Шава - 30,6 км,

- 82 ОП РЗ 82 К-401 - Подъезд от а/д Хасавюрт – Бабаюрт к с. Батаюрт - 0,99 км,

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения в селе Бабаюрт составляет 38,63 км.
На территории района не планируется создание платных участков автомобильных дорог межмуниципального и республиканского значения.

Необходимое строительство мостов не предусматривается.

Железнодорожный транспорт
На территории района проходит участок железных дорог общего пользования - Олейниково – Кизляр – Шамхал.
В перспективе возможна организация регулярных пригородных перевозок.

Водный транспорт

На территории Бабаюртовского района нет крупных предприятий морского транспорта. Морской транспорт имеет преимущественно рыбопромысловое значение.

Воздушный транспорт
На территории Бабаюртовского района нет воздушного транспорта. В силу необходимости обеспечения круглогодичной доступности района (его отдаленных частей, в т. ч. участков побережья Каспийского моря) рекомендуется создание вертолетных площадок в селе Бабаюрт.
Помимо транспортной авиации в пределах Бабаюртовского района необходимо развитие санитарной авиации и спасательной авиации (МЧС) на базе предлагаемых к строительству и эксплуатации вертолетных площадок.

Трубопроводный транспорт
В настоящее время на территории района присутствуют магистральные и подводящие участки газопроводов (в т.ч. участок ГИС «Аксай» - Бабаюрт – Кизляр).

Транспортная инфраструктура  Бабаюртовского района включает:

1. Транспортные предприятия – 4;

2. Автозаправочные станции – 10;

3. Станции технического обслуживания – 7;

4. Шиномонтажные станции – 3;

5. Автомойки – 3;

6. Мостовые сооружения и путепроводы – 7;
7. Остановочные павильоны общественного транспорта – 13.  
Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения района в целях структурной перестройки экономики, обеспечить эффективную связь с соседними районами, привлечь на территорию дополнительные инвестиционные потоки и на этой основе создать условия для социально-экономической стабилизации и дальнейшего перспективного развития.
1.4 Характеристика сети дорог села Бабаюрт, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог
На территории Бабаюртовского района  автомобильный транспорт является главным и единственным средством передвижения и доставки грузов.

К положительным чертам транспортной сети района можно отнести:

-разветвленную сеть автодорог, подходящих ко всем населенным пунктам;

-наличие трубопроводного и железнодорожного транспорта;

-выход к Каспийскому морю на северо-востоке района, что является предпосылкой развития в будущем морского транспорта;

-относительно высокий технический уровень автодорожной сети района;

К отрицательным чертам транспортной сети района можно отнести:

- преобладание автодорог низших технических категорий для местных дорог;

В транспортную инфраструктуру муниципального района входят дороги федерального, регионального и местного значения. Автомобильные дороги, проходящие по территории Бабаюртовского района и соединяющие район с другими муниципальными образованиями Республики Дагестан, приведены на рисунке 1.5.
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Рисунок 1.5– Автомобильные дороги Бабаюртовского района

Муниципальное образование «село «Бабаюрт» занимает достаточно удачное положение по отношению к столичному центру республики,  транспортное положение обеспечивает ему удобные связи с муниципальными образованиями района, соседними районами и столицей республики городом  Махачкала.

По территории  муниципального образования «сельсовет «Бабаюртовский» проходит участок автомобильной дроги - Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала». Помимо этого, в МО «село Бабаюрт» разветвленная сеть дорог местного значения. 
Ближайшая железнодорожная станция Хасавюрт расположена на расстоянии 45 км.

На территории МО «село «Бабаюрт» находится 7 мостовых сооружений. 
Сведения о мостовых сооружениях приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 -  Сведения о мостовых сооружениях МО «село Бабаюрт»

	№
	Адрес сооружения
	Балансодержатель
	Разрешенная нагрузка, т/ось
	Состояние

	1
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн
	удовлетворительное

	2
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн
	удовлетворительное

	3
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн
	удовлетворительное

	4
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн
	удовлетворительное

	5
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн
	удовлетворительное

	6
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн
	удовлетворительное

	7
	с. Бабаюрт 
	МО "с. Бабаюрт"
	10тонн
	удовлетворительное


Улично-дорожная сеть населенных пунктов района
Улично-дорожная сеть (УДС) представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения. УДС обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенного пункта с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям и сооружениям.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

На рисунке 1.6 приведена улично-дорожная сеть сельского поселения с.Бабаюрт.
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Рисунок 1.6 – Улично-дорожная сеть села Бабаюрт
В составе сел села Бабаюрт следует выделить главные улицы и дороги местного значения, которые составляют основу планировочной структуры улично-дорожной сети. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с другими главными улицами и внешними автомобильными дорогами.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения представлена АЗС, СТО, шиномонтажными станциями и автомойками. 
Улично-дорожная сеть внутри сельских поселений сельсовета благоустроена частично, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна. Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения предлагается к развитию в соответствии с предложениями по жилищному и коммунально-бытовому строительству за счет реконструкции существующих автодорог с доведением параметров поперечных профилей до нормативных показателей и создание новых автомобильных дорог. 
Пример состояния улично-дорожной сети поселения приведен на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 -  Пример состояния улично-дорожной сети с.Бабаюрт 
(ул. Ленина)
Опорным каркасом административного центра с. Бабаюрт является ул. Джанарслана Алиева, ул. Гасанова, ул. Шпигуна, имеющие асфальтовое покрытие. 
 В целях сохранения действующей УДС рекомендуется регулярное проведение мероприятий по обустройству дорожной сети поселения, включая проведение регламентных дорожных работ в соответствии с ГОСТ.
Структура дорог общего пользования местного значения села Бабаюрт представлена дорогами III, IV и V категорий, а также внекатегорийными дорогами.

Текущее состояние транспортной системы не в полной мере удовлетворяет потребности населения и хозяйства. 

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития села Бабаюрт, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения.

Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Сельское поселение обеспечено постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. 

Для развития улично-дорожной сети сельского поселения проектом генерального плана предусмотрено как количественное наращивание сети и ее протяженности, так и внедрение классификаций улиц, основанной на СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в СП 42.13330.2016  и Постановлением Правительства РД от 22 января 2010 года № 14 (табл. 1.5,1.7).
Таблица 1.6 - Категории улиц и дорог

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


Таблица 1.7 – Расчетные параметры дорог и улиц различных категория 

	Категория дорог 

и улиц    
                                                              Расчетные

        параметры
	Основные улицы сельского поселения
	Местные улицы
	Местные дороги
	Проезды

	Расчетная скорость движения, км/ч
	60
	40
	30
	30

	Ширина полосы движения, м
	3,5
	3,0
	2,75
	4,5

	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	2-4
	2
	2
	1

	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м
	220
	80
	40
	40

	Наибольший продольный уклон, ‰
	70
	80
	80
	80

	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м
	1700
	600
	600
	600

	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м
	600
	250
	200
	200

	Ширина пешеходной части тротуара, м
	1,5-2,225
	1,5
	1,0
	-


На расчетный период требуется выполнить реконструкцию существующих автомобильных дорог местного значения и проектирование и строительство новых улиц и дорог местного значения в проектируемых жилых микрорайонах с созданием непрерывной сети пешеходных связей. 
Нормативные требования геометрических элементов улиц в жилой застройке приведены на рисунке 1.8.
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Рисунок 1.8 – Нормативные требования геометрических элементов улиц в жилой застройке

Основные показатели протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в разрезе дорог и улиц на 1 января 2025 года сельского поселения «село Бабаюрт» приведены в таблице 1.9.
Таблица 1.9 - Основные показатели протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в разрезе дорог и улиц на 1 января 2025 года сельского поселения «село Бабаюрт»

	№

п/п
	Наименование улиц

поселений


	Протяжен-

ность (в км)
	Покрытие проезжей части

          
	Идентификационный

номер



	1
	2
	3
	4
	5

	МО «село Бабаюрт»

	1. 
	40 лет Победы
	0,46
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-001

	2. 
	8-го Марта
	0,36
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-002

	3. 
	Аджаматова
	0,64
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-003

	4. 
	Арминака  Калустова
	0,43
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-004

	5. 
	Батырмурзаева
	0,67
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-005


Продолжение таблицы 1.9
	1
	2
	3
	4
	5

	6. 
	Биймурзаева
	0,90
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-006

	7. 
	Билалова
	0,35
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-007

	8. 
	Боявова
	0,30
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-008

	9. 
	Буйнакская
	1,63
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-009

	10. 
	Вазирхана Алиева
	0,25
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-010

	11. 
	Василия Быканова
	0,43
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-011

	12. 
	Гамзатова
	0,85
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-012

	13. 
	Гасанова
	2,02
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-013

	14. 
	Герейханова
	1,46
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-014

	15. 
	Горького
	1,09
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-015

	16. 
	Дагестанская
	0,52
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-016

	17. 
	Дахадаева
	0,50
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-017

	18. 
	Джанарслана Алиева
	2,91
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-018

	19. 
	Дибирова
	0,41
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-019

	20. 
	Закарьяева
	0,23
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-020

	21. 
	Зеленая
	0,34
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-021

	22. 
	Инженерная
	0,26
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-022

	23. 
	Ирчи Казака
	1,81
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-023

	24. 
	Казакова
	1,12
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-024

	25. 
	Казанбиева
	0,24
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-025

	26. 
	Казбекова
	0,96
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-026

	27. 
	Калинина
	0,16
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-027

	28. 
	Калинина
	1,39
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-028

	29. 
	Карагишиева
	0,59
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-029

	30. 
	Курманакаева
	0,58
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-030

	31. 
	Ленина
	1,49
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-031

	32. 
	Мира
	1,98
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-032

	33. 
	Молодежная
	0,27
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-033

	34. 
	Нажмудина Омарова
	0,73
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-034

	35. 
	Николая Денисенко
	0,56
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-035

	36. 
	Новая
	0,11
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-036

	37. 
	Партизанская
	0,72
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-037

	38. 
	Первомайская
	0,84
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-038

	39. 
	Победы
	0,83
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-039

	40. 
	Саидмурзы Бавбекова
	0,58
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-040

	41. 
	Сапавова
	0,43
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-041

	42. 
	Сатыбалова
	1,38
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-042

	43. 
	Северная
	0,42
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-043

	44. 
	Терский переулок
	0,42
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-044 

	45. 
	Тупик Северный
	0,31
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-045

	46. 
	Хамаматова
	0,60
	гравийное
	82-607-410 ОП МП-046

	47. 
	Хангишиевой
	0,57
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-047

	48. 
	Шпигуна
	2,53
	асфальтобетонное
	82-607-410 ОП МП-048

	                       ИТОГО
	38,63
	


Общая протяженность автомобильных дорог села Бабаюрт Бабаюртовского района составляет 38,63 км, из них 24,3 км с асфальтобетонным покрытием. Освещение имеется на протяжении 24,3 км УДС.

В результате анализа улично-дорожной сети «села Бабаюрт» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- удовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;
- часть улиц имеет недостаточную ширину проезжей части (3-4 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- частичное отсутствие искусственного освещения;

- частичное отсутствие тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Рекомендуется продолжать нормативное и системное проведение мероприятий по обустройству дорожной сети поселения, включая проведение регламентных дорожных работ, как на автомобильных, так и на пешеходных участках. 
Анализ показателей качества содержания дорог
Качество автомобильных дорог МО «село Бабаюрт» удовлетворительное, около 37% дорог нуждаются в ремонте.

Основа автодорожной сети района – федеральная автодорога «Астрахань – Кизляр – Махачкала», обеспечивающая большую часть внешних связей республики и Бабаюртовского района. 

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Бабаюртовском районе в 2024 году стартовал и в 2025 году завершен ремонт автомобильной дороги «Бабаюрт – Гребенская» на участке км 8 – км 18. На участке уложили новое покрытие, нанесли разметку и сделали пешеходные переходы. 

Дорога обеспечивает транспортное сообщение и социально-культурные связи населенных пунктов Бабаюртовского района и близлежащих хозяйств, занятых животноводством. Также она связывает населенные пункты со столицей республики — Махачкалой, с федеральной дорогой Р-215 и соседней Чеченской Республикой. 
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Рисунок 1.9 – Ремонт автомобильной дороги «Бабаюрт – Гребенская» на участке км 8 – км 18
В рамках проекта "Мой Дагестан - Мои дороги" в 2024 году проведен капитальный ремонт местных дорог  по ул. Буйнакского с. Бабаюрт Бабаюртовского района.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о развитии транспортной системы Бабаюртовского района:

1. 
Текущее состояние транспортной сети района в целом удовлетворяет потребности населения и хозяйства. 

2. 
Сложившаяся транспортная сеть на территории района обеспечивает в достаточной мере транспортные связи населения, предприятий и организаций района с другими районами республики и с центром Дагестана – г. Махачкала. Связь транспортными коммуникациями (автомобильным транспортом) с другими республиками Северного Кавказа, субъектами РФ - хорошая. 

3. 
В будущем в пределах района необходимы следующие мероприятия: строительство и реконструкция автомобильных дорог; создание и поддержание определенного набора автобусных маршрутов общего пользования, в т. ч. для обеспечения трудовой миграции населения и для обеспечения культурно-бытовых связей; создание автостанции, автокемпинга, создание сети АГНКС (с учетом увеличения доли газомоторного топлива), создание железнодорожного вокзала и расширение путевого хозяйства на железной дороге (с.Бабаюрт); развитие автодорожной инфраструктуры на побережье Каспийского моря при потенциальном развитии курортной деятельности; газификация населенных пунктов.

Развитие транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района позволит:

- повысить уровень транспортной обеспеченности территории, сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля перевозки грузов, инструментальной диагностики технического состояния дорог и искусственных сооружений на них;

- повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.
1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)
Общее количество зарегистрированных транспортных средств на 01.01.2025г. в Бабаюртовском муниципальном районе составляет около 13254 единиц. Парк транспортных средств представлен автомобильным транспортом в основном легковой категории с незначительной долей автобусов и грузовых транспортных средств. Легковой автотранспорт составляет 11182 единицы, грузовой автотранспорт- 1602 единицы, общественный транспорт в виде автобусов – 289 единиц, мотоциклы – 181 единица. Уровень автомобилизации составляет 245,5 ед./1000 чел.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории сельских поселений. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан. Гаражно-строительных кооперативов в поселениях нет. 

Значительная часть легкового транспорта используется ежедневно для выполнения трудовых и культурно-бытовых транспортных корреспонденций жителей. 
Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков. Парковочное пространство на территории сельских поселений не сформировано, стоянки автомобилей у административных зданий и учреждений социальной инфраструктуры носят стихийный характер (Рисунок 1.10)
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Рисунок 1.10 – Пример парковки с. Бабаюрт
Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий - владельцев автотранспорта. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также нет специально оборудованных площадок для временной стоянки автотранспорта перед общественными остановками.  
1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока
Основным видом пассажирского транспорта сельских поселений является автобус. Пассажирское сообщение поселений с г.Махачкала и другими крупными населенными пунктами Республики Дагестан осуществляется по автомобильной дороге Р-215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» рейсовыми автобусами по межмуниципальным маршрутам. Пассажирское сообщение осуществляется АО "Избербашское ПАТП", а также ИП Сатыбалов Солтансаид Казимбекович, расположенное в с.Бабаюрт.
Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения муниципального района. Отсутствует прямое пассажирское сообщение с райцентром в некоторых селах. 

Большинство трудовых передвижений в поселениях района приходится на личный автотранспорт, пригородный автобус и пешеходные сообщения.

В Бабаюртовском районе наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится на счет поездок с рекреационными целями. Недельная неравномерность выражается в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы первого рабочего дня недели.

Отношения в области организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении в Республике Дагестан регулируются Законом Республики Дагестан от 5.05.2012 № 26 «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении в Республике Дагестан». 

Пассажирские перевозки внемаршрутным транспортом (такси) осуществляются на основании лицензии, после согласования с администрацией Бабаюртовского района.

Набирает популярность транспортные услуги с использованием Интернета в мобильных приложениях, таких как BlaBlaCar с предоставлением услуг Райдшеринга или совместного использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов.     

Передвижение по территории населенных пунктов сельских поселений осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке. между населенными пунктами передвижения осуществляются на личном транспорте, либо на автобусах общего пользования. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.                                  

 В соответствие с приказом Минтранса России от 15.01.2021 № 9 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств» контроль технического состояния транспортных средств проводится во время подготовки транспортного средства к выполнению водителем или группой водителей одного или нескольких рейсов в течение одного или нескольких рабочих дней с оформлением одного путевого листа. Контроль проводится в любой промежуток времени, необходимый для определения технического состояния транспортного средства и ограниченный временем въезда транспортного средства на парковку (парковочное место), предназначенную для стоянки транспортного средства по возвращении из рейса и окончании смены водителя транспортного средства (далее - парковка), до выезда транспортного средства с парковки.
Маршруты регулярных перевозок не проходят по участкам дорог, движение по которым связано с потерями времени (задержками) при движении транспортных средств.
На регулярных пассажирских маршрутах, соединяющих село Бабаюрт с населенными пунктами Бабаюртовского района и с г. Махачкала работает 41 привлеченный автобус.

График движения пассажирского транспорта по территории Бабаюртовского муниципального района приведен в таблице 1.10.
В соответствии со статьей 23 пункта 3 ФЗ от 10 декабря 1996 года №196 «О безопасности дорожного движения» водители транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, должны проходить обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры.

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб.

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов.
Требование о прохождении обязательных медицинских осмотров распространяется на индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими транспортными средствами, осуществляющими перевозки.

Таблица 1.10 – График движения пассажирского транспорта по территории Бабаюртовского муниципального района

	Номер маршрута
	Наименование маршрута
	Наименование перевозчика
	Порядок посадки и высадки пассажиров
	Вид регулярных перевозок
	Наименование улиц и автомобильных дорог в прямом направлении
	Протяженность маршрута, км 
	Класс автобусов
	Кол-во автобусов
	Дни отправления  
	Время отправления рейсов в прямом направлении
	Время отправления рейсов в обратном направлении 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	706
	Избербаш - Кизляр
	АО "Избербашское ПАТП"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	г.Избербаш, ул.Советская; поворот на Махачкала; Р-217; с.Манас; Р-217; г.Махачкала, пр.Ахмет - Хана Султана; пр. И.Шамиля; ул.Шоссе Аэропорта; Р -215; с.Бабаюрт; Р-215; поворотна г.Кизляр; г.Кизляр (ул.Грозненская, ул.Набережная, 43)
	253
	малый
	1
	каждый день
	17:10


	11:00



	659
	Дербент - Кизляр
	АО "Избербашское ПАТП"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	г.Дербент (ул.Гагарина); Р-217; Избербаш (ул.Советская); поворот на г.Махачкала; Р - 217; с.Манас; Р-217; г.Махачкала (пр.Ахмет - Хана Султана; ул.Генерала Омарова, ул.Ярагского, ул.Абубокарова; пр.И.Шамиля; ул.Шоссе Аэропорта); Р-215; с.Бабаюрт (ул.Ирчи Казака, ул.Гасанова); Р-215; поворот на г.Кизляр; г.Кизляр (ул.Грозненская; ул.Набережная, 43) 


	289
	малый
	5
	каждый день
	08:45


	08:20




Продолжение таблицы 1.10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	698
	Дербент - Южно Сухокумск
	АО "Избербашское ПАТП"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	г.Дербент (ул.Гагарина); Р-217; Избербаш (ул.Советская); поворот на г.Махачкала; Р-217; с.Манас; Р-217; г.Махачкала (пр. Ахмет - Хана Султана; ул.Генерала Омарова, ул.Ярагского, ул.Абубокарова, пр. И.Шамиля; ул.Шоссе Аэропорта); Р-215; с.Бабаюрт (ул.Ирчи Казака,ул.Гасанова); Р-215; поворот на г.Кизляр; г.Кизляр (ул.Грозненская, ул.Набережная,43); поворот на Р-215; с.Тарумовка; с.Кочубей; Р-215; поворот на г.Южно-Сухокумск; А-167; г.Южно-Сухокумск
	443
	малый
	3
	каждый день
	10:05


	07:00



	370
	Бабаюрт - Кизляр
	ИП Сатыбалов Солтансаид Казимбекович
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	с. Бабаюрт (ул. Шпигуна); Р-215; г. Кизляр (ул. Магистральная)
	38
	малый
	6
	каждый день
	08:15; 09:15; 10:15


	11:00; 14:00; 15:00



	974
	Бабаюрт-Махачкала
	ИП Сатыбалов Солтансаид Казимбекович
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	с. Бабаюрт (ул. Шпигуна); Р-215; г. Махачкала (ул. Каммаева, п/т Казбекова, п/т Акушинского);
	111
	малый
	13
	каждый день
	07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00
	13:00; 14:00; 15:00;16:00; 17:00; 18:00; 19:00


Продолжение таблицы 1.10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	702
	Бабаюрт-Хасавюрт
	ИП Сатыбалов Солтансаид Казимбекович
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	с. Бабаюрт (ул. Шпигуна); Р-215; Р-279; г. Хасавюрт (ул. Бамматюртовское шоссе,ул. Ботаюртовское шоссе, ул. Завокзальная, ул. Набережная, ул. Дербентская, ул. Тотурбиева, ул. Махачкалинское шоссе);
	49
	малый
	10
	каждый день
	07:00; 07:30; 08:00; 08:30;  09:00; 09:30; 10:00;10:30;  11:00;11:30;  12:00;12:30; 13:00
	13:00; 13:30; 14:00;
14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30;  17:00;
17:30; 18:00; 18:30; 19:00

	19
	Хасавюрт - Бабаюрт
	ООО "Фортуна"
	в установленных остановочных пунктах
	по нерегулируемым тарифам 
	г. Хасавюрт (ул.Махачкалинское шоссе); Р - 279; с. Бабаюрт (ул. Первомайская, Центральная)


	49
	малый
	4
	каждый день
	07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00
	08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00


1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что может привести к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) на улицах населенных пунктов.  
Передвижение пешком является основным и наиболее распространенным видом передвижения. Фактически любой маршрут начинается и заканчивается пешей ходьбой. На некоторых маршрутах ходьба является единственным способом передвижения, независимо от того, идет ли речь о дальних походах или о короткой прогулке. На других маршрутах человек может проходить пешком один или несколько отрезков пути – например, добираясь пешком до автобусной остановки и от нее и проезжая на автобусе какое-то расстояние между этими двумя пешеходными участками. 

На улично-дорожной сети муниципального района обустроено:

- 5 светофорных объектов (на ФАД «Астрахань – Махачкала» в границах МО «с. Бабаюрт» - 2;  на уличной сети МО «с. Бабаюрт» - 3); 

- 29 пешеходных перехода (из них вблизи школ – 14);

- 176 дорожных знаков;

- 28 лежачих полицейских.

Примеры состояния пешеходных перехода, светофорных объектов и дорожных знаков приведены на рисунке 1.11-1.12.
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Б)
Рисунок 1.11 – Пример пешеходного перехода с. Бабаюрт
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Рисунок 1.12 - Пример состояния дорожных знаков и светофорных объектов на пешеходном переходе с. Бабаюрт
Улично-дорожная сеть требует формирования пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна. Обустройство тротуаров преимущественно требуется возле муниципальных учреждений. 

На территории поселений Бабаюртовского района велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет (рисунок 1.13).
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Рисунок 1.13 - Пример велосипедного движения с. Бабаюрт
Результаты исследований показали, что на территории Бабаюртовского района отсутствуют специализированные веломагазины, велопарковки, велопрокаты и, соответственно, сервисные центры, где можно починить велосипед, заменить комплектующие или накачать колесо. 
1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории Бабаюртовского района функционируют 4 транспортных предприятия. Из них: 3 – частной собственности, 1 – муниципальной собственности.

Грузовые транспортные средства занимают около 15 % в общих автомобильных перевозках сельсовета. Грузовые перевозки осуществляются частным автотранспортом.

         Коммунальные службы используют свои транспортные средства и спецтехнику для оказания коммунальных услуг. Использование спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется путем заключения муниципальных договоров (контрактов).

Для прохождения технического обслуживания автотранспорта функционируют 7 станций технического обслуживания автомобилей на территории сельского поселения «село Бабаюрт».

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения
Проблема безопасности дорожного движения в районе, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 
Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах, как в населенных пунктах, так и вне населенных пунктов. 
За 11 месяцев 2025 года на территории муниципального района «Бабаюртовский район» произошло 58 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек, 106 – ранено (данные за ноябрь 2025 года приведены на рисунке 1.14).
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Рисунок 1.14 – Дорожно-транспортные происшествия на территории Бабаюртовского района за ноябрь 2025 года (сведения с официального сайта http://stat.gibdd.ru/)
За 2024 год на территории муниципального района «Бабаюртовский район» совершено 54 ДТП, где погибли 16 человек, ранено 72 человек (табл. 1.11).
В 2023 году на территории муниципального района «Бабаюртовский район» произошло 79 ДТП, с 24 погибшими, ранено 114 человек.

За 2022 год на территории муниципального района «Бабаюртовский район» совершено 69 ДТП, где погибли 19 человек, ранено 113 человек, в 2021 году – 58 ДТП, 21 человек погиб, 68 ранено.

Таблица 1.11 – Анализ ДТП Бабаюртовского района за 2024 год

	№ п/п
	Дата ДТП
	Вид ДТП
	Дорога
	КМ
	М
	Адрес
	Погибло
	Ранено
	Кол-во ТС
	Кол-во участников

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	28.12.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	358
	200
	  
	0
	1
	3
	2

	2
	19.12.2024
	Наезд на пешехода
	
	0
	0
	с Адиль-Янгиюрт  
	1
	0
	1
	2

	3
	09.12.2024
	Наезд на пешехода
	Бабаюрт-Гребенская
	1
	150
	  
	0
	1
	1
	2

	4
	19.11.2024
	Съезд с дороги
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	386
	350
	  
	0
	2
	1
	2

	5
	13.11.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	401
	500
	  
	0
	1
	3
	2

	6
	12.11.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	367
	0
	  
	0
	1
	2
	2

	7
	10.11.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	361
	400
	  
	0
	2
	2
	2

	8
	08.11.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	368
	900
	  
	1
	3
	2
	5

	9
	08.11.2024
	Наезд на животное
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	424
	800
	  
	1
	0
	1
	1

	10
	06.11.2024
	Столкновение
	
	0
	0
	  
	0
	1
	2
	2

	11
	09.10.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	368
	0
	  
	0
	2
	2
	5

	12
	01.10.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	437
	100
	  
	0
	1
	3
	2

	13
	01.10.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	364
	0
	  
	0
	1
	3
	3

	14
	29.09.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	425
	300
	  
	0
	1
	2
	2

	15
	19.09.2024
	Съезд с дороги
	Бабаюрт-Гребенская
	21
	70
	  
	0
	1
	1
	2


Продолжение таблицы 1.11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	16
	15.09.2024
	Наезд на пешехода
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	367
	900
	  
	1
	0
	2
	3

	17
	14.09.2024
	Съезд с дороги
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	408
	950
	  
	0
	2
	1
	3

	18
	08.09.2024
	Наезд на пешехода
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	365
	700
	  
	1
	0
	1
	2

	19
	02.09.2024
	Столкновение
	
	0
	0
	 ул М.Горького 50
	0
	1
	2
	3

	20
	28.08.2024
	Наезд на пешехода
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	418
	500
	  
	0
	1
	1
	2

	21
	21.08.2024
	Наезд на велосипедиста
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	368
	0
	  
	1
	0
	2
	2

	22
	14.08.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	373
	600
	  
	0
	5
	2
	5

	23
	12.08.2024
	Столкновение
	Бабаюрт-Гребенская
	34
	120
	  
	0
	1
	2
	2

	24
	03.08.2024
	Наезд на стоящее ТС
	
	0
	0
	  
	0
	1
	2
	2

	25
	09.07.2024
	Съезд с дороги
	Бабаюрт-Гребенская
	14
	0
	  
	0
	1
	1
	1

	26
	08.07.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	348
	300
	  
	0
	1
	3
	2

	27
	14.06.2024
	Наезд на пешехода
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	378
	915
	  
	0
	1
	1
	2

	28
	04.06.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	369
	0
	  
	0
	2
	2
	3

	29
	02.06.2024
	Столкновение
	Бабаюрт-Гребенская
	21
	0
	  
	3
	1
	2
	5

	30
	31.05.2024
	Столкновение
	Татаюрт-Новокаре
	4
	300
	  
	0
	1
	3
	2

	31
	28.05.2024
	Наезд на животное
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	396
	196
	  
	0
	1
	3
	2

	32
	28.05.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	360
	150
	  
	1
	0
	3
	2


Продолжение таблицы 1.11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	33
	11.05.2024
	Съезд с дороги
	
	0
	0
	  
	0
	1
	1
	1

	34
	03.05.2024
	Наезд на пешехода
	
	0
	0
	  
	1
	0
	1
	2

	35
	26.04.2024
	Наезд на животное
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	441
	850
	  
	0
	3
	1
	3

	36
	14.04.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	361
	0
	  
	0
	1
	2
	3

	37
	01.04.2024
	Опрокидывание
	
	0
	0
	  
	0
	1
	1
	1

	38
	17.03.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	373
	130
	  
	0
	4
	2
	5

	39
	10.03.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	437
	900
	  
	0
	1
	2
	2

	40
	03.03.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	442
	150
	  
	1
	5
	2
	6

	41
	28.02.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	368
	850
	  
	0
	1
	2
	2

	42
	25.02.2024
	Столкновение
	
	0
	0
	  
	0
	1
	2
	3

	43
	23.02.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	361
	500
	  
	0
	2
	3
	3

	44
	09.02.2024
	Съезд с дороги
	Бабаюрт-Гребенская
	31
	0
	  
	0
	2
	1
	3

	45
	02.02.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	404
	350
	  
	0
	2
	2
	3

	46
	29.01.2024
	Столкновение
	Бабаюрт-Гребенская
	36
	900
	  
	0
	3
	2
	4

	47
	27.01.2024
	Столкновение
	Р-217 Кавказ, подъезд к Бабаюрту
	33
	600
	  
	0
	2
	2
	4

	48
	27.01.2024
	Съезд с дороги
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	370
	0
	  
	1
	0
	1
	1

	49
	27.01.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	426
	80
	  
	0
	1
	2
	3

	50
	24.01.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	353
	850
	  
	1
	0
	3
	2

	51
	22.01.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	352
	800
	  
	2
	1
	2
	4


Продолжение таблицы 1.11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	52
	11.01.2024
	Съезд с дороги
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	430
	0
	  
	0
	1
	1
	1

	53
	11.01.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	428
	800
	  
	0
	1
	3
	3

	54
	09.01.2024
	Столкновение
	Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (основное направление)
	404
	150
	  
	0
	2
	2
	3


Согласно данным ГИБДД на территории Республики Дагестан за 11 месяцев 2025 года зафиксировано 8 мест концентрации ДТП (рисунок 1.15), из них на территории Бабаюртовского района - мест концентрации ДТП не зафиксировано.
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Рисунок 1.15 – Места концентрации ДТП на территории Республики Дагестан (сведения с официального сайта http://stat.gibdd.ru/)
Самые частые причины дорожно-транспортных происшествий на дорогах Бабаюртовского района: столкновение, наезд на пешехода, съезд с дороги. Возникновение ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств, в частности с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Кроме того, имеет место низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 
В ходе натурных исследований было установлено:

1. Существует острая необходимость инвентаризации ТСОДД и приведении их в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
2. Обновление и приведение дорожной разметки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
3. Разработка Проектов организации дорожного движения для действующей УДС населенных пунктов Бабаюртовского района.

В МР «Бабаюртовский район» проходит профилактическая работа по предупреждению ДТП, основными целями которой являются:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселениях района; 

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма и по пропаганде безопасности дорожного движения.

         Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, из-за удовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.
1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Ежегодно по Республике Дагестан в атмосферный воздух выбрасывается более 250 тысяч тонн загрязняющих веществ. Основной источник такого высокого уровня – это транспорт (85-90%). В настоящее время источником негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду являются продукты сгорания бензина в двигателях автотранспортных средств, использующих бензин низкого качества. 

Автомобильный транспорт является главным средством передвижения и доставки грузов в Бабаюртовском районе, поэтому основной целью развития сети автомобильных дорог становится обеспечение стабильного сообщения к местам приложения труда и с внешней системы расселения. 

Территория сельских поселений закреплена за учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка. 

Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи. 

Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах общественного пользования, в местах массового скопления людей, на газонах, поливку газонов. Периодичность выполнения основных операций по уборке устанавливается администрацией сельских поселений в зависимости от значимости (категорий) улиц. 

Все виды зеленых насаждений проектируют как единую систему озеленения в тесной связи их с архитектурно-планировочным решением. Тем самым зеленые насаждения органически включают в общую архитектуру населенного пункта.

В качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации Бабаюртовского муниципального района предлагается:

· сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

· рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

· организация парков на застраиваемой территории;

· формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенного пункта.
Интенсивность движения через населенные пункты Бабаюртовского района средняя. 

Интенсивное движение способствует концентрации выхлопных газов. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в настоящее время разрабатывает ряд программ, направленных на решение проблем, связанных с загрязнением атмосферного воздуха.

Для эффективного проведения мониторинга атмосферного воздуха, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан разработало план создания сети комплексного мониторинга.

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

· использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

· внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;

· при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха в муниципальном образовании нет постов наблюдения, как стационарных, так и передвижных.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

-
организовать автоматизированную систему контроля выбросов наиболее опасных веществ на территории муниципального образования;

-
предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

Основные источники загрязнения в районе производят следующие виды выбросов: 

- транспорт – твёрдые вещества, диоксид серы, оксиды углерода, окислы азота, углеводороды; 

- котельные – твёрдые вещества, оксиды углерода, оксиды азота, углеводороды; 

- сельское хозяйство – летучие органические соединения. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на проектируемой территории объекты, оказывающие негативное воздействие на атмосферный воздух, относятся IV и V классам опасности. В таблице ниже представлен перечень объектов, от которых в настоящем проекте установлена ориентировочная санитарно-защитная зона.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры села Бабаюрт
Развитие транспортной инфраструктуры - важное направление социально-экономического прогресса, повышения эффективности производства. От деятельности данной сферы зависят темпы и уровень развития общества.

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  сельских поселений Бабаюртовского района разрабатываются  на  основе  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований.
Предлагаемые проектные решения учитывают предложения Схемы территориального планирования (СТП) Бабаюртовского района и СТП Республики Дагестан.  СТП Бабаюртовского района предусмотрены следующие мероприятия:
· Строительство и капитальная реконструкция автодорог не предусматривается

· Реконструкция автодорог: Бабаюрт – Уцмиюрт.
· Перевод всех автодорог в районе, связывающих населенные пункты с населением более 3 тыс. человек, автодорогами 3 и выше технических категорий

Проектом предусматривается обеспечение подъезда по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек, а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.
На территории района на проектируемый период не планируется создание платных участков автомобильных дорог межмуниципального значения.
Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог;

- развитие дорожного сервиса на территории сельских поселений Бабаюртовского района для возможности получения  квалифицированных   услуг  по  сервисному  обслуживанию  и  ремонту автотранспортных средств;

- расширение существующей сети УДС;

- обустройство тротуаров;

- обустройство уличного освещения на дорогах с асфальтовым покрытием

-развитие вело-пешеходной инфраструктуры.
1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры села Бабаюрт
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (редакция, действующая с 14 декабря 2025 года);
2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ (редакция, действующая с 1 сентября 2025 года) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изменениями и дополнениями);
3. Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» (редакция, действующая с 1 марта 2025 года).
4. Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ (ред. от 07.07.2025 года) «О безопасности дорожного движения»; 

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 (редакция, действующая с 1 сентября 2025 года) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»); 

6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2022 г., 28.11.2023 и 23.05.2024 г.).

Ряд мер, направленных на совершенствование транспортной инфраструктуры сельских поселений Бабаюртовского района, представлены в следующих нормативных актах местного значения:

- Схема территориального планирования Бабаюртовского района.

- Генеральные планы населенных пунктов Бабаюртовского района, разработанные ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования» в соответствии с муниципальным контрактом №19/10-21 от 19.10.2021 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Бабаюртовского района Республики Дагестан. 

Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования позволили выявить, что предусмотрены, необходимые для жизнедеятельности населения достаточные меры, направленные на совершенствование транспортной инфраструктуры Бабаюртовского района.

В соответствии с Законом РД от 05.12.2016 г. №72 «О стратегическом планировании в Республике Дагестан», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» администрацией муниципального образования Дербентского района утверждены следующие муниципальные программы:

· О ходе реализации приоритетных проектов развития РД в муниципальном районе «Бабаюртовский район»;

· Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»;

· Государственная программа «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015–2025 годы;

· Государственная программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»;
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»;

· Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республике Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа информационной безопасности в Республике Дагестан»;

·  Федеральная целевая программа «Чистая вода»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие рыбохозяйственного комплекса»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия Республики Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан»;

· Государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан».
Документами территориального планирования Бабаюртовского района предусмотрены системные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (таблица 1.12).
Таблица 1.12 -  Мероприятия по обеспечению территории поселений объектами транспортной инфраструктуры
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации

	1
	2
	3

	1.
	Ремонт дорог общего пользования местного значения протяженностью 14,33 км
	Первая очередь

	2.
	Установка уличного освещения на асфальтированных улицах
	Первая очередь

	3.
	Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования
	Первая очередь

	4.
	При организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.
	Первая очередь

	5.
	Строительство автосервиса
	Первая очередь

	6.
	Строительство АГЗС
	Первая очередь


Продолжение таблицы 1.12

	1
	2
	3

	7.
	Асфальтирование оставшихся улиц с грунтовым покрытием
	Расчетный срок

	8.
	Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно- деловых зон на свободных территориях
	Расчетный срок

	9.
	Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах
	Расчетный срок

	10.
	Строительство новых дорог местного значения в проектируемых жилых застройках
	Расчетный срок


Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры района являются:
1. Разработка социального стандарта транспортного обслуживания населения в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» для Бабаюртовского района;
2. Принятие Положения «О статистическом наблюдении и мониторинге условий организации дорожного движения»;
3. Разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов, в том числе Правил пользования общественным транспортом;
4. Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов).
5. Разработка Проектов организации дорожного движения (далее - ПОДД) для улиц сельских поселений Бабаюртовского района.

1.13 Оценка финансирования содержания транспортной инфраструктуры

Финансовой основой содержания транспортной инфраструктуры населенных пунктов является бюджет Бабаюртовского муниципального района и средства дорожного фонда. 
Объем финансирования на 2025 г. приведен в таблице 1.13.

Таблица 1.13 - Объем финансирования на 2025 г.
	Статья затрат
	Сумма, тыс. руб.

	Капитальный ремонт, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)
	41 938,0

	Уличное освещение, установка новых и ремонт существующих световых объектов
	1 850,0

	ИТОГО:
	43 788,0


План мероприятий программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории села Бабаюрт муниципального района «Бабаюртовский район» на 2025г. приведен в таблице 1.14.

Таблица 1.14 - План мероприятий программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Бабаюртовский район» на 2025г.

	№
	Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения
	Протяженность автомобильной дороги (п/м)
	Источники финанс-я
	Объем финанс-я, тыс. руб.

	1
	Капитальны ремонт внутри сельской дороги в с. Бабаюрт ул. Герейханова км0 – км 0,518
	518
	-бюджет РД

-бюджет МР
	3 939,188

310,202


Объемы финансирования на 2025-2027 гг. в рамках программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Бабаюртовский район»:

Общий объем финансирования Программы составит 56 296 440,00 руб., в том числе:
- софинансирование из бюджета РД – 52 186 845,00руб.
- бюджет МР – 4 109 595,00 руб.
по годам:
2025 г., всего – 18 765 480,00 руб., в том числе:
- софинансирование из бюджета РД – 17 395 615,00 руб.
- бюджет МР – 1 369 865,00 руб.
2026г., всего – 18 765 480,00 руб., в том числе:
- софинансирование из бюджета РД – 17 395 615 руб.
- бюджет МР – 1 369 865,00 руб.
2027г., всего – 18 765 480,00 руб., в том числе:
- софинансирование из бюджета РД – 17 395 615 руб.
- бюджет МР – 1 369 865,00 руб.
Ресурсное обеспечение по муниципальной программе «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами РФ на территории МР «Бабаюртовский район» на 2025-2030 гг. составит 18,0 млн. рублей.

2  Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории села Бабаюрт
2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

В период реализации Программы, прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста.
Согласно демографическому прогнозу, численность населения прогнозируется:

- на I очередь (2030 г.) –19786 человек,  
- на расчетный срок (2036г.) – 24768 человека.
На прирост численности населения могут влиять многие факторы, в том числе устойчивый показатель естественного прироста населения. Повышению уровня жизни и условий проживания населения в сельских поселениях должно способствовать дальнейшее развитие сети учреждений социального и культурно-бытового характера, оборудование жилищного фонда необходимым инженерным обеспечением, оборудование уличной сети села твердым покрытием и освещением.
 Жилищный фонд Бабаюртовского муниципального района на 01.01.2021 составлял 1350,5 тыс. м кв. Жилищный фонд представлен в основном индивидуальной жилой застройкой. Ввод в действие новых жилых домов осуществлялся за счет средств населения. По вводу в действие жилых домов Бабаюртовский район занимает 27 место по республике, а по темпам строительства – 33. 

Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.

В районе наблюдается достаточно высокая обеспеченность населения общей площадью жилых домов – 17 кв./м на человека. Этот показатель выше среднереспубликанского – 15,9 кв./м на человека. 
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по району составила 96 тыс. кв. м (15% от общей площади жилищного фонда района), что несколько ниже, чем в целом по республике – 27%. Ветхий и аварийный жилищный фонд в проектируемые периоды подлежат убыли в первую очередь.

Обеспеченность жилищного фонда села Бабаюрт централизованными инженерными сетями:

Электроснабжение

Сельское поселение обеспечивается электроэнергией от: ПС 110/35/10кВ «Бабаюрт». 

В прогнозном периоде планируется частичная замена и капитальный ремонт опор и линий электропередач. 

Теплоснабжение

Централизованного отопления в районе нет. Административные дома, объекты соцкультбыта и 12-ти квартирные дома отапливаются от небольших котельных на газе. В частном секторе отопление печное на газе.

Газификация

Село Бабаюрт газифицировано. Газ подается от АГРС «Бабаюрт».

Канализация

В районе нет канализационных очистных сооружений и сетей.

В селении Бабаюрт канализованы 18 – 12-ти квартирные двухэтажные дома (пос. «Водник») откуда сток осуществляется в коллектор без очистки.
В прогнозном периоде планируется строительство канализационных очистных сооружений во всех селах, в первую очередь в с.Бабаюрт.

Санитарная очистка

Во всех населенных пунктах ТБО вывозится в места, отведенные под свалки. В год несколько раз они сжигаются и окучиваются.

Скотомогильников в районе нет.
Повышение уровня благоустройства жилфонда в перспективе должно стать одним из основных направлений развития социальной сферы населенных пунктов района.
Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

· упорядочение существующей планировочной структуры;

· функциональное зонирование;

· выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи к 2036 году предлагается:

· реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа; 

· наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования, создание современных типов застройки; 

· новое строительство будет вестись на свободных и на реконструируемых территориях;

· организация территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

При условии увеличения численности населения района, согласно выполненному прогнозу до 24768 человек и с учетом роста уровня средней обеспеченности площадью жилищного фонда, необходимо осваивать новые территории населенных пунктов для развития жилищного строительства.
Высокие объемы нового жилищного строительства обусловлены наличием на территории района высокой доли ветхого и аварийного жилищного фонда, низкой обеспеченностью населения общей площадью жилых домов, а также быстрыми темпами роста численности населения района. 

На территории района в новом строительстве предлагается применять 1,5-2 этажную индивидуальную застройку. Проектируемая жилая застройка представлена преимущественно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией района, она занимает все свободные от застройки земельные участки в границах населенного пункта, прилегающие к существующей застройке. 
Расчет объемов нового строительства

В соответствии с прогнозным расчетом, общий объем жилищного фонда Бабаюртовского района может увеличиться к концу прогнозируемого периода (2036 г.) до 1650 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2036 г. должна составить около 25 кв. м на человека. 

Среднегодовые объемы строительства в Бабаюртовском районе ориентировочно должны составить около 40 тыс. кв. м в год. 

Показатель жилищной обеспеченности принят с учётом прогнозируемого изменения в структуре существующего жилого фонда с его постепенной реновацией в границах существующих участков.
Площадь жилищного фонда складывается из площади жилого фонда фактически проживающего населения, площади жилищного фонда сезонно проживающего населения, а также площади жилищного фонда, собственники которого не установлены (свободное жилье). Расчет нормативной площади жилищного фонда осуществлен применительно только постоянно проживающему населению в населенном пункте. Расчет нормативной площади произведен исходя из показателей численности семьи, проживающей в населенных пунктах – 3 человека.

Прогноз объёмов жилищного строительства ориентирован на более высокий по сравнению с существующим уровень жизни населения планируемой территории с учетом реализации намеченных генеральным планом мероприятий в области социально-экономического развития.
Жилую застройку планируется вести: на свободных территориях; за счет уплотнения существующей жилой застройки; на месте сносимого аварийного и ветхого жилищного фонда.
Первоочередными мероприятиями по развитию Бабаюртовского района являются обеспечение централизованным водопроводом и газификацией жилых домов в поселениях, а также строительство нового жилья. Усилия должны быть направлены на максимальное улучшение условий проживания местных жителей и на привлечение на территорию поселений молодых семей, с предоставлением им максимально возможных условий для строительства, приобретения жилья, устройства, воспитания и обучения детей. 

Образование 

Современное состояние отрасли в целом неудовлетворительное, при относительно высокой обеспеченности начальными школами и детскими дошкольными учреждениями (средние   школы района работают с перегрузкой, значительна доля школ, не имеющих благоустройства).

В сельской местности размещение общеобразовательного учреждения должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании - не более 30 мин. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 5 км. При этом транспортное обслуживание распространяется на учащихся, проживающих на расстоянии от школы более 3 км. Подвоз сельских школьников осуществляется специальным школьным транспортом. Радиус пешеходной доступности от места сбора школьников должен составлять не более 500 м.
В среднесрочной перспективе прогнозируется некоторое увеличение числа лиц школьного возраста, увеличение приема в первые классы сохранится, так как школьного возраста достигнут более многочисленные поколения, рожденных в настоящее время. Таким образом, общее увеличение численности детей школьного возраста уже заложено в возрастной структуре населения, и добиться относительного значительного повышения численности школьников в поселениях удастся лишь во второй половине расчетного срока. 

Для обеспечения потребностей населения с учетом прогнозируемого роста в отвечающих санитарным нормам и требованиям объектах образования на территории района необходимо строительство:

· Детских дошкольных учреждений в селе Бабаюрт;
· Школы в селе Бабаюрт.
Необходимо провести реконструкцию существующих зданий в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также провести в учреждениях укрепление материально-технической базы и оснащение новыми информационными технологиями.

Здравоохранение
Современное состояние отрасли в целом неудовлетворительное, при наличии достаточно развитой сети медицинских учреждений: показатели обеспеченности населения района амбулаторными учреждениями в районе ниже среднереспубликанского уровня, расположены в приспособленных зданиях, не хватает специального медицинского оборудования и т. д. 

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.
В прогнозном периоде предлагается:

1. строительство и реконструкция учреждений здравоохранения;

2. улучшение технического оснащения больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений с использованием современного медицинского оборудования; 

3. совершенствование и развитие диагностической службы в районе, оснащение больниц и ФАПов необходимым лечебно-диагностическим оборудованием.
Проектом предусматривается реконструкция и новое строительство объектов здравоохранения, в соответствии с предложениями органов местного самоуправления района (обоснованные как отсутствием необходимых объектов, так и техническим состоянием существующих объектов):

· Строительство больницы в селе Бабаюрт;
· Строительство районной поликлиники в с.Бабаюрт;
Проектом также предусматривается организация и использование санитарно-медицинской авиации.

Предложения по развитию сферы здравоохранения основаны на реализации приоритетного Национального проекта «Здоровье». В прогнозируемом периоде продолжится работа по укреплению системы первичной медицинской, санитарной помощи, профилактики заболеваний среди населения района; по повышению качества услуг в сфере здравоохранения.

Культура 

К нормируемым учреждениям культуры и искусства повседневного уровня обслуживания относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек. Дома культуры и библиотеки совмещают функции периодического и повседневного обслуживания.  

Для планирования сети учреждений культуры и искусства используются расчетные показатели, предлагаемые СП 42.13330.2016 «Градостроительство». Для клубов посетительских на количество жителей от 1 до 2 тыс. человек нормативная мощность зрительного зала 300-230, от 2 до 5 тыс. чел. - 230 -190 мест. Что касается библиотек для количества жителей от 1 до 2 тыс. человек должно приходиться 6-7,5 тыс. единиц хранения, от 2 до 5 тыс. человек - 5 - 6 тыс. единиц хранения.

Основные направления развития сельских поселений в области культуры:

- дальнейшее формирование сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам, библиотечным фондам;

- развитие самодеятельного творчества населения среди разных возрастных групп, расширение сети кружков по интересам и любительских объединений.

Физическая культура и спорт
Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений.
К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы, различных видов спортивные площадки, спортзалы, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание), детские спортивные школы.
Дальнейшее развитие сети объектов физической культуры и спорта в поселениях по прогнозным оценкам на среднесрочную и долгосрочную перспективу будет связано с реконструкцией имеющихся мощностей и строительством новых. 

Система мероприятий в области физической культуры и спорта нацелена на сохранение культурного потенциала и наследия поселений, поддержку многообразия проявлений культурной жизни, обеспечение растущих потребностей физкультурно-спортивного движения.
Прогнозируемые мероприятия в области развития спортивных объектов:
· Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Бабаюрт;

· Спортивных залов в селе Бабаюрт; 

· Строительство плоскостных спортивных сооружений в районном центре с.Бабаюрт.

Рекреация и туризм
В районе развиваются следующие рекреационно-туристские зоны (зона, в которой проводится поиск площадок под рекреационно-туристские объекты):
- Зона вдоль реки Новый Терек;
- Зона Аксайского водохранилища;
- Зона вдоль реки Сулак;
- Зона Аграханского залива.
На территории выделенной зоны планируется размещение новых рекреационных объектов.

На территории Бабаюртовского района находятся 43 памятника регионального значения (истории и археологии) и 1 памятник вновь выявленный (археологии).

Культурное наследие Бабаюртовского района нуждается в обеспечении максимальной сохранности.

2.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории села Бабаюрт
Пассажирские перевозки осуществляются по межмуниципальным маршрутам и имеют тенденцию к незначительному увеличению объема. 
Крупных транспортных организаций, осуществляющих грузовые перевозки, на территории Бабаюртовского района нет. Объемы перевозки грузов практически не изменяются. 
Учитывая наблюдающийся примерно на 3-5% ежегодный рост у населения личного автотранспорта и незначительный рост автобусов и грузового автотранспорта прогнозируется незначительный транспортный спрос в этом направлении.

Кроме того, прогнозируется рост транспортного спроса на новые транспортные услуги в основном с использованием Интернета в Он-лайн приложениях (например, BlaBlaCar и др.). 

Незначительный рост транспортного спроса планируется при строительстве и сдаче в эксплуатацию местных социальных объектов.
Для обеспечения доступности транспортных услуг для населения сельских поселений района необходимо установить дополнительные межмуниципальные маршруты автобусного транспорта, соединяющие райцентр с.Бабаюрт с г.Махачкала, г.Хасавюрт, г.Кизляр, г.Кизилюрт, селами Новая Коса, Кумулин, Джугут, Уцмиюрт, Хошгельдиотар, Караозек, Асаул, Мазаевка, Турзин, Львовский №8, кутан клх. им. Чкалова, кутан Гауриль. 

В связи с потенциальным развитием рекреационной деятельности на территории района возможно создание в проектном периоде сезонных маршрутов автобусов общего пользования.

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения на другие виды транспорта не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры села Бабаюрт и Бабаюртовского района.
В селе Бабаюрт основной вид транспорта представлен автомобильным транспортом. 

Железнодорожный транспорт представлен участком железных дорог общего пользования - Олейниково – Кизляр – Шамхал.

В перспективе возможна организация регулярных пригородных перевозок.

На территории района рекомендуется строительство грузовой станции (включая развитие путевого хозяйства) и пассажирского вокзала в с. Бабаюрт (при наличии грузовой базы).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетных площадок в с. Бабаюрт.

Помимо транспортной авиации в пределах Бабаюртовского района необходимо развитие санитарной авиации и спасательной авиации (МЧС) на базе предлагаемых к строительству и эксплуатации вертолетных площадок.

Водный транспорт на территории района имеет только рыбопромысловое значение.

Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. 
В прогнозном периоде, к 2036 году, СТП района предусматривается связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 100 человек – не менее одного раза в сутки.

На всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, в первую очередь – в райцентре - Бабаюрт, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (к 2036 г., с учетом строительства и реконструкции автомобильных дорог):

Для развития рекреации на территории района рекомендуется создание канатной дороги.

Необходимо развитие объектов транспортной инфраструктуры.
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2):

- потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. 
К 2036 году предусматривается увеличение числа станций технического обслуживания автомобилей (СТО) на 2 ед.
В перспективе также возможно расширение числа АЗС (на 3 шт. к 2036 г.), предлагающих широкий выбор видов топлива. В связи с частичным переходом на газомоторное топливо необходимо развитие сети АГНКС в селе Бабаюрт. 

2.4 Прогноз развития дорожной сети села Бабаюрт
В прогнозном периоде, к 2036 году, СТП района предусматривает обеспечение подъезда по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 100 человек (в расчетном году) – подъезда по автодорогам с усовершенствованным покрытием.
При неблагоприятных погодных условиях затрудняется проезд к значительной части населенных пунктов. Все дороги, на которых существует и предусматривается регулярное движение транспорта общего пользования должны иметь соответствующую пропускную способность (не ниже IV категории, с хорошим или удовлетворительным состоянием полотна автодороги). Необходимо построить автомобильные дороги для осуществления товарообмена и организации туризма.

Мероприятия  программы позволят сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Протяженность автомобильных дорог села Бабаюрт составляет   38,63 км, преимущественно с твердым покрытием. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет около 37%. 
 В соответствии с ГОСТ Р 58861-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков» межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-12 лет. Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов. Поэтому основными направлениями развития дорожной сети района в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети из расширения УДС за счет строительства дорог к вновь строящимся объектам.

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
На  протяжении  последних  лет  наблюдается тенденция к увеличению  на 3-5 % числа  автомобилей  на  территории  района.  Основной  прирост  этого  показателя осуществляется  за  счёт  увеличения  числа  легковых  автомобилей  находящихся  в собственности граждан. Уровень автомобилизации увеличится и составит 315 ед. на 1000 жителей.
Интенсивность транспортных потоков соответствует дорогам 4, 5 категориям и составляет от 200 до 2000 ед. в сутки. Коэффициент загрузки составит от 0,3 до 0,6.

Легковой автотранспорт составит 79 % транспортного потока, 14 % - грузовой автотранспорт и до 7% возрастет общественный транспорт в виде автобусов и легковых такси.
Максимально разрешенная скорость вне населенного пункта сохраниться 90 км/ч, в сельских поселениях – 60 км/ч, 40 км/ч, 20 км/ч. 

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения социально-культурного назначения (таблица 2.1). 

На территории населенных пунктов необходимо формирование общественной зоны с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Необходимо строительство сети кафе, досуговых предприятий различных форм собственности с формированием соответствующей улично-дорожной сети, что приведет к развитию транспортной инфраструктуры и повышению интенсивности движения к указанным объектам социальной сферы.

Таблица 2.1 – Распределение центров социального притяжения в 
Бабаюртовском районе

	Учреждения здравоохранения
	Учреждения воспитания, просвещения и образования
	Учреждения культуры и искусства
	Учреждения физической культуры и спорта

	РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

	Районная больница, родильный дом (или отделение при больнице), женская консультация, районная поликлиника, аптека, станция скорой медицинской помощи, спец. диспансеры
	Общеобразовательные и специали-зированные школы, школы-интернаты, школы санаторного типа, дом творчества детей и молодежи, специа-лизированные колледжи и ССУЗы
	Районный дом культуры, киноконцертный зал, краеведческий музей, районная библиотека, туристическое бюро, места коллективного доступа в «Интернет»
	Детско-юношеские спортшколы, комплекс спортивных сооружений (спортзалы, бассейны открытые), открытые плоскостные сооружения, спортзалы, 

	МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ

	Участковая больница с ограниченным набором специальностей, поликлиника (отделение), амбулатория
	Начальная школа

Средняя школа
	Сельский дом культуры или клуб с библиотекой
	спортзал, открытое плоскостное сооружение

	УРОВЕНЬ ДЛЯ «КАЖДОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА»

	Медпункт
	Детский сад, начальная школа
	Клуб
	Спортплощадка


2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Мероприятиями ПКРТИ предусмотрено сохранение тенденции безаварийности на территории села Бабаюрт и Бабаюртовского района. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности с учетом разработки и реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Бабаюртовском районе Республики Дагестан» станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения  (таблица 2.2). 
Таблица 2.2 - Мероприятия для включения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в Бабаюртовском районе Республики Дагестан» 

	Наименование задачи
	Наименование решаемой проблемы
	Период реализации
	Качественная оценка
	Количественная оценка 

	1
	2
	3
	4
	5

	Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
	Увеличение количества дорожно-транспортных правонарушений, увеличение количества пострадавших


	2026-2040 годы
	1. Повышение уровня знаний по БДД у детей.

2. Профилактика правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами

3. Повышение уровня информированности населения района
	1. Проведение бесед, занятий с детьми в школах

2. Проведение родительских собраний в школах и детских садах

3. Освещение проблем безопасности дорожного движения в СМИ

4. Изготовление и размещение баннеров.

	Обеспечение условий по повышению уровня знаний по безопасности дорожного движения у юных участников дорожного движения
	Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
	2026-2040 годы
	1. Повышение уровня информированности населения района по безопасности дорожного движения.

2. Обеспечение условий повышения уровня знаний по БДД у детей
	1. Оборудование учебных классов по изучению ПДД в общеобразовательных учреждениях

2. Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» в общеобразовательных учреждениях

3. Проведение акций по безопасности дорожного движения


Продолжение таблицы 2.2
	1
	2
	3
	4
	5

	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
	Отсутствие необходимых условий для безопасного движения транспорта и пешеходов
	2026-2040 годы
	1. Создание благоприятных условий, способствующих безопасному движению транспорта и пешеходов, на улицах населенных пунктов района.
	1. Обустройство освещений участков автомобильных дорог при подходах к учреждениям образования

2. Установка дорожных знаков маршрутного ориентирования

3. Установка металлических ограждений первой группы, установка леерных ограждений на улицах района вблизи школьных и дошкольных учреждений

	Обеспечения управления реализацией основных направлений муниципальной политики
	Контроль за осуществлением транспортной деятельности
	2026-2040 годы
	1. Повышение доступности и качества оказания транспортных услуг для населения.
	1. Осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом


Необходимо принятие муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения муниципального образования «Бабаюртовский район» на 2026-2040 годы».

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с предполагаемым приростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека. 
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества АТС и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- озеленение территории.
Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для  снижения  вредного  воздействия  автомобильного  транспорта  на  окружающую среду необходимо:

-  обеспечить  увеличение  применения  более  экономичных  автомобилей  с  более низким расходом моторного топлива;

- в связи с частичным переходом на газомоторное топливо обеспечить развитие сети АГНКС (автомобильные газонакопительные компрессорные станции);
- обеспечить развитие велосипедного движения.
3 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселений Района.

Для сельского поселения «Село Бабаюрт» Бабаюртовского муниципального района предлагается к рассмотрению 2 варианта развития реализации программных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на 2026-2036 годы, состоящие из 2х этапов.

1 вариант (оптимистичный) - при финансовом обеспечении 100% выполнения мероприятий документов транспортного и территориального планирования.

2 вариант (умеренно оптимистичный) - при финансовом обеспечении менее 100% выполнения мероприятий документов транспортного и территориального планирования.

При реализации предложенных вариантов предусмотрено 2 этапа.

На I этап до 2030 года предусмотрены следующие мероприятия:

· асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в сельских поселениях;

· установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети;

· нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

· при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). 

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

На расчетный срок до 2036 года предусмотрены следующие мероприятия:

· замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

· асфальтирование улиц с грунтовым покрытием и асфальтирование улиц в районах новой застройки;
-       расширение существующей сети дорог. 

Анализ документарного и натурного исследования территории, проведенных в рамках выполнения этапов проекта, позволяет сделать следующие выводы: вариант стратегии развития не рассчитан на значительное и форсированное изменение социально-экономической базы муниципального образования, которое должно сопровождаться синхронным с развитием транспортной инфраструктуры. Сценарий включает мероприятия, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений, повышение безопасности дорожного движения для водителей и пассажиров транспортных средств, а также велосипедистов и пешеходов, экологической безопасности объектов, на эффективность обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства. 

Мероприятия по безопасности дорожного движения предусматривают выполнение горизонтальной разметки, установку барьерных ограждений, установку новых знаков и замену устаревших дорожных знаков, организацию безопасного передвижения пешеходов, а также выполнение подрядных работ по ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий.

Вариант 2 развития исходит из позиций оценки сложившейся в последние годы динамики социально-экономического и пространственного развития и ограниченности ресурсов.  Кроме того, сложившаяся обстановка в стране и в мире, обусловленная экономическими ограничениями в отношении Российской Федерации, не позволяет делать оптимистичных прогнозов по улучшению инвестиционного климата. Таким образом, предложенный вариант развития сельского поселения «Село Бабаюрт» Бабаюртовского района является исходным для дальнейшей реализации мероприятий. Но, в случае значительных изменений в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, т.е. в случае изменения дорожно-транспортной ситуации Постановлением Правительства РФ №1440 предусматривается корректировка ПКРТИ, но не реже чем одного раза в пять лет.

Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и организационных мероприятий является обоснование предложений по организации дорожного движения в увязке с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающих необходимую безопасность движения и пропускную способность на период до 2036 года.

Сценарии предполагают комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в сельских поселениях, предполагают рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок. 

Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Бабаюртовского района. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального района на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Возможно, софинансирование федерального и регионального бюджета в рамках национального проекта Российской Федерации «Инфраструктура для жизни».

Проектный общий объем финансирования мероприятий ПКРТИ села Бабаюрт Бабаюртовского муниципального района на 2026-2036 г. составил     833 204,6 тыс. рублей. 
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры на территории села Бабаюрт Бабаюртовского района проводилась укрупнено и должна корректироваться при составлении смет на каждое отдельное мероприятие.

Полный перечень мероприятий приведен в Таблице «План реализации программы комплексного развития села Бабаюрт Бабаюртовского района на период 2026 - 2036 годы» (Приложение 1).

4 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры района. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального района «Бабаюртовский район».

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального района «Бабаюртовский район» и по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.
4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Для достижения целей и задач Программы, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием, освещенностью дорожного покрытия, и доступностью к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры района по видам транспорта. 
Автомобильный транспорт
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на 1 этап   (до 2030 г.):
· ремонт дорог общего пользования местного значения протяженностью 14,33 км;

· установка уличного освещения на асфальтированных улицах;

· нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования; 

· при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на расчетный срок (2036 г.):
· асфальтирование центральных улиц сельских поселений с грунтовым покрытием;

· формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно - деловых зон на свободных территориях;

· восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах в населенном пункте;

· строительство новых дорог местного значения в проектируемых жилых застройках.
На расчетный период требуется выполнить реконструкцию существующих автомобильных дорог местного значения, проектирование и строительство новых улиц и дорог местного значения в проектируемых жилых микрорайонах с созданием непрерывной сети пешеходных связей. Необходимо построить автомобильные дороги для осуществления товарообмена и организации туризма. При неблагоприятных погодных условиях затрудняется проезд к значительной части населенных пунктов. Все дороги, на которых существует и предусматривается регулярное движение транспорта общего пользования должны иметь соответствующую пропускную способность (не ниже IV категории, с хорошим или удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Генеральным планом сельского поселения предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети муниципального образования.
Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки (рисунок 4.
1). 
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Рисунок 4.1 – Проектирование улично-дорожной сети сельских поселений

Также в рамках развития транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта предлагается: 

1.Проведение проектно–изыскательных работ и строительство автосервисов –  1 шт.
2. Проведение проектно – изыскательных работ и строительство АЗС, АГЗС –  2 шт.
Железнодорожный транспорт. В качестве мероприятий в перспективе рекомендуется организация регулярных пригородных перевозок (Кизляр – Бабаюрт – Кизилюрт). На территории района помимо остановочного пункта Герменчик рекомендуется строительство грузовой станции (включая развитие путевого хозяйства) и пассажирского вокзала в с. Бабаюрт (при наличии грузовой базы).

Водный транспорт. Мероприятия не предусмотрены ввиду отсутствия данного вида транспорта на территории Бабаюртовского района.

Воздушный транспорт. В качестве мероприятий рекомендуется создание вертолетной площадки в селе Бабаюрт.
Трубопроводный транспорт. Мероприятий не предусмотрено.
При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории села.
Развитие транспортной инфраструктуры села Бабаюрт Бабаюртовского района  позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог  за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

        План реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры села Бабаюрт Бабаюртовского района на период 2026 - 2036 годы представлен в приложении №2 к Программе.

4.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Основными направлениями совершенствования нормативно правовой базы, необходимой для организации транспортного обслуживания населения, функционирования и развития транспортной инфраструктуры района в целом, является разработка социального стандарта транспортного обслуживания населения Бабаюртовского муниципального района республики Дагестан в соответствие с рекомендациями, изложенными в распоряжении Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Программой предлагаются следующие мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов:
1.Установление дополнительных межмуниципальных автобусных маршрутов в Бабаюртовском районе:

· Бабаюрт – Махачкала 

· Бабаюрт – Хасавюрт

· Бабаюрт – Кизляр

· Бабаюрт – Кизилюрт

· Бабаюрт – Новая Коса

· Бабаюрт – Кумулин

· Бабаюрт – Джугут

· Бабаюрт – Уцмиюрт

· Бабаюрт – Хошгельдиотар

· Бабаюрт – Караозек

· Бабаюрт – Кутан Гауриль

· Бабаюрт – Асаул

· Бабаюрт – Мазаевка

· Бабаюрт – Турзин – Львовский №8 – кутан клх. им. Чкалова

2. Обустройство остановочных пунктов общественного транспорта и остановочных павильонов.

Также необходимо расширение современной автостанции в райцентре     с. Бабаюрт (с вместимостью на 80 пассажиров).

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движение автобусов общего пользования, должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

В связи с потенциальным развитием рекреационной деятельности на территории района рекомендуется создание в проектном периоде (после 2036 г.) сезонных маршрутов автобусов общего пользования. 

С развитием сети автобусных маршрутов тесно связаны мероприятия по расширению автобусного парка. 

К 2036 году предусматривается увеличение числа станций технического обслуживания автомобилей (СТО) и автозаправочных станций (АЗС). 

Кроме того, проектом рекомендуется:

· создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, на всех автодорогах, по которым будет проходить или уже проходит автобусный транспорт общего пользования;
· для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается создание постоянного освещения в пределах населенных пунктах в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог.

На основании проведенного обследования проектом предлагается обустройство остановочных пунктов в следующих сельских поселениях (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Сведения о размещении остановочных пунктов

	Наименование населенного пункта
	Адреса размещения остановочных пунктов

	1
	2

	Сельское поселение село Бабаюрт
	1. ост. ул.Баймурзаева -2 шт.

2. ост. ул. Ирчи Казака – 2 шт.

3.ост. ул. Д.Алиева – 2 шт.

4. ост. Шавинский поворот – 2 шт.
5. автодорога Р-215 ост. Поворот на Бабаюрт – 2 шт.

6. автодорога Е-119 ост. Поворот на Бабаюрт – 3 шт.

	ИТОГО
	13 единиц


Пример проекта автобусной остановки, в соответствии с действующими нормативами, приведен на рисунках 4.2,4.3.
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Рисунок 4.2 – Пример проекта автобусной остановки
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Рисунок 4.3 – Павильон остановочного пункта
Таким образом, сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается рассмотреть обустройство остановочных павильонов общественного транспорта в соответствии с нормативами:

1. Остановочная площадка и посадочная площадка;

2. Заездной «карман»;

4. Тротуары и пешеходные дорожки;

5. Пешеходный переход;

6. Автопавильон (1 шт.);
7. Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки 5.16, разметка);

8. Освещение.
4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Поскольку парковочное пространство на территории села Бабаюрт Бабаюртовского района не сформировано, имеют место стихийные парковки вблизи административных зданий и объектов социально-культурного назначения, проектирование и строительство парковок должно быть синхронизировано с проведением ремонтов, реконструкции и строительства улиц и дорог. Программой предлагается строительство парковок, совмещенное с реконструкцией улиц и синхронизированное с разработкой ПОДД.

Формирование единого парковочного пространства позволит предотвратить процессы образования конфликтных ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения.

В ходе проведения работ собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах.
На первом этапе данного проекта собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах. Анализ полученной информации позволил оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть.

В соответствии с нормами СП 42.13330.2011 обеспеченность местами для постоянного хранения легкового индивидуального автотранспорта должна быть 350 машино-мест на 1000 жителей. Следовательно, необходимое количество мест для постоянного хранения автомобилей на территории села Бабаюрт района составит 6374 машино-места. 
Организованные парковочные места не должны создавать помеху специализированным транспортным средствам. Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и движению транспорта на прилегающей улице.

Пример организации парковок приведен на рисунке 4.4.
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Рисунок 4.4 – Пример организации парковочного пространства в селе Бабаюрт

В результате исследования парковочного пространства села Бабаюрт и анализа представленных исходных данных были выявлены следующие недостатки:

- недостаток парковок у мест массового скопления людей;

- хаотичная парковка индивидуальных автомобилей, как в центре, так и в спальных районах;

- слабый контроль существующего парковочного пространства.

Предлагаемые пути решения выявленных проблем:

- усиление борьбы с незаконной парковкой на газонах и тротуарах во дворах;

- установка пешеходных столбиков для защиты дворовых тротуаров от парковки;

- задействование различных органов власти для тотального пресечения нарушений правил парковки на тротуарах и газонах во дворах.

Ниже перечислены предлагаемые пути решения проблем в парковочной системе села Бабаюрт при условии увеличении количества личных автомобилей населения в 2 и более раза.

Необходимость инвентаризации парковочной сети и приведение её к текущим потребностям:

- создание парковочной карты (обозначение мест запрета парковок на УДС);

- установка запретов парковки перед/после перекрёстков для увеличения пропускной способности перекрёстков;

- избавление от лишних запретов парковки, а также от самозахватов УДС;

- использование жёлтой разметки для обозначения наиболее важных мест запрета стоянки и остановки;

- искоренение любой парковки на тротуаре и перед пешеходными переходами посредством частых рейдов Госавтоинспекции.

- нанесение островков безопасности и переразметка территории. 
Пример схемы организации неавтоматизированной плоскостной внеуличной парковки закрытого типа приведен на рисунке 4.5.
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Рисунок 4.5 – Схема неавтоматизированной плоскостной внеуличной парковки закрытого типа

С целью повышения безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов на парковках на внеуличных территориях целесообразно организовывать:

- одностороннее движение транспортных средств;
- при наличии возможности раздельный въезд и выезд с парковки;
- по периметру парковок тротуары шириной не менее 1,8 м для обеспечения возможности движения по ним маломобильных групп населения.
Схема организации движения при размещении машино-мест на внеуличной парковке приведена на рисунке 4.6.
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Рисунок 4.6 – Схема организации движения при размещении          машино-мест на внеуличной парковке

Рекомендуемые участки обустройства парковочного пространства в селе Бабаюрт приведен на рисунке 4.7.
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Рисунок 4.7 – Рекомендуемые участки для строительства автопарковок на 20 машино-мест по ул. Шпигуна и по автодороге Р-215 с. Бабаюрт

Размещение стоянок автомобилей на территории городских и сельских поселений, размеры их земельных участков следует предусматривать с учетом требований СП 18.13330, СП 42.13330, СП 43.13330, СП 54.13330, СП 118.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
Оптимальный размер парковочного места 2,5 х 4,5 м, но ввиду плотной частной застройки рекомендуется: 

Ширина парковочного места, мм - 2000/2140/2300;

Длина парковочного места, мм - 4180.

Меньше 2300 мм ширины закладывать крайне не рекомендуется. Будет очень плотная парковка, с затрудненным въездом-выездом, увеличенным количеством конфликтных ситуаций и, соответственно, аварий.
С целью повышения безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов на парковках на внеуличных территориях целесообразно организовывать:

- одностороннее движение транспортных средств;
- при наличии возможности раздельный въезд и выезд с парковки;
- по периметру парковок тротуары шириной не менее 1,8 м для обеспечения возможности движения по ним маломобильных групп населения.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного движения, входят:

- мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и тяжести их последствий с участием пешеходов;

 - мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вблизи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пешеходов;

- мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков.

В рамках реализации данных мероприятий рекомендуется:

- установка пешеходных ограждений;

- обустройство имеющихся пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД) и электроосвещением;

- организация регулируемых пешеходных переходов на автомобильных дорогах;

- обустройство новых пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- ликвидация наземных пешеходных переходов, не отвечающих требованиям действующих нормативных документов;

- для обеспечения безопасного перехода регулируемых перекрестков по диагонали, предлагается устраивать диагональные пешеходные переходы.

Для предотвращения перехода пешеходом проезжей части в неустановленных местах используются ограничивающие пешеходные ограждения. Пример применения пешеходных ограждений показан на рис. 4.8.
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Рисунок 4.8 - Пешеходное ограждение

Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа или сетки применяют:

- на разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и местным проездом;

 - напротив остановок общественного транспорта с подземными или надземными пешеходными переходами в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей. Их устанавливают на расстоянии не менее 0,3 м от кромки проезжей части.

Ограждения перильного типа - у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел/ч на одну полосу тротуара при разрешенной  остановке или стоянке ТС и 750 чел/ч - при запрещенной остановке или стоянке.

Устанавливаются ограждения у внешнего края тротуара на расстоянии не менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового камня. Допускается установка пешеходных ограждений у остановочных пунктов с наземными пешеходными переходами. При этом ограждения размещают от начала посадочной площадки до ближайшей границы пешеходного перехода. Высота ограждений, ограничивающих перильного типа, должна быть 0,8 - 1,0 м, сеток - 1,2 - 1,5 м. Ограждения перильного типа высотой 1,0 м. должны иметь две перекладины, расположенные на разной высоте.

На улично-дорожной сети муниципального района «Бабаюртовский район» обустроено – 29 пешеходных переходов, из них соответствуют новым национальным стандартам РФ – 21 переход.  Пример обустройства пешеходных переходов приведен на рисунке 4.9.
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Рисунок 4.9 - Пример обустройства пешеходного перехода

 в селе Бабаюрт
Рекомендуется обустройство новых пешеходных переходов в количестве 15 шт. в сельском поселении село Бабаюрт с использованием современных технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) и электроосвещения (рисунок 4.10).
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Рисунок 4.10 – Пример схемы организации дорожного движения с оборудованием пешеходного перехода 
Определена потребность в тротуарах – 26008 м.
Требуется установка пешеходных ограждений.

Для сокращения количества ДТП, произошедших в зоне пешеходного перехода по вине водителей, требуется доведение существующих нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов до нормативных требований:

- замена существующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и 1.23 “Дети” на знаки, выполненные на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

Наряду с нормативным оборудованием пешеходных переходов ТСОДД, целесообразно предусмотреть реализацию мероприятий по повышению видимости пешеходных переходов за счет применения современных технических средств:

- дорожных знаков с внутренним освещением;

- дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью с встроенными светодиодными светильниками уличного освещения при многополосном движении;

- комплекс светодиодной индикации «Пешеходный переход»;

- дублирование линий дорожной разметки световозвращателями дорожными;

- распространение световозвращающих элементов (фликеров) среди жителей;

 - изготовление и распространение световозвращающих элементов (брелоков, наклеек и т.п.) в среде дошкольников и учащихся младших классов.

Также необходимо проводить образовательные мероприятия в школах и детских садах, направленные на повышение культуры поведения на дороге и изучение правил дорожного движения:

- создание серии видеофильмов по безопасному поведению на дорогах и улицах для внеклассной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и воспитанниками учреждений дополнительного образования;

- разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах;

- создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической (социальной) наружной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

В качестве примера мероприятий по организации дорожного движения в Бабаюртовском районе предлагается организация пешеходного перехода по ул.Ленина около администрации с. Бабаюрт (рисунок 4.11 а, б).
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а) Участки организации пешеходных переходов 
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б) – Схема организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе
 Рисунок 4.11 – Схема организации дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах Бабаюртовского района (с.Бабаюрт)
Условные обозначения:
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Адресный перечень обустройства пешеходных переходов по новым национальным стандартам РФ на улично-дорожной сети муниципального образования «село Бабаюрт»:

- пересечение ул. Ленина и ул. Гамзатова,

- пересечение ул. Горького и ул. Гамзатова,

- пересечение ул. Ленина и ул. Билалова,

- пресечение ул Ленина и ул. Ганакаева,

- пресечение ул Ленина и ул. Биймурзаева,

- пересечение ул. Шпигуна и ул. Буйнакская,

- пересечение ул. Шпигуна и ул. Карагишиева,

- пересечение ул. Шпигуна и ул. Ганакаева,

- пересечение ул. Шпигуна и ул. Мира,

- пересечение ул. Дж. Алиева и ул. Горького,

- пересечение ул. Дж. Алиева и ул. Казакова,

- пересечение ул. Дж. Алиева и ул. Школьная,

- пересечение ул. Дж. Алиева и ул. Аджаматова,

- пересечение ул. Ирчи-Казака – Терский переулок,

- пересечение ул. Ирчи-Казака – ул. Гасанова,

- ул. Ирчи-Казака перед «Бабаюртовская ЦРБ»,

- ул. Ирчи-Казака перед «Бабаюртовский военкомат».

Полное, либо частичное отсутствие уличного электрического освещения на улично-дорожной сети Бабаюртовского района играет немаловажную роль в возникновении дорожно-транспортных происшествий.

  Для улучшения условий видимости необходимо провести модернизацию уличного освещения в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007. Установка электрического освещения может проводиться за счет бюджетных средств МР, либо в рамках энергосервисного контракта на основании Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Отсутствие условий для велодвижения в сельских поселениях Бабаюртовского района останавливает жителей от активного использования велосипеда, как преимущественного вида транспорта. Но даже при таких серьезных причинах в поселениях есть люди, использующие велосипед для основного передвижения. 

Основной причиной, в сложившейся ситуации, послужило то, что при строительстве не проектировались и не сооружались велодорожки, которые не закладывались в генеральные планы развития территории поселений и их дорог. 

Помимо этой причины, существует еще ряд факторов, препятствующих развитию велотранспортной сети поселений. К ним относятся и такие, как: отсутствие места хранения и парковки велосипедов; не приспособлены технические средства организации дорожного движения; не развита система нормативного и правового обеспечения велодвижения и основное – состояние асфальтового покрытия дорог, а также большое количество грунтовых дорог. 
В соответствии с планами по развитию Бабаюртовского района отдельное строительство велосипедных дорожек не предусмотрено и предполагается, что для передвижения на велосипедах будет использоваться существующая улично-дорожная сеть. Потребности велосипедистов следует учитывать на всех участках улично-дорожной сети (УДС), а также при планировании новых разработок, где могут быть возможности создания маршрутов в обход, существующих «узких мест». Также важно, чтобы велосипедистам были доступны удобные парковочные места вблизи объектов притяжения. Реализация этих решений приведет к большей стабильности транспортной системы, поощрению использования велотранспорта и, таким образом, будет содействовать достижению одной из основных целей Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. 

К объектам, обеспечивающим велосипедное движение, относятся:

- велосипедные дорожки;

- места временного хранения велотранспорта (велопарковки).

Предлагается создание велопешеходных дорожек для использования в качестве альтернативы автомобильному транспорту при поездках на работу, к местам массового отдыха и развлечений. Для решения этих задач предлагается создание общего пространства для использования велосипедистами и пешеходами. Согласно СП 42.13330.2016 – «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными ниже в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Требования по организации велосипедных дорожек и велополос

	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/час
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, %

	Велосипедные дорожки:

- в составе поперечного профиля УДС
	-


	1,50*

1,00*
	1-2

2
	25


	70

	- на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.
	20
	1,50*

1,00*
	1-2

2
	25
	70


Рекомендуемые характеристики велосипедных дорожек:
- ширина совмещенной велопешеходной дорожки от 2,5 до 4 м (допускается 2 м в стесненных условиях), при существующей или планируемой интенсивности движения не более 30 вел/час и 50 пеш/час;

 - для дорожек с высокой интенсивностью движения, ширина односторонней дорожки от 1,5 до 2 м (минимум 1,2 м), двусторонней от 2,5 до 4 м (минимум 2 м, допускается 1,5 м при интенсивностях до 60 вел/час);

- для дорожек в одном уровне с проезжей частью требуется барьерное ограждение на опасных участках дорог (из условий величины поперечных радиусов, видимости, интенсивности и скоростного режима ТП);

- ширина обочины в случае наличия барьерного ограждения 0,5 м; - покрытие велосипедных дорожек устраивают из цементобетона, асфальтобетона и каменных материалов, обработанных органическими вяжущими (возможно применение крупной бетонной плитки).

При малой интенсивности велосипедного движения покрытие выполняется из местных водоустойчивых материалов, например, каменных материалов низкой прочности, крупной гранитной высевки и др.  В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004: 

- обособленная велодорожка оборудуется дорожными знаками 4.4.1 «Велосипедная дорожка или полоса» и 4.4.2 «Конец велосипедной дорожки или полосы»;

- велопешеходная дорожка с разделением потоков оборудуется дорожными знаками 4.5.4, 4.5.5 «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения» и 4.5.6, 4.5.7 «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения»;

- совмещенная велопешеходная дорожка оборудуется дорожными знаками 4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением» и 4.5.4 «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным движением»;

- пешеходная дорожка оборудуется дорожным знаком 4.5.1 «Пешеходная дорожка».
Для детальной проработки велосипедной инфраструктуры необходимы существенные изменения в нормативно-правовой базе. Ввиду отсутствия специальных норм и правил проектирования и строительства велосипедных дорожек, для обеспечения безопасного движения велосипедистов, на данный момент, следует руководствоваться действующими нормативными документами такими, как: СП 42.13330.2016, Градостроительный кодекс РФ. 
В соответствии с этими нормативными документами можно рекомендовать устройство однополосных и двухполюсных велодорожек при реконструкции существующих участков и новом строительстве УДС.
Кроме того, необходимо обустройство инфраструктуры, необходимой для перемещения маломобильных групп населения. Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, реконструкции сложившейся застройки, должны учитывать физические возможности всех категорий маломобильных групп населения, включая инвалидов и быть направлены на повышение качества среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности. 

Ниже описаны основные мероприятия для обеспечения благоприятных условий движения маломобильных граждан. 

1. Мероприятия, охватывающие тротуары (пешеходные дорожки): 

· устройство тротуаров с применением информационного изменения фактуры покрытия пути;  

· устройство зон для встречного разъезда людей в кресле-коляске; 

· устройство ступеней и лестниц согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007-2011; 

· устройство пандусов в местах резкого перепада высот пешеходного пути согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007-2011; 

· обустройство пандусов и лестниц ограждениями, перилами и бортиками в соответствии с требованиями пункта 5.4.3. ОДМ 218.2.007-2011 и выполняются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и СП 59.13330.2016; 

· устройство искусственного освещения.

2. Мероприятия, охватывающие пешеходные переходы:

· обустройство пешеходных переходов техническими средствами визуальной и/или тактильной информации согласно ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 51261-2022) и ГОСТ Р 52131-2019;

· устройство пандусов с обеих сторон пешеходного перехода;

· обустройство пандусов ограждениями, перилами и бортиками в соответствии с требованиями пункта 5.4.3. ОДМ 218.2.007-2011;

· оборудование пешеходных переходов средствами светофорной сигнализации, имеющими дополнительные технические средства связи и информации (визуальные, звуковые и тактильные), выполняемые в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50918-96, ГОСТ Р 51647-2018, ГОСТ Р ИСО 23600-2013. Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров, ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 52131-2019;

· нанесение бело-желтой горизонтальной дорожной разметки 1.14.1;

· устройство искусственного освещения.

3. Мероприятия, охватывающие остановочные пункты:

· устройство пандусов на посадочной площадке при перепаде ее высоты с пешеходной поверхностью;

· обустройство мест для инвалидов в зоне ожидания;

· обустройство подходов к остановочным пунктам тротуарами;

· обустройство остановочного пункта тактильными указателями;

· обустройство техническими средствами информации и ТСОДД, выполняемых согласно ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52766-2007, ОСТ 218.1.002-2003;

· устройство искусственного освещения.

4. Мероприятия, охватывающие автомобильные стоянки (парковки):

· размещение стоянок (парковок) для ТС инвалидов осуществляется согласно СП 59.13330.2016, СП 35-105-2002;

· устройство пандусов по краю тротуара, возле места стоянки для инвалидов;

· обозначение стояночных мест для инвалидов дорожными знаками 6.4 + 8.17 и дорожной разметкой 1.24.3;

· устройство искусственного освещения;

5. Мероприятия, охватывающие зоны отдыха для инвалидов:

· устройство зон отдыха для инвалидов в пределах пешеходных путей с использованием тактильных поверхностей и применением контрастных цветов; 

· устройство мест для сидения согласно ОДМ 218.2.007-2011, урн для мусора и мест для размещения кресла-коляски; 

· установка навеса для защиты от осадков над местами для сидения; 

· устройство искусственного освещения. 

На основных маршрутах движения инвалидов и других маломобильных групп населения рекомендуется использовать тактильные символьные указатели (пиктограммы). 

Для обеспечения самостоятельного маршрутного ориентирования инвалидов по зрению рекомендуется также применять тактильные информационные стенды (мнемосхемы), содержащие схемы пеших маршрутов и (или) маршрутов регулярных перевозок пассажиров.

Также необходимо дооборудовать согласно потребностям МГН подходы к самим социальным объектам инфраструктуры, а именно, произвести устройство пандусов или подъемных устройств к администрации и магазинам (рынку).

Следует учитывать, что при подготовке проектной документации в обязательном порядке предусматривается выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

· пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

· пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

· пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

· звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.
4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Движение грузового автотранспорта на территории села Бабаюрт Бабаюртовского района регулируется специальными запрещающими знаками и будет уточняться при разработке Проектов организации дорожного движения (ПОДД).

На улицах и дорогах с полным запрещением движения грузового транспорта, существующие дорожные знаки 3.4 «Движение грузового транспорта запрещено» сохраняются. Для информирования водителей грузового транспорта о разрешенных маршрутах движения в черте сельских поселений Бабаюртовского района предлагается произвести установку на въезде в поселения и основных транспортных пересечениях информационные щиты с указанием возможных маршрутов движения транзитного большегрузного транспорта.

Организация движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам осуществляется на основании специальных разрешений.

Одной из важных мер совершенствования организации дорожного движения является ограничение доступа транспортных средств на определенные территории.

Ограничение доступа транспортных средств используется в различных целях:

- ограничения доступа транспортных средств на режимные (ведомственные) территории, которые устанавливаются руководящими документами ведомственного уровня;

- ограничения доступа транспортных средств в соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в целях обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;

- временные ограничения (прекращения) доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с ремонтными, строительными, восстановительными работами;

- ограничения доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с организацией и функционированием пешеходных пространств.

Проведенный в ходе разработки ПКРТИ анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов показал, что органы местного самоуправления Бабаюртовского района используют меры по ограничению доступа транспортных средств. Данные меры носят постоянный характер. К мерам постоянного характера относится запрет на движение грузового транспорта. Данная мера обусловлена целью создания благоприятных условий для местных жителей и туристов при посещении объектов культурного и туристического назначения, а также необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий.

Проведенный в ходе разработки ПКРТИ анализ параметров дорожного движения на УДС села Бабаюрт Бабаюртовского района не выявил перегрузки улиц и дорог движением, задержек в движении транспортных средств, что позволяет сделать вывод об отсутствии предпосылок к увеличению количества выбросов загрязняющих веществ от выхлопных газов в атмосферу и уровня шума.
  На территории села Бабаюрт Бабаюртовского района не планируется создание платных участков автомобильных дорог межмуниципального значения.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб:

1.Проведение проектно–изыскательных работ и строительство автосервиса (1 шт).
2. Проведение проектно – изыскательных работ и строительство АЗС, АГЗС (2 шт).
4.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения села Бабаюрт
В целях развития сети дорог района планируются:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

- Мероприятия по изготовлению проектов дорожного движения участков дорог, находящихся на территории села Бабаюрт Бабаюртовского муниципального района.

Мероприятия планируется проводить в два этапа:

1 этап 2026-2030 гг.:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью; 

- Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения;

- Ремонт дорог III, IV и V категорий;
- Проектирование реконструкции существующих улиц с асфальтированием и обустройством тротуаров;

- Проектирование уличного освещения на асфальтированных улицах.
2 этап 2031-2036 гг.:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью;
- Проектирование и реконструкция улиц с твердым покрытием с асфальтированием и обустройством тротуаров;
- Проектирование и строительство улиц в новой жилой застройке;
- Устройство уличного освещения на асфальтированных улицах.
Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

· содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры; 

· подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров.

На территории Бабаюртовского района схемой территориального планирования предусматривается на всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (к 2036 г., с учетом строительства и реконструкции автомобильных дорог).
На расчетный период до 2036 года требуется выполнить реконструкцию существующих автомобильных дорог местного значения, проектирование и строительство новых улиц и дорог местного значения в проектируемых жилых микрорайонах с созданием непрерывной сети пешеходных связей. 

Рекомендуется снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 10 % к 2036 г.
4.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков
С целью реализации комплекса мероприятий по организации дорожного движения должна быть сформирована муниципальная программа по повышению безопасности дорожного движения «Обеспечение безопасности дорожного движения в Бабаюртовском районе Республики Дагестан», которая включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений сельских поселений учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы.

При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, оборудование освещением, светофорами пешеходных переходов.
Мероприятия направлены на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
В соответствии со Схемой территориального планирования Бабаюртовского района для сокращения травматизма на дорогах планируется:

· наличие постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

· создание светофоров во всех населенных пунктах в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых превышает 500 ед./час.

В настоящее время светофорное регулирование в населенных пунктах Бабаюртовского района, в том числе в селе Бабаюрт, не представлено.

В случае появления очагов аварийности на определенных перекрестках и роста ДТП, рекомендуется установка светофорных объектов.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения планируются с учетом КСОДД. Для повышения безопасности движения на территории сельского поселения «Село Бабаюрт» Бабаюртовского района предлагается организация следующего скоростного режима (таблица 4.4).
Таблица 4.4 - Организация скоростного режима

	Категория дорог

и улиц         

Расчетные

        параметры
	Основные улицы сельского поселения
	Местные улицы
	Местные дороги
	Проезды

	Расчетная скорость движения, км/ч
	40
	40
	30
	20

	Ширина полосы движения, м
	3,5
	3,0
	3
	3


Рекомендуется в зоне школьных и дошкольных учреждений установка знака 1.23 «Дети» и средств принудительного снижения скорости. Существующая схема ограничения скоростного режима должна учитывать и другие места скопления людей – рынки, спортивные, развлекательные и учебные объекты.
Рекомендуется приведение в соответствие пешеходных переходов (рисунок 4.12) вблизи образовательных учреждений:
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Рисунок 4.12 - Схема организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи образовательных учреждений села Бабаюрт

МР «Бабаюртовский район»
Условные обозначения:
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В настоящий момент, количество пешеходных переходов вблизи школ – 14, из них обустроены по новым стандартам РФ -12.

Учреждения, участвующие в финансировании программных мероприятий по муниципальной программе «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами РФ на территории МО «село Бабаюрт»:

- Прогимназия «Орленок»,

- МКДОУ «Елочка»,

- МКДОУ «Детский сад «Солнышко»,

- МКДОУ Детский сад «Дружба.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» направления «Сельский школьный автобус» в настоящее время отделом образования Бабаюртовского района организовано  маршрутов школьных автобусов для перевозки обучающихся, проживающих на расстоянии свыше одного километра от образовательной организации: МКОУ «Бабаюртовская СОШ№2», МКОУ «Бабаюртовская СОШ№1».
В связи с этим образовательная организация, получившая на баланс школьный автобус, должна иметь разработанный маршрут перевозки учащихся в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2022 г. «Методические рекомендации «Организация перевозок обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций».
Пример расписания движения школьного автобуса в селе Бабаюрт и маршрут движения школьного автобуса приведены на рисунках 4.13, 4.14.

Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям безопасности движения осуществляется на основе обследования, проводимого комиссией, формируемой по решению администрации муниципального образования в составе работников организаций, осуществляющих перевозки обучающихся, работников дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, а также сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора.

Комиссионное обследование дорожных условий на маршруте проводится не реже двух раз в год (весенне-летнее и осенне-зимнее обследования).
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Рисунок 4.14 – Расписание движения школьного автобуса в селе Бабаюрт
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Рисунок 4.15 – Маршрут  движения школьного автобуса в с.Бабаюрт Бабаюртовского района

Оценка технического состояния автомобильных дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов и других нормативных документов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения, проводится владельцами автомобильных дорог на основании результатов обследования и анализа информации о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог. Допускается проведение оценки технического состояния автомобильных дорог на основании результатов обследования, выполненного иными лицами с разрешения владельцев автомобильных дорог.
Развитие транспортной инфраструктуры на территории района должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Бабаюртовский район». Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального района «Бабаюртовский район» на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Проектный общий объем финансирования мероприятий ПКРТИ сельского поселения «Село Бабаюрт» Бабаюртовского муниципального района на 2026-2036 г. составил 833 204,6 тыс. рублей (таблица 5.1).

Таблица 5.1 - Проектный общий объем финансирования мероприятий ПКРТИ 
	Мероприятия

ПКРТИ до 2036 г. 
	Источники финансирования
	Тыс. рублей

	
	Всего:
	833 204,6

	
	
	

	
	Бюджет района
	833 204,6

	
	Региональный бюджет
	-

	
	Федеральный бюджет
	-

	
	Внебюджетные средства
	-


Объемы финансирования ПКРТИ носят прогнозный характер и подлежат уточнению в процессе разработки смет и ПИР на ремонт, строительство и реконструкцию дорог и улиц в установленном порядке.
6 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации мероприятий по организации дорожного движения, проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета «Бабаюртовского района», предусмотренных в целях финансирования мероприятий ПКРТИ. 
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

-высокий (95 %);

-удовлетворительный (75 %);

-неудовлетворительный (если значение эффективности реализации мероприятий не отвечает приведенным выше уровням, эффективность реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района, ресурсного обеспечения осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий в разрезе источников и направлений финансирования.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Целевые показатели реализации   программы комплексного развития транспортной инфраструктуры села Бабаюрт муниципального района «Бабаюртовский район» на 2026-2036 годы» приведены в приложении №1 к Программе.
7 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования село Бабаюрт муниципального района «Бабаюртовский район» 

В целях обеспечения возможности реализации, предлагаемых в составе ПКРТИ мероприятий на территории села Бабаюрт Бабаюртовского района, при необходимости разрабатываются предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры района являются:

1. Разработка социальный стандарт транспортного обслуживания населения в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» для Бабаюртовского района.

2. Принятие Положения «О статистическом наблюдении и мониторинге условий организации дорожного движения».
3. Разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов, в том числе Правил пользования общественным транспортом.

4. Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, актов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

Анализ организационной деятельности в сфере ОДД показал, что задачи деятельности по ОДД на территории сельских поселений фактически решают органы местного самоуправления муниципального района.


Основными приоритетами инвестиционной политики в районе являются:

-развитие инфраструктуры транспортной деятельности, создание и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

-повышение эффективности использования мер муниципального поддержки транспортной деятельности;

-взаимодействие с республиканскими органами государственной власти в вопросах привлечения инвестиций в транспортной деятельности, оперативное обеспечение информацией об инвестиционном потенциале и формах государственной поддержки инвестиционной деятельности в целях привлечения в республику внешних инвесторов.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети района предопределены горным пересеченным рельефом с неблагоприятными геолого-геоморфологическими процессами. 

К отрицательным чертам транспортной сети района можно отнести:

-отсутствие всех видов транспорта, кроме автомобильного;

-отсутствие газификации населенных пунктов;

-низкое качество покрытия многих автодорог, наличие автодорог низших технических категорий (пятой и четвертой).

Основные рекомендации в области транспорта, связи и дорожного хозяйства:
1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения муниципального района в соответствии с транспортными стандартами, организация регулярного транспортного обслуживания населения между всеми поселениями района и городами республики.

2. Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети муниципального образования, содержание, ремонт и строительство искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования.

3.Расширение возможностей доступа к сети Интернет.

Система информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления на территории сельских поселений в сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам информирования населения. Однако возможно стоит предусмотреть создание единого регионального информационного портала на территории муниципального района «Бабаюртовский район», в том числе и в виде мобильного приложения.

В рамках привлечения общественности к решению вопросов развития транспортной инфраструктуры предлагается организовать рабочую группу по оптимизации маршрутной̆ сети пассажирского и специального (велосипедного) транспорта, целью которой̆ будет являться:

- разработка новых маршрутов на основе обращения граждан;

- оптимизация
существующих
маршрутов, исходя из перспективного развития застраиваемой̆ территории;

- изучение потребности населения в пассажирских перевозках;

- определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации.

В состав рабочей̆ группы должны войти, как представители общественности, администрации, так и представители контролирующих органов (ГИБДД УГАДН по согласованию).
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Рисунок 7.1 – Место ПКРТИ в структуре документов, определяющих развитие Бабаюртовского района

ПКРТИ имеют высокое значение для реализации документов территориального планирования.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются: 

· применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

· координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

· координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Бабаюртовского района, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

· запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; 

· разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов; 

· разработка предложений для исполнительных органов власти Бабаюртовского района по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры муниципального района в состав государственных программ. 

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

· конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 

· высокопроизводительная безопасная транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 

· создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом. 

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельсовета Бабаюртовский должны стать: 

· ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети (УДС); 

· расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей; 

· дальнейшая интеграция в транспортный комплекс. 

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В ходе разработки ПКРТИ дана характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения на территории села Бабаюрт Бабаюртовского муниципального района. 


Сформированы комплексные решения по развитию транспортной инфраструктуры, реализующие долгосрочные стратегические направления обеспечения эффективности организации работы транспортного комплекса в муниципальном образовании.

По результатам исследования сформирован Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и оптимизации организации дорожного движения на территории села Бабаюрт Бабаюртовского муниципального района на 2026-2036 годы.

На основании перечня мероприятий ПКРТИ на период до 2036 года будут решаться задачи:

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории района; 

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

 - повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; 

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

 - снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Оценка объемов финансирования уточняется при проведении проектно-изыскательских работ на проведение ремонтов, реконструкции и строительства дорог данной территории.
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	Приложение № 1   программе комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «село Бабаюрт» Бабаюртовского района на период 2026-2036 годы»




Целевые показатели реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры        МО «Село Бабаюрт» Бабаюртовского района на период 2026- 2036 годы»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	Значение

	1 
	Увеличение доли асфальтированных дорог 
	%
	100

	2 
	Проектирование и реконструкция улиц с асфальтовым покрытием
	км
	14,33

	3 
	Устройство уличного освещения на асфальтированных улицах                                     
	км 
	14,33

	4 
	Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки  
	%
	5-7

	5 
	Сокращение среднего времени поездки на личном автомобильном транспорте на
	%
	30

	6 
	Сокращение среднего времени поездки на пассажирском транспорте общего пользования
	%
	15

	7 
	 Количество приведенных в соответствие с ГОСТ ТСОДД 
	%
	100

	8 
	Установка остановочных павильонов    
	ед.
	13

	9 
	Проектирование и строительство АЗС и АГЗС
	объект
	2

	10 
	Проектирование и строительство автосервиса
	объект
	1

	11 
	Обеспечение безаварийной ситуации в поселениях
	ДТП
	0


Приложение № 2 к программе комплексного развития сельского поселения «село Бабаюрт» Бабаюртовского района на период 2026-2036 годы»
План 
реализации программы комплексного развития сельского поселения «село Бабаюрт» 
Бабаюртовского района на период 2026- 2036 годы»
	1. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом
	

	№ п/п
	Наименование дороги или участка дороги 
	Протяженность участка дороги,

м
	Вид работ
	Год реализации мероприятия
	Стоимость, 

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Автомобильные дороги местного значения

	3
	УДС МО «село Бабаюрт»
	38630
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
	2026-2036
	463560

	4
	УДС МО «село Бабаюрт»
	38630
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения

	2026-2036
	11589

	с. Бабаюрт

	5
	40 лет Победы
	460
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	6532

	6
	8-го Марта
	360
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	5112

	7
	Арминака  Калустова
	430
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	6106

	8
	Боявова
	300
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	4260

	9
	Вазирхана Алиева
	250
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	3550

	10
	Василия Быканова
	430
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	6106

	11
	Дагестанская
	520
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	7384

	12
	Дибирова
	410
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	5822

	13
	Закарьяева
	230
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	3266

	14
	Зеленая
	340
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	4828

	15
	Казакова
	1120
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	15904

	16
	Казанбиева
	240
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	3408

	17
	Калинина
	160
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	2272

	18
	Калинина
	1390
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	19738

	19
	Курманакаева
	580
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	8236

	20
	Молодежная
	270
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	3834

	21
	Нажмудина Омарова
	730
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	10366

	22
	Николая Денисенко
	560
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	7952

	23
	Новая
	110
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	1562

	24
	Партизанская
	720
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	10224

	25
	Первомайская
	840
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	11928

	26
	Победы
	830
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	11786

	27
	Саидмурзы  Бавбекова
	580
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	8236

	28
	Сапавова
	430
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	6106

	29
	Северная
	420
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	5964

	30
	Терский переулок
	420
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	5964

	31
	Тупик Северный
	310
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	4402

	32
	Хамаматова
	600
	Проектирование и реконструкция автодороги с асфальтированием и обустройством освещения
	2026-2036
	8520

	33
	Улицы поселений
	38630
	Озеленение и благоустройство территорий вдоль улиц
	2026-2036
	смета

	ИТОГО
	674 517


	2. Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации
	

	На данном этапе ПКРТИ не запланированы
	

	3. Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения
	

	Запланированы в соответствие с муниципальной Программой  
	

	4. Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения 
	

	село Бабаюрт
	

	Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта 
	13 шт.
	Бюджет района
	52
	

	Установка остановочных павильонов 
	13 шт.
	Бюджет района
	3900
	

	Организация освещения на остановках общественного транспорта
	13 шт.
	Бюджет района
	1560
	

	ИТОГО
	5 512
	

	5. Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств
	

	Установка дорожных знаков 3.4 «Движение грузового транспорта запрещено», Установка дорожного знака 3.2 «Движение запрещено» и 8.4.1 «Вид транспортного средства» 
	Бюджет района
	 В соответствии с утвержденными ПОДД
	

	6. Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах
	

	На данном этапе ПКРТИ не запланированы
	

	7. Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений)
	

	№ п/п

Автодорога

Количество машино-мест

Год реализации мероприятия

Источники финансирования

Тыс. рублей

Строительство парковочных мест для временного хранения транспортных средств в с. Бабаюрт
40

2030-2036
Бюджет района

4 000

8.Мероприятия по введению светофорного регулирования
	

	В соответствии с ПОДД
	Установка светофорных объектов в с.Бабаюрт 

5 шт.
	2030 – 2036
	8 750

	9. Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями
	

	Проведение инвентаризации ТСОДД (дорожных знаков)
	Бюджет района
	Без финансирования
	

	Приведение в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 50597 ТСОДД
	Бюджет района
	По результатам инвентаризации
	

	Разработка ПОДД
	Бюджет района
	1 965,6


	

	10.Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования
	

	Автодорога

Протяженность, м в одну сторону

Рекомендации

Источники финансирования

Тыс.

рублей

с. Бабаюрт
ул. Дж. Алиева
3200
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

32000

ул. Шпигуна
2530
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

25300

ул. Гасанова
1500
Обустройство пешеходных тротуаров с одной стороны (справа)
Бюджет района

7500

ул. Горького
1100
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

11000

ул. Гамзатова
850
Обустройство пешеходных тротуаров с одной стороны
Бюджет района

4250

ул. Биймурзаева
900
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

9000

ул. Ленина
1540
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

15400

ул. Буйнакская
1630
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

16300

ул. Э. Карагишиева
1330
Обустройство пешеходных тротуаров с одной стороны
Бюджет района

6650

ул. Дибирова
500
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

5000

ул. Билалова
350
Обустройство пешеходных тротуаров с обеих сторон
Бюджет района

3500

ИТОГО

135 900

11. Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов
с. Бабаюрт
У  объектов соцсферы

Устройство  ступеней и лестниц согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007-2011

Бюджет района

смета

У всех объектов соцсферы

Устройство  пандусов в местах резкого перепада высот пешеходного пути согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007-2011

Бюджет района

смета

В соответствии с реестром УДС

Обустройство  пандусов и лестниц ограждениями, перилами и бортиками в соответствии с требованиями пункта 5.4.3. ОДМ 218.2.007-2011 и выполняются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и СП 59.13330.2016

Бюджет района

смета


	

	№ п/п

Автодорога

Количество 

Рекомендации

Источники финансирования

Тыс. рублей

1

к зданию администрация с. Бабаюрт
2
обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671-2000  и ГОСТ Р 52875-2007

Бюджет района

смета

2

к медицинским учреждениям с. Бабаюрт
2
обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671-2000 и ГОСТ Р 52875-2007

Бюджет района

смета

3

в районе образовательных учреждений с. Бабаюрт
32
приведение в соответствии с нормативом искусственных неровностей

Бюджет района

2 560

12. Мероприятия по организации велосипедного движения


	На данном этапе ПКРТИ не запланированы

	ИТОГО  по всем мероприятиям ПКРТИ  833 204,6 тыс. рублей                                                                                                                                           


